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이 표준은 방송통신발전기본법 관련 규정에 따라 방송통신표준심의회의 심의를 거쳐 개정한 방송통신표준이다. 이에 따라 KS X 3123:2020은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 방송통신표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.
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개    요


이 표준은 2012년에 제정되어 2014년 1차 개정, 2015년 2차 개정, 2017년 3차 개정, 2018년 4차   개정, 2019년 5·6차 개정, 2020년 7차 개정 후 오늘에 이르렀다.

이번 개정은 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선기기 중 6 GHz 대역 Wi-Fi 신규 도입에 대한 시험방법을 마련하고, 시험절차 간소화 및 합리적인 시험방법을 마련하기 위해 해당 규정을 개선하는 내용으로 관련 사항은 다음과 같다.
 
a) 부속서 F(무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)에서 순환지연다이버시티 기기 등을 다중   입출력 기기에 포함하였다.

b) 부속서 G(무선랜 적합성평가 항목별 시험방법)에서 6 GHz 무선랜 기술기준에 도입된 송신 전 신호 감지(LBT)에 대한 시험방법을 신설하였고, MU-MIMO 등 무선랜 시험에 소요되는 시간이 단축될 수 있도록 시험절차 등을 개선하였다.

c) 부속서 J(20 GHz 이상 복사시험방법)에서 첨두전력 측정 시 스펙트럼분석기의 분해능대역폭 설정 값을 현실화하고 보정계수로 보정하는 방법을 추가하였고, 시험항목 별 스윕시간을 통일하였다.

d) 부속서 L(전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법)에서 전계(자계)강도 측정 시 시험주파수 선정방법을 주파수대역을 기준으로 개선하였고, 30∼1 000 MHz 대역에서기기 출력이 작아 10 m 거리에서 측정이 어려울 경우 3 m 거리에서 측정하여 보정하는 방법을 추가하였다.
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이 표준은 적합성평가 대상 무선설비에 대하여 적합성평가 시험을 위한 환경적 조건 및 시험 항목 그리고 이에 관련된 시험방법을 제공함으로써 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭, 불요 발사 등에 대한 무선설비의 적합성을 확보할 수 있도록 함을 목적으로 한다. 

이 표준은 다양한 무선설비의 적합성평가에 공통적으로 적용되는 시험 조건 및 시험방법에 대해 규정한다. 세부적으로, 적합성평가를 위한 절차 및 환경적 조건, 대상 무선설비에 대한 적합성평가 시험 항목 및 요구 기준에 대한 항목별 시험방법 등에 대하여 규정한다.

일반적 사항 및 적합성평가 절차에 대해서는 표준의 본체에서 나타내고 있으며 세부적인 환경적 조건과 대상 기자재별 적합성평가 항목, 세부 시험방법에 대해서는 표준의 부속서에서 분야별로 구분하여 규정하고 있다.
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다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표시된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS X IEC 60945, 해상 항해 및 무선 통신 기기와 시스템 — 일반 요구 사항 — 시험 방법과 요구되는 시험 결과
IEC 60489-1:1983, Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services — Part 1: General definitions and standard conditions of measurement
TIA-603-C:2004, Land Mobile FM or PM — Communications Equipment — Measurement and Performance Standards
ETSI TR 102 273-3:2001, Electromagnetic compatibility and radio spectrum matter; Improvement on radiated methods of measurement(using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties
일본 총무성 고시 제88호, ‘특성 시험의 시험방법을 정하는 건’, 2004
일본 무선기기 형식검정 규칙(총무성령 제47호)
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이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어 정의 및 약어를 적용한다.
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정격 전압
기기의 정상적인 동작에 필요한 전원 전압으로서 신청된 설계 전압의 ±2 % 이내의 전압


규정된 전원 전압 
정격 전압이 임의의 범위를 갖는 경우, 그 최저 정격 전압의 －10 %의 전압과 최고 정격 전압의   ＋10 % 전압 사이의 전압으로, 건전지를 사용하는 경우에는 신규 건전지의 최고 전압과 정격 전압의 －10 %의 전압 사이의 전압


상온 
15 ℃ ∼ 35 ℃ 범위의 온도


상습
45 % ∼ 75 % 범위의 습도


수신 주파수 안정도
지정한 주파수를 중심으로 안정적으로 수신되는 주파수 범위


수신 감도
얼마만큼의 세기로 전파를 수신할 수 있는지의 능력을 표시하는 것


인접 채널 선택도
인접 채널에 존재하는 방해파에 대한 선택성을 나타내는 것으로, 시험 대상 기기의 수신 감도와 인접 채널에 존재하는 방해 신호(unwanted signal)의 레벨비를 dB 단위로 나타낸 것.


다중 입출력
통신 속도 향상이나 통신 거리 확장을 목적으로 여러 개의 안테나를 이용하여 동시에 신호를 송수신하고 신호 처리를 통해 신호 변별력을 높인 기술


스윕(sweep)
전기 현상을 시간적으로 어느 정해진 관계에 따라서 변화시키는 것으로, 주기적인 반복을 하는 반복 스윕, 1회만 하는 단일 스윕, 입력 신호가 들어왔을 때만 하는 트리거 스윕 등의 종류가 있다. 오실로스코프 등에서는 스윕하는 데 톱니파가 쓰임.
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ACPR 	Adjacent Channel Power Ratio(인접 채널 전력비)
AGC 	Automatic Gain Control(자동 이득 제어)
ATC	Air Traffic Control(항공 교통 관제)
CDMA 	Code Division Multiple Access(코드 분할 다중 접속)
DME 	Distance Measurement Equipment(거리 측정 장치)
G 	Gravity(중력)
HF 	High Frequency(단파)
LBT       Listen Before Talk(송신 전 신호감지)
MF 	Medium Frequency(중파)
MIMO      Multiple Input Multiple Out(다중입력 다중출력)
MU-MIMO  Multi User-MIMO(다중사용자-MIMO) 
PN 	Pseudo Noise Code(의사 잡음 부호)
RF 	Radio Frequency(무선 주파수)
RFID 	Radio Frequency IDentification
SG 	Signal Generator(신호 발생기)
SISO      Single Input Single Out(단일입력 단일출력)
SSB 	Single Side Band(단측파대)
USN 	Ubiquitous Sensor Network
UWB 	Ultra Wide Band(초광대역)
VHF 	Very High Frequency(초단파)

[bookmark: _Toc36477080][bookmark: _Toc435724290]일반사항

[bookmark: _Toc36477081][bookmark: _Toc435724291]대상 기자재 확인

무선설비의 적합성평가 대상 기자재 여부는 참고문헌의 [8] 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시, 제3조제1항 별표 1의 규정을 통하여 확인할 수 있다.

[bookmark: _Toc36477082][bookmark: _Toc435724292]신청 서류 적합 여부 확인

무선설비의 적합성평가 신청 서류는 신청 기자재의 용도, 사용 환경, 전원 전압 등의 규격이 설명서와 신청 서류 등에서 적합하게 기재되었는지 여부를 확인한다.

[bookmark: _Toc36477083][bookmark: _Toc435724293]안테나 특성 확인 방법 

적합성평가 대상 기자재에 대하여는 다음 각 항목의 안테나 특성을 확인한다. 다만, 수신 설비는 예외로 한다.

a) 안테나와 송신 장치 사이에는 증폭기 등 능동 회로가 부가되지 아니한 것일 것
b) 안테나의 종류 및 형태(형식, 길이, 외관 사진 등)
c) 안테나의 이득 및 지향 특성(해당 사항이 있는 경우)
d) 안테나의 편파 특성(해당 사항이 있는 경우)
e) 송신 장치와의 접속 형태(내장형, 고정형 또는 커넥터 규격 등)
f)	안테나의 제작자 및 모델명(상품명이 있는 경우)

이러한 조건에 의한 안테나 특성의 확인은 안테나의 제작자가 시험하여 작성한 성적서, 이득 패턴도 또는 안테나 카탈로그 등을 이용할 수 있다.

[bookmark: _Toc36477084][bookmark: _Toc435724294]기자재의 적합성평가

[bookmark: _Toc36477085][bookmark: _Toc435724295]시험 전 확인 사항
신청된 기자재의 용도, 사용 주파수, 전파 형식, 안테나 공급전력, 점유 주파수대역폭 등이 관련 기술 기준에 적합한지 여부를 기자재의 실물 및 설명서 등을 통하여 확인한다.

[bookmark: _Toc36477086][bookmark: _Toc435724296]신청 기자재 대조 확인

신청된 기자재의 전파 송수신 관련 구성품이나 부품(RF 발진, 변복조, 증폭부 등)이 실제와 동일한지 여부를 설명서의 사진 및 회로도 등을 통하여 대조 확인한다.
(단, 회로도 등을 제출하지 않는 기자재는 대조 확인을 생략할 수 있다.)

[bookmark: _Toc36477087][bookmark: _Toc435724297]환경적 조건의 구분

기자재에 대한 환경적 조건의 구분은 부속서 A와 같다. 다른 기자재에 부가되어 사용되거나 또는 통상 실내에서 사용되는 기자재 중 본체 기자재의 동작 온도 범위가 부속서 B의 규정에 의한 환경적 조건 적용이 적합하지 않거나, 고정국 또는 기지국으로 옥내에서만 사용하는 경우, 신청인의 요청에 의하여 부속서 A의 온도 시험 조건 ⓐ, ⓑ, ⓒ 중 선택하거나 또는 설명서에 명시한 온도 범위를 선택하여 적용할 수 있다.

[bookmark: _Toc36477088][bookmark: _Toc435724298]대상 기자재별 적합성평가 적용 구분

대상 기자재별 적합성평가 적용 구분은 부속서 B와 같다. 

[bookmark: _Toc36477089][bookmark: _Toc435724299]적합성평가 절차

시험절차는 다음과 같이 한다.

a)	온도 및 습도, 연속 동작 시험을 제외한 진동, 충격 등 기타 환경적 조건을 연속하여 적용한 후 5.6 항을 확인한다. 다만, 고정국 또는 기지국에 설치하는 대상 기자재로 설명서에 ‘본 기자재는 고정된 시설에만 설치, 사용할 수 있습니다.’라는 문구를 명시한 경우에는 진동 및 충격 시험을 생략할 수 있다.
b)	정격 및 규정된 전원 전압을 인가하여 상온, 상습의 환경에서 연속 동작 시험 및 전기적 조건 시험을 실시한다.
c)	5.3 항에 따라 온도 및 습도의 환경 조건을 적용한 후 정격 및 규정된 전원 전압을 인가하고 각각의 환경 조건에서 전기적 조건 시험을 실시한다. 다만, 참고문헌의 [2] 전파법 시행령, 제25조 제4호에 따른 무선 기기는 환경 조건에서 전기적 조건 시험을 안테나 출력과 주파수 허용 편차에 한하여 실시하고, 전기통신사업용 무선설비의 기술기준 ‘제4조 제3~6항, 제8항’의 이동국송신장치의 경우 환경 조건 중 습도에 대한 전기적 조건 시험을 안테나(텝 포함) 공급전력, 주파수허용편차, 인접채널누설전력에 한하여 실시하며 `제4조 제7항`의 복사 시험의 환경 조건은 참고문헌 [18] KS X 3271, 부속서 C를 적용한다.
d)	위의 절차 사항에도 불구하고 이미 적합성평가를 받고 현장에 설치하여 운용 중인 기자재로서 기술기준과 관련이 있는 사항의 변경 신고를 위한 시험은 국가가 인정하는 장소와 조건에서 시험할 수 있다.

[bookmark: _Toc36477090][bookmark: _Toc435724300]적합성평가 확인 방법

a)	송신 설비, 수신 설비 및 부가 장치의 전기적 기술기준 항목에 대하여 시험을 행하고 기술기준의 규정에 적합함을 확인한다.
b)	정상적으로 동작하고 파손ㆍ발화 및 발연 등의 이상이 없는지 여부를 확인한다. 

[bookmark: _Toc36477091][bookmark: _Toc435724301]세부 처리 방법

a)	출력 가변형의 무선설비는 설명서에 명시된 바에 따라 다음의 사항과 같이 안테나 공급전력 허용 편차를 시험한다.
—	연속적인 출력 가변인 경우: 상한 및 하한 출력에서 시험
—	단계적인 출력 가변인 경우: 각 단계별 안테나 공급전력의 출력을 모두 시험
b)	여러 전파 형식을 사용하는 경우에는 다음과 같이 시험한다.
—	주파수 허용 편차에 대한 시험은 각 주파수 대역별로 1회만 시험한다.
—	간이 무선국(산업 및 공공용을 포함한다) 무선설비의 디지털 시분할 다중 접속 방식 또는 디지털 주파수 분할 다중 접속 방식인 경우의 전파 형식에 대한 시험은 하나의 전파 형식에 대해서만 시험한다.
[bookmark: _Hlk116999859]— 부차적전파발사 시험은 전파형식에 관계없이 안테나 단자별로 1회만 시험한다
c)	일정 주파수 대역을 구비한 경우에는 다음과 같다.
—	당해 주파수대의 상한, 하한 및 중간에 지정될 수 있는 주파수에 대하여 각각 시험한다. 이 경우, 당해 주파수 대역 전체에 걸쳐 하나의 발진기를 사용하는 대상 기기의 주파수 허용 편차 시험은 어느 한 주파수에 대하여만 시험할 수 있다.
—	대상 기기가 다수의 분리된 주파수 대역을 구비하고 있는 경우에는 각각의 주파수 대역에 대하여 상기의 설명과 같은 방법으로 시험한다. 다만, 아마추어 무선 기기로서 여러 개의 주파수대를 구비한 장비의 경우에는 중단파대, 단파대, 초단파대, 극초단파대 등 사용된 발진기의 구분에 따라 주파수대별로 지정될 수 있는 하나의 주파수에 대하여 시험한다.
—	위의 조건에도 불구하고 2개 이상의 전기 통신 사업자용 주파수 대역을 구비한 중계 장치(광중계 장치를 포함한다)로 지상에 설치하는 것은 각 주파수 대역별로 시험한다.
d)	무선 주파수 발진기를 내장하지 않은 중계 장치를 시험함에 있어 그 시험 입력 신호는 모국의 출력 신호를 사용하며, 여의치 않을 경우에는 입력 레벨, 변조 주파수 및 대역폭 등을 고려하여 표준 신호 발생기(이하 ‘SG’라 한다)의 신호로 대체하여 사용할 수 있다.
e)	공간 결합에 의한 시험은 다음과 같다.
—	시험 대상 기기의 안테나가 분리될 수 없거나 도파관 결합 등에 의해 안테나계가 고주파회로의 역할을 하는 경우에는 당해 기기의 안테나를 이용하여 공간 결합하여 시험할 수 있다.
—	상기의 공간 결합에 의한 시험을 행하는 경우, 시험자는 시험 대상 기자재의 전파 발사로 인하여 타 통신에 지장을 주지 않도록 가능한 모든 필요 조치를 취해야 하며, 가급적 전자파 무반향실(anechoic chamber)을 이용한다.
f)	2개 이상의 안테나(별도의 능동 회로가 부가되지 않아야 함)을 사용하는 다중 입출력 안테나 시스템의 이득은 다음과 같다.
—	2개 이상의 안테나를 사용하여 동시에 동일 채널을 송수신하는 기자재는 모든 안테나 이득의 합으로 산출한 총 안테나 이득을 적용한다(N개의 안테나를 사용하는 경우의 총 안테나 이득). 
총 안테나 이득 ＝ 10 log[10(1 번째 안테나의 이득/10) ＋ 10(2 번째 안테나의 이득/10) ＋∙∙∙∙∙ ＋
10(N 번째 안테나의 이득/10)]
—	상기 이외의 기자재(공간 다이버시티, 단일 증폭기 등을 사용하는 기자재)는 안테나 이득이 가장 큰 하나의 안테나 단자에 대하여 시험할 수 있다. 다만, 각각의 안테나에 대해 증폭기를 사용하는 기자재는 각각의 안테나선 단자에 대하여 모두 시험하여야 한다. 

[bookmark: _Toc36477092]부속서 적용 구분

특정기기에 대한 시험절차와 방법을 별도로 정한 부속서가 있는 경우에는 해당 부속서를 우선 적용한다.

[bookmark: _Toc36477093][bookmark: _Toc435724302]기타 적용 방법 

[bookmark: _Toc36477094][bookmark: _Toc435724303]전파응용설비 적용 방법

전파응용설비의 경우 참고문헌의 [2] 전파법 시행령에 근거한 참고문헌의 [10] 전자파적합성 기준에 적합한지 여부를 확인한다. 다만, 전파 관계 법령에 따로 명시된 사항에 대하여는 당해 규정을 따른다.

[bookmark: _Toc36477095][bookmark: _Toc435724304]전계 강도, 자계 강도 또는 복사 전력으로 규정된 무선설비 시험 방법

a)	다른 무선국의 통신을 방해하지 아니하는 출력의 범위 내 가까운 거리에서 사용하는 기자재 중 전계 강도, 자계 강도 또는 복사 전력으로 규정된 무선설비에 대한 일반적인 시험 조건은 다음과 같다.
—	시험 시 전원 전압은 규정된 전원 전압의 최고 전압을 인가하여 시험한다. 이 경우 건전지만을 이용하는 무선설비는 새 건전지를 이용한다.
—	기술기준의 적합성평가는 5.5 항의 a), b), d) 절차에 따른다.
—	저주파 송신기(9 kHz 이하의 전파를 발사하는 미약 전계 강도 무선 기기)는 ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조’를 준용하고 불요 발사는 322 MHz까지 적용한다.
b) 전계강도, 자계강도 무선기기 시험방법은 이 표준의 부속서 L(전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법)을 따르며, 복사 전력 무선기기 시험방법은 이표준의 부속서 D(복사측정에 의한 적합성평가 항목별 시험방법), 부속서 J(전파법 시행령 제 25조 제4호에 따른 무선설비 중 20 GHz 이상의 주파수를 사용하는 무선설비의 적합성평가 항목별 복사시험방법), 부속서 K(체내이식용 무선설비의 적합성평가 시험방법)을 따른다.

[bookmark: _Toc36477096][bookmark: _Toc435724305]무선 송수신용 부품 

방송통신기자재 등의 무선 송수신용 부품(RF transceiver module)은 다음 조건을 확인한다.

a)	고주파부(고주파 발진부, 고주파 증폭부, 고주파 혼합부, 고주파 변조부, 고주파 필터 등이 포함된 부분을 말한다)는 자체적으로 전자파적인 차폐 구조를 가진 것이어야 한다.
b)	과도하게 빠른 데이터가 들어와도 무선설비 규칙을 만족할 수 있는 데이터 입력단(버퍼 등)을 가져야 한다.
c)	정전압 회로를 내장하고 있거나 완제품에서 정전압 전원만을 공급받을 수 있도록 설계되어 있어야 한다.
d)	안테나는 분리할 수 없게 접속되거나 안테나를 정합할 수 있는 접속 단자가 있어야 한다.
e)	단독으로 측정 가능한 상태에서 무선설비 규칙에 적합하거나 세 가지 이상의 완제품에서 기술기준에 적합한지 측정하여야 한다.
f)	무선 송ㆍ수신용 부품은 기술기준에 적합하여야 한다. 

[bookmark: _Toc36477097][bookmark: _Toc435724306]기타 사항 

[bookmark: _Toc36477098][bookmark: _Toc435724307]제조자 선언 사항

a)	시험 기관의 능력이 허용하는 범위에서 국제 협약 또는 국제 기구의 결의, 권고 기준에 적합 여부를 추가로 확인할 수 있다.
b)	위 항목에 의한 확인 결과가 당해 결의 또는 권고 기준에 적합한 때에는 그 결과를 방송통신기자재등의 시험 성적서, 적합 인증서, 적합 등록 필증 또는 잠정 인증서에 표기할 수 있다.
c)	주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭, 불요 발사의 세기, 안테나 공급전력 및 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기와 수신기의 감도에 영향을 미칠 수 있는 사항으로, 기술기준에서 규정하지 않은 사항에 대하여는 설명서에 기재된 규격을 기준으로 할 수 있다.
d)	5.3 항의 규격에도 불구하고 필요한 경우에는 시험 기관의 능력이 허용하는 범위에서 부속서 B에서 정한 환경적 조건보다 더 강한 기준을 적용할 수 있다.


[bookmark: _Toc36477099][bookmark: _Toc435724308]적합성평가 항목별 시험방법

[bookmark: _Hlk117000053]a)	무선설비의 적합성평가 시험절차 및 방법은 부속서 C, 부속서 D, 부속서 J, 부속서 L 의 적합성평가 항목별 시험방법을 따른다.(단, 일부 특정설비에 대한 부속서가 별도로 있는 경우에는 해당 부속서에 따른다)
b)	위의 항목에서 권고하는 시험방법이 없거나 적용할 수 없는 경우 시험 기관은 국제적으로 유효성이 검증된 시험절차 또는 국립전파연구원의 지침을 채택하거나, 스스로 유효성을 입증할 수 있는 시험방법을 개발하여 적용할 수 있으며 이 경우 적용된 시험절차를 시험 성적서에 명시하여야 한다.

[bookmark: _Toc36477100]시험에 필요한 사항의 지원

신청된 기자재에 대한 기술기준 적합여부 확인시 시험보조장비 및 운영 프로그램 등을 신청자로부터 제출 받아야만 시험이 가능한 경우에는 신청자에게 이를 지원, 요청할 수 있으며 신청자는 이를 지원해야 한다.

[bookmark: _Toc435724309][bookmark: _Toc36477101]
(규정)
 
환경적 조건의 구분(5.3 관련)


표 A.1 — 진동 시험 조건의 구분
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	전진폭 3 mm, 진동수 매분 0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1 mm, 진동수 매분 500회에서 1 800회까지의 진동을 상하 좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저-고-저의 순서로 변동시킨다) 가한 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓑ
	전진폭 2 mm 내지 3 mm로 진동수 매분 0에서 500회까지 진동 및 전진폭 1 mm로 진동수 매분 500회에서 1 800회까지의 진동을 상하 좌우 및 전후로 각각 15분간(5분간 주기로 진동수를 저-고-저의 순서로 변화시킨다) 가한 후 정격 전압을 가해서 동작시켰을 때

	ⓒ
	전원 전압을 가한 조건에서 전진폭 15 mm, 진동수 매분 600회 내지 3 000회까지의 진동을 상하 좌우 및 전후에 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저-고-저의 순서로 변동시킨다) 가하여 동작시켰을 때

	ⓓ
	전진폭 3 mm로 진동수 0에서 500회까지 전진폭 0.75 mm로 500회에서 1 500회 및 전진폭 0.2 mm로 1 500회에서 3 000회까지의 진동을 상하 좌우 및 전후에 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저-고-저의 순서로 변화시킨다) 가한 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타(대상 기기별로 별도 명시)



표 A.2 — 충격 시험 조건의 구분
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	5 cm의 높이에서 두께 1 cm 이상의 견고한 나무판 위에 낙하면이 평행하게 3회 이상 자유 낙하시킨다. 측정 대상 기기의 각 면에 대해서 반복 시험 후 정격 시험을 가하여 동작 시켰을 때 파손, 발화, 발연 등의 이상 없이 동작할 것.

	ⓑ
	상방향에 5 G(1 G는 980 cm/s2의 가속도로 하고, 정지 중은 1 G의 상방향으로 가해지는 것으로 한다. 이하 같다.) 하방향에 2 G 및 양측에 2 G를 각각 1분간 가하거나 또는 전후 방향 및 좌우 방향에 15 G의 충격을 각각 3회 가한 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때 파손, 발화, 발연 등의 이상 없이 동작할 것.

	ⓩ
	기타(대상 기기별로 별도 명시)



표 A.3 — 연속 동작 시험 조건의 구분
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	통상의 사용 조건으로 8 시간 동작시켰을 때

	ⓑ
	통상의 사용 조건으로 24 시간 동작시켰을 때

	ⓒ
	통상의 사용 조건으로 500 시간 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타(시험 대상 기기별로 별도 구분)





표 A.4 — 온도 시험 조건의 구분
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	－20 ℃와 ＋50 ℃의 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓑ
	－10 ℃와 ＋50 ℃의 온도에서 각각 1시간 방치한 후 그 온도에서 규정한 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때 

	ⓒ
	0 ℃와 ＋40 ℃ 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때 

	ⓓ
	＋70 ℃의 온도에서 2시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓔ
	＋55 ℃의 온도에 3시간 방치한 후 ＋40 ℃의 온도로 내려서 3시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때
－15 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 0 ℃의 온도로 올려서 3시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때

	ⓕ
	＋70 ℃의 온도에 48시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때
－65 ℃의 온도에 48시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때
＋55℃의 온도에 2시간 방치하여 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때
－40℃의 온도에 2시간 방치하여 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓖ
	고온 고전압: ＋55 ℃의 온도에서 정격 전압을 ＋10 %로 하였을 때
저온 저전압: －40 ℃의 온도에서 정격 전압을 －10 %로 하였을 때

	ⓗ
	해수, 눈, 비에 노출되는 부분
—	－25 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때
—	＋70 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 ＋55 ℃로 내린 후 규정된 전원 전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때
해수, 눈, 비에 노출되지 않는 부분 
—	－15 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때. 
—	＋55 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때

	ⓘ
	＋50 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 
－15 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때(해수, 눈, 비에 노출되는 부분에 한한다)
－10 ℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때(해수, 눈, 비에 노출되지 아니하는 부분에 한한다)

	ⓙ
	해수, 눈, 비에 노출되는 부분
—	－10 ℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원 전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때 
—	＋50 ℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원 전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때
해수, 눈, 비에 노출되지 않는 부분을 0℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원 전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때
—	＋40 ℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원 전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때

	ⓚ
	－20 ℃의 온도에서 1시간 방치 후 그 조건에서 4시간(송신 시간과 수신 시간에 대한 비율은 9대 1로 한다) 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타(시험 대상 기자재별로 별도 명시 및 설명서 명시)



표 A.5 — 습도 시험 조건의 구분
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	＋35 ℃에 대한 상대습도 95 %의 습도에 4시간 방치 후 상온, 상습에 복귀시켜 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓑ
	＋40 ℃에서 상대 습도 93 %의 습도에 4시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓒ
	－50 ℃에서 상대 습도 95 % 내지 100 % 범위 내의 임의 습도에 48시간 방치한 후 상온 상습에 복귀시켜서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타 대상(기자재별로 별도 명시)



표 A.6 — 낙하 시험 조건
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	9 m의 높이에서 수면에 3회 투하한 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓑ
	5 m의 높이에서 수면에 3회 투하한 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓒ
	20 m의 높이에서 수면에 2회 낙하시킨 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓓ
	5 m의 높이에서 수면에 5회 투하한 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타 대상(기자재별로 별도 명시)



표 A.7 — 수밀 시험 조건
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	깊이 1 m의 수중에 2시간 구명정 보트 또는 구명대에서 사용하는 것에 대하여는 30분) 침수시킨 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓑ
	깊이 10 m의 수중에 5분간 침수시킨 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓒ
	깊이 4 m의 수중에 24시간 침수시킨 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타(시험 대상 기자재별로 별도 명시)



표 A.8 — 주수 시험 조건
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	직경 5 cm에 30개 이상의 주수공(1개의 공의 직경은 1 mm임)을 가진 주수기에 의하여 3 kg/cm2 내지 4 kg/cm2의 일정한 수압으로 2시간 주수 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓑ
	직경 5 cm에 36개의 주수공(1개의 공의 직경은 1 mm임)을 가진 주수기에 의해서 3.6 kg/cm2의 수압으로 2시간 주수한 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때. 다만, 해수, 눈, 비에 노출되는 부분에 한한다.

	ⓒ
	20 cm 높이에서 물방울의 낙하 방향을 연직에서 15° 기울여서 매분 3 mm에서 5 mm까지 수량을 전후 좌우에 대하여 각 25분간 물방울을 뿌린 후 정격 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타(시험 대상 기자재별로 별도 명시)




표 A.9 — 기압 시험 조건
	구분기호
	환경적 조건 및 적용 방법

	ⓐ
	고도 9 000 m 이상에서 사용하는 것에 대하여는 신청된 최고 고도에 상당하는 기압 하에서규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때
고도 6 000 m 이상 9 000 m 미만에 사용하는 것에 대하여는 1기압의 30 %되는 기압 하에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때
고도 6 000 m 미만에서 사용하는 것에 대하여 1기압의 45 %되는 기압 하에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때

	ⓩ
	기타 대상(기자재별로 별도 명시)



비고 풍압, 진운동 시험 등 기타 시험 조건과 표 A.1에서 표 A.9의 조건에 명시되지 않은 특수한  시험 조건은 대상 기자재별로 별도로 명시한다.


부속서 A [bookmark: _Toc426123596][bookmark: _Toc435724310][bookmark: _Toc426123597][bookmark: _Toc435724311]
(규정)

대상 기자재별 적합성평가 적용 구분(5.4 관련)


	기자재의 종류
	환경적 조건
	전기적 시험 항목

	선박에 설치하는 경보 자동 수신기
	
	

	
	무선 전화 경보 자동 수신기 
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓒ
· 온도ⓑ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인
· 무선 전화 경보 신호의 전파를 수신할 때 확성기가 동작하는 것의 전기적 동작 특성(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조 제2항 제4호’, ‘제11호의 가목 및 나목’)
· 무선 전화 경보 신호의 전파를 수신할 때 가청 경보기가 동작하는 것의 전기적 동작 특성(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조 제2항 제3호, 제4호, 제12호 가목 부터 다목’)
—	참고문헌 [9] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조 제2항 제12호 가목 및 다목’의 조건에 관한 시험은 무선 전화 경보 신호(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조 제1항 제3호 부터 제6호’의 규정에 의한 허용치 이내일 것)를 가해서 행한다. 
—	무선 전화 경보 신호 발생 장치의 동작 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조 제2항 제12호 바목’)
· 항행 경보 신호를 수신하기 위한 장치를 설치한 경우당해 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조 제2항 제4호’)
—	이 경우에 항행 경보 신호(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제21조 제1호 및 제2호’의 규정에 의한 허용치 이내일 것)를 가해서 행한다.

	선박국용 무선 방위 측정기
	
· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓑ
· 습도ⓐ
	

· 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인
· 중파 무선 방위 측정기의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제19조 제1항’)
· 중단파 무선 방위 측정기의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제19조 제2항’)
· 겸용 무선 방위 측정기의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제19조 제3항’)

	
	국제 항행에 종사하는 총 톤수 1 600톤 이상의 선박에 설치하는 선박국용 무선 방위 측정기
	· 
	· 

	
	기타의 무선 방위 측정기 
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓑ
· 온도ⓑ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인
· 전기적 동작 특성(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제19조 제4항’)

	참고문헌 [1] ‘전파법’ ‘제28조’의 규정에 의하여 항공기에 의무적으로 설치하여야 하는 무선설비의 기기
	
1.	정격 전압을 인가하여 시험하는 경우
· 진동ⓒ
· 충격 가속도)ⓑ
· 온도ⓕ 
· 습도ⓒ
· 기압ⓐ
	· 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3]  ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 영역 불요발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 안테나 공급전력의 비율(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조 제1항’)
· 변조도(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’)
· 신호 대 잡음비, 종합 주파수 특성, 종합왜율와 잡음 수신 장치의 감도 및 통과 대역폭 등(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	
	항공기용 양측파대 무선 전화 장치
	
	

	
	
	2.	정격 전압의 ±10 %의 전압을 인가하여 시험하는 경우
· 온도ⓖ
3.	전원 전압을 정격 전압의 －10 %에서 －20 %까지 변화시켰을 경우
4.	전원 전압을 정격 전압의 －20 %에서 0 V까지 매분 정격 전압의 2 % 비율로 변화시켰을 때의 시험의 경우
	· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 안테나 공급전력의 비율(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조 제1항’)
—	온도 시험 조건 ⓖ로 시험을 하였을 때의 값이 상온 상습이고 정격 전압 때의 값의 70 % 이상일 것.
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 감도 특성은 상온 상습, 정격 전압 때의 값에서 6 dB 이상 저하되지 아니할 것.



	
	항공기용 단측파대 무선 전화 장치
	· 항공기용 양측파대 무선 전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때
	· 시동 15분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 영역 불요발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 안테나 공급전력의 비율(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조 제1항’)
· 반송파 전력 및 기타의 성능(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	
	탑재 DME
	· 항공기용 양측파대 무선 전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때
	· 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 스퓨리어스 영역 불요발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 질문 신호의 고주파 에너지의 분포, 질문 신호의 발사 간격(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술 기준’의 ‘제13조 제1항 제1호 라목 및 마목’)
· 질문 신호의 특성, 질문 신호의 발사 수(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조 제1항제1호 가목 및 바목’)
· 수신 장치의 감도, 한 신호에서의 감쇠량, 실효 선택도, 디코우더의 특성, 신호 강도 선택 특성, 거리 기억 기능(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술 기준’의 ‘제13조 제1항 제2호’)
· 시험 종료 후 안테나의 조건 확인(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조 제1항 제1호 아목’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	
	ATC 트랜스폰더 기기(4096의 응답 코드로 된 응답 신호를 송신하는 것에 한함)
	· 항공기용 양측파대 무선 전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때
	· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 스퓨리어스 영역 불요발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 응답 신호의 구성, 특별 위치 식별 펄스의 발사(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조 제2항 제1호’)
· 안테나 공급전력, 펄스의 특성, 응답 회수, 응답 지연 시간, 응답 신호 지터, 응답 특성, 사이드로브(sidelobe)의 억압 특성(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의기술기준’의 ‘제12조 제2항 제2호’)
· 수신 설비의 감도(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조 제2항 제3호’)
· 시험 종료 후 안테나의 조건 확인(참고문헌 [12] ‘항공업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조 제2항 제1호 마목’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	경보 자동 전화 장치 




	· 진동ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓑ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 2분 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 전기적 동작 특성(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조 제1항’)


	단측파대 전파를 사용하는 단일 통신로의 송신 장치 및 수신 장치로서 해상 이동 업무에 사용하는 무선설비의 기기
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 20분 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
-	주파수를 외부에서 조정하는 장치를 가진 기기에 있어서는 그 장치를 조정했을 때의 주파수 허용 편차
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’) 
· 반송파 전력 및 종합왜와 잡음(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조 제1항’)
· 수신하고자 하는 주파수에 대한 감도, 통과 대역폭(수신하고자 하는 주파수에 대한 감도보다 6 dB 감쇠하는 2개의 주파수 간의 폭을 말함), 감쇠량 스퓨리어스리스폰스, 실효 선택도, 종합왜와 잡음 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조 제2항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	선박국용 레이다 기기
	· 진동ⓓ
· 연속 동작ⓑ 
· 온도ⓗ
· 습도ⓐ
· 주수ⓑ
· 나침의의 연속 동작 통상의 사용 조건에서 나침의를 1분에 대략 2회의 비율로 수평으로 회전시키는 경우와 등가로 볼 수 있는 신호를 가하였을 때

	

· 시동 후 4분 이내에 정상 동작함을 확인
· 지정 주파수 대역폭(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제1호’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 선수선(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제8호 나목’)
· 거리환(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제8호 라목’)
· 나침의에 연동하여 표시하는 방위 오차(나침의 연속 동작 시험의 경우에 한한다)( 참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제11호’)
· 방위 분해능(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제8호 바목’)
· 정밀도(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제9호’)

	
	국내 항행 선박에 설치하는 레이다
	
	

	
	국제 항행 선박에 설치하는 레이다
	· 진동ⓓ
· 연속 동작ⓑ 
· 온도ⓗ
· 습도ⓐ
· 주수ⓑ
· 나침의의 연속 동작, 국내 항행 선박에 설치하는 레이다의 환경적 조건을 적용하였을 때

	· 시동 후 4분 이내에 정상 동작하고, 정상 동작이 가능하도록 준비된 상태에서 5초 이내에 정상 동작함을확인
· 안테나의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제2항 제3호’)
· 지정 주파수 대역폭(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제1호’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 거리환(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제8호 라목’)
· 나침의에 연동하여 표시하는 방위 오차(나침의 연속 동작 시험의 경우에 한한다)( 참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 11호’)
· 방위 분해능(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제2항 제5호’)
· 정밀도(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제9호’)

	
	국내 항행 소형 선박(선박 안전법 제1장 제2조 11호)에 설치하는 레이다
	· 진동ⓓ
· 연속 동작ⓑ 
· 온도ⓘ
· 습도ⓐ
· 주수ⓑ
	· 시동 후 4분 후에 정상 동작함을 확인
· 안테나 전력(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제3항 제1호’)
· 지정 주파수 대폭(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제1항 제1호’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 방위 분해능(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제3항 제5호’)
· 정밀도(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조 제3항 제6호’)

	초단파대 양방향 무선전화장치
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 온도ⓐ와 ⓚ
· 습도ⓐ
· 주수ⓒ
	· 시동 후 5초 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 주파수 변조 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조 제1항 제1호’)
· 전력 저하 장치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의기술기준’의 ‘제15조 제7항)
· 최대 주파수 편이(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조 제1항 제5호’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조 제2항’)

	초단파대 해상이동업무용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 온도ⓐ와 ⓚ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 주파수 변조 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조 제1항 제1호’)
· 전력 저하 장치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의기술기준’의 ‘제15조 제7항)
· 최대 주파수 편이(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조 제1항 제5호’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조 제2항’)

	선상통신국의 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 온도ⓐ와 ⓚ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 주파수 변조 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조의 2 제1호’)
· 전력 저하 장치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의기술기준’의 ‘제14조의2 제7호’ 및 ‘제15조 제7항)
· 최대 주파수 편이(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제14조의2 제5호’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	디지털 선택 호출 장치의 기기
	· 진동ⓐ
· 연속 동작 ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 동작 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조 제1항 제2호 및 제5호’)


	협대역 직접 인쇄 
전신 장치의 기기
	· 진동ⓐ
· 연속 동작 ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 전기적 동작 특성(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제6조 제1항 제2호부터 제6호 및 제2항’)

	디지털 선택 호출 장치 등을 이용하여 통신을 행하는 해상 이동 업무용 무선국의 송신 장치 및 수신 장치의 기기
	· 진동ⓐ
· 연속 동작 ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
















	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙의 ‘제5조’)
—	주파수를 외부에서 조정하는 장치를 갖는 기기에 있어서는 그 장치를 조정한 때의 주파수 편차의 최대 및 최소의 값으로 한다.
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 전력 저하 장치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의기술기준’의 ‘제15조 제5항’)
· 불요 발사의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조 제1항 제1호 ‧ 제2호’, ‘제13조 제2항 제4호’)
· 반송파 전력(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조 제1항 제1호’)
—	J3E 전파를 사용하는 송신 장치에 한한다.
· 종합왜와 잡음(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조 제1항 제1호’)
—	J3E 전파를 사용하는 송신 장치에 한한다.
· 종합 주파수 특성(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조 제1항 제1호’)
—	J3E 전파 또는 H3E 전파를 사용하는 송신 장치에 한한다.
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조 제1항 제3호 및 제13조 제2항 제1호’)

	
	디지털 MF/HF 송수신 장치
	
	

	
	디지털 VHF 송수신 장치
	· 진동ⓐ
· 연속 동작 ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조)
· 안테나 공급전력의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제3항 제3호’)
· 송신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제3항 제2호’)

	디지털 선택 호출 전용 수신기
	
· 진동ⓐ
· 연속 동작 ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조 제2항 제2호 나목’)

	
	MF 및 MF/HF 전용 수신기
	
	

	
	VHF 전용 수신기
	· 진동ⓐ
· 연속 동작 ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ

	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 수신 설비로부터 부차적으’로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조 제2항 제3호 다목’)

	네비텍스 수신기
	· 진동ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ

	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조 제2호 및 제3호’)

	수색 구조용 위치 정보 송신 장치의 기기
	· 진동ⓐ
· 낙하ⓑ
· 수밀ⓑ
· 연속 동작ⓩ
－20℃의 온도에 96시간 방치한 후 (그 조건에서 8시간 송신 시간과 수신 시간에 대한 비율은 9대 1로 한다) 동작시켰을 때
· 온도 ⓐ, ⓑ, ⓒ중 하나와 ⓩ
＋20℃ 이하의 수온과의 차가 45℃ 높은 장소에서 1시간 방치한 다음 물속에 1시간 동안 담근 후 규정된 전압을 가하여 동작시켰을 때
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 지정 가능 주파수대는 9.14 GHz 이상 9.56 GHz 이하임을 확인
· 참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조 제1항 제2호 제3호 및 제4호’









	
	수색 구조용
레이다 트랜스 
폰더의 기기
	
	

	
	선박 자동 식별 기능을 이용하는 수색 구조용 송신기
	· 진동ⓐ
· 낙하ⓑ
· 수밀ⓑ
· 연속 동작ⓩ
－20℃에서 ＋55℃의 온도에 96시간 이상 동작시켰을 때
· 온도ⓩ
－30℃와 ＋70℃의 온도에서 각각 10시간 ∼ 16시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때, 상온에서 전원을 켜고   －20℃와 ＋55℃의 온도로 변화시켜서 각각 10시간 ∼ 16시간 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 송신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조 제2항 제2호’)








	위성 비상 위치 지시용 무선 표지 
설비의 기기
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 낙하ⓒ
· 수밀ⓒ
· 연속 동작ⓩ
－20℃의 온도에서  1시간 방치한 후 그 조건에서 48시간 동작시켰을 때
· 온도ⓐ
· 습도ⓩ
＋35℃에서 상대습도의 93 %의 습도에 10시간 방치한 후 일반적인 온도 및 습도에 복귀시켜 규정된 전압을 가하여 동작시켰을 때
	· 시동 후 15분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 전기적 동작 특성(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제11조 제1항 제2호 가목’, 부호 형식을 제외함)
· 안테나의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제11조 제1항 제3호’, 편파를 제외함)











	자동 식별 장치용 무선설비의 기기
	· 진동ⓐ
· 연속 동작ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ



	· 시동 후 2분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 가목’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제1호 다목’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 나목’)
· 안테나 공급전력의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 다목’)
· 구조적 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제1호’)
· 송신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호’) 
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제3호’)

	
	선박 자동 식별 장치
	
	

	
	항로 표지용 자동 식별 장치
	· 진동ⓐ
· 연속 동작ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
	· 시동 후 2분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 가목’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제1호 다목’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 나목’)
· 안테나 공급전력의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제2항 제2호 나목’)
· 구조적 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제2항 제1호’)
· 송신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제2항 제2호’) 
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제2항 제3호’)

	
	해안국용 자동식별 장치
	· 진동ⓐ
· 연속 동작ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
	· 시동 후 2분 후에 정상 동작함을 확인
· 주파수의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 가목’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제1호 다목’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 나목’)
· 안테나 공급전력의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제1항 제2호 다목’)
· 일반 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술 기준’의 ‘제22조 제1항 제1호’)
· 송신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제3항 제2호’) 
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 수신 장치의 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제22조 제3항 제3호’)

	단파대 디지털 송수신 장치
	· 진동ⓐ
· 연속 동작 ⓑ
· 온도ⓔ
· 습도ⓑ
	· 동작 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제25조 제1호’)
· 안테나 공급전력의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준‘의 ‘제25조 제2호 가목‘)
· 주파수의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준‘의 ‘제25조 제2호 나목‘)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준‘의 ‘제25조 제1호 나목‘)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준‘의  ‘제25조 제2호 다목‘)
· 스펙트럼 마스크(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제25조 [별첨 1]’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	단측파대 전파를 사용하는 단일 통신로의 송신 장치 및 수신 장치의 기기(해상, 항공 업무용 무선설비 제외)
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 20분 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
—	주파수를 외부에서 조정하는 장치를 가진 기기에 있어서는 그 장치를 조정했을 때의 주파수 허용 편차
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 반송파 전력(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제10조 제1호부터 제4호’)
· 종합왜와 잡음(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용무선설비의 기술기준’의 ‘제10조 제1호부터 제4호’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	간이 무선국용 무선설비의 기기
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ 또는 ⓑ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기 (참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조’)
· 마을 공지 사항 안내 간이무선국용 무선설비는 송신 시작 후 10분 경과 후에 자동으로 송신 종료함을 확인(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조’) 

	기상 원조국에 사용하는 라디오 존데 및 라디오 로봇의 기기
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ ＋ ⓩ
라디오 존데는 －65℃의 온도에서 10분간 방치 후 규정된 전원 전압을 가하여 동작시켰을 때
· 습도ⓐ
	· 시동 후 10분 취급 설명서에 정격 가열 시간이 명시된 경우에는 그 시간이 경과한 후) 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)

	라디오 부이의 기기
	· 진동ⓑ
· 낙하ⓓ
· 수밀ⓓ
· 연속 동작 ⓐ
· 온도 ⓑ ＋ ⓓ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 10분(취급 설명서에 정격 가열 시간이 명시된 경우에는 그 시간이 경과한 후) 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· A2A, A2B 전파의 변조도(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제20조 제1항 제3호’)
—	안테나 전력 1 W 이하의 것을 제외한다.
· 선택 호출용 라디오 부이의 경우 당해 기능의 동작 조건(참고문헌 [13] ‘해상업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제20조 제2항 제3호’)

	산업 및 공공용 무선설비의 기기
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’ 및 참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’ 및 참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’ 및 참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’) 
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 최대 주파수 편이(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’)
· 저역 여파기 특성(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’, F3E,  G3E에 한함)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	비상통신 보조용 무선설비의 기기 
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속동작ⓐ
· 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 실효 복사 전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제15조’)
· 호핑 채널당 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제15조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제15조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	해양경비안전망용 무선설비의 기기
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속동작ⓐ
· 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제16조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제16조’)
· 불요 발사 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제16조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	통합공공망용 무선설비의 기기
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조’)
· 수신 선택도(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제17조’)
※ 시험방법은 참고문헌 [16] ‘KS X 3142’를 적용

	해상 조난자 위치발신용 무선설비의 기기
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속동작ⓐ
· 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조’)
· 점유 주파수대역폭 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조’)
· 불요 발사 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제18조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항)

	개설 허가를 받아야 하는 전파응용설비 중 의료용 설비의 기기
	상온, 상습 조건에서 규정된 전원 전압을 인가하여 동작시켰을 때
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 전계 강도 허용치(참고문헌 [11] ‘전파응용설비의 기술 기준’의 ‘제4조 제1항’)


	무선 호출국용 
무선설비의 기기
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓑ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조’ 또는 참고문헌 [9] ‘전기 통신 사업용 무선설비의 기술 기준’의 ‘제6조’)
· 점유 주파수 대역폭(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조’ 또는 참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조’ 또는 참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제6조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	MCA 이동 통신용 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제1항’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	개인 휴대 통신용 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제2항’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	IMT 이동 통신용 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제3항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제3항’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제3항’)

	LTE 이동 통신용 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제4항 및 제5항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제4항 및 제5항’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제4항 및 제5항’)
※ 시험방법은 참고문헌 [16] ‘KS X 3142’를 적용

	5G NR(New Radio) 3.5GHz 대역 이동 통신용 무선설비의 기기

	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제8항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제8항’)
· 출력 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’, 이동국의 경우 참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘별표6’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제8항’)
· ※ 시험방법은 참고문헌 [17] ‘KS X 3270’를 적용

	5G NR(New Radio) 28GHz 대역 이동 통신용 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제7항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제7항’)
· 출력 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조제1항’, 이동국의 경우 참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘별표6’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제7항’)
· ※ 시험방법은 참고문헌 [18] ‘KS X 3271’를 적용

	4.7GHz 대역 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축•운영하는 경우) 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제8항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제10항’)
· 출력 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’, 이동국의 경우 참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘별표6’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제10항’)
· ※ 시험방법은 참고문헌 [17] ‘KS X 3270’를 적용

	28GHz 대역 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축•운영하는 경우) 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제9항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제7항’)
· 출력 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조제1항’, 이동국의 경우 참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘별표6’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제10항’)
· ※ 시험방법은 참고문헌 [18] ‘KS X 3271’를 적용

	협대역 사물인터넷무선설비의 기기
	· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제6항’)
· 인접 채널 누설 전력(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제6항’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조 제6항’)

	900 MHz대 주파수의 전파를 사용하는 무선 데이타 통신용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	주파수 공용 무선 전화 장치
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치, 최대 주파수 편이, 종합 왜율과 잡음(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’ 또는 참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 저역 여파기 특성(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’ 또는 참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	해상 이동 전화용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치 등(참고문헌 [9] ‘전기통신 사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제11조)’
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙의 ‘제9조 제1항’)
· 저역 여파기 특성(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제11조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙의 ‘제12조 제1항’)

	위성 휴대 통신 무선국용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치 등(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	무선 탐지 업무용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치 등(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	아마추어 무선국용 무선설비(자가 사용 목적으로 제작 또는 조립한 기기 제외)
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ 또는 ⓑ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	가입자 회선용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치 등(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제10조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	긴급 무선 전화용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치 등(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	무선 CATV용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	휴대 인터넷용 무선설비의 기기
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	위치 기반 서비스용 무선설비의 기기
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [9] ‘전기통신사업용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	방송 제작 및 공연 지원용 무선설비의 기기
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ 또는 ⓑ
· 습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 실효복사 전력, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용무선설비의 기술기준’의 ‘제14조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	생활 무선국용 무선설비
	· 진동ⓐ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ 또는 ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제4조’) 
· 안테나 전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)

	참고문헌 [2] ‘전파법 시행령’ ‘제25조 제4호’ 규정에 의한 기기 중 전계 강도, 자계 강도, 복사 전력 무선 기기
	· 온도ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 전계 강도 허용치 또는 자계 강도 허용치(상온, 상습 조건에 한함)(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조부터13조’)
· 저주파 송신기의 불요 발사(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제5조’를 준용하고 불요 발사는 322 MHz까지 적용)

	특정 소출력 무선국용 무선설비
	· 온도ⓐ 또는 ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
※ 실제 사용조건에서 수신상태로만 동작할 수 없는 경우에는 제외한다. 
· 전계 강도 및 전력밀도 허용치(참고문헌 [5] ‘신고하지아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’)
· 소형 기지국용 무선 기기는 참고문헌 [9] ‘전기통신 사업용 무선설비의 기술기준’에 적합할 것.
· 최대 주파수 편이, 인접채널 누설전력, 송신출력 제어, 능동주파수선택, 호핑채널 수, 체류시간 등 기술기준에서 규정한 사항(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제7조’) 

	RFID/USN용 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ 또는 ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사 허용치, 전계 강도 또는 안테나 전력(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’, 참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조’ ) 
※ 실제 사용조건에서 수신상태로만 동작할 수 없는 경우에는 제외한다.
· 송신전 신호감지, 채널점유시간, 수신선택도, 간섭회피기능 등 기술기준에서 규정한 사항(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제8조’) 

	코드 없는 전화기
	· 온도ⓒ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· 전파 간섭 회피 기능(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제9조 제1항’)

	초광대역(UWB) 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ 또는 ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치, 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기, 전파 간섭 회피 기능(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제10조 제1항’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· ※ 주파수 허용 편차는 적용하지 않음

	용도 미지정 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ 또는 ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제10조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기
(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제10조’)
※ 실제 사용조건에서 수신상태로만 동작할 수 없는 경우에는 제외한다. 

	체내 이식 무선 의료 기기
	· 온도ⓩ: 다음 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 시험
· 제어용: 
0℃, 55℃
· 이식용:
25℃, 45℃
· ※	온도 조건은 주파수 허용 편차에만 적용
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 주파수 대역폭의 허용치, 스퓨리어스 발사의 허용치, 전파 간섭 회피 기능(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제11조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
※ 이식용 무선설비는 정격 전압으로만 시험
※	참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제11조 제7호’ 본문의 예비 채널 확보 기능은 선택적으로 적용

	물체 감지 센서용 무선설비의 기기
	· 온도ⓐ 또는 ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차, 점유 주파수 대역폭의 허용치, 불요 발사의 허용치, 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제12조’)
※ 부차적 전파발사의 경우, 실제 사용조건에서 수신상태로만 동작할 수 없는 경우에는 제외한다. 
안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)

	TVWS 데이터통신용 무선기기
	· 온도ⓐ 또는 ⓑ

	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 채널당 점유 주파수 대역폭의 허용치
※ 이용 채널은 참고문헌 [4] ‘방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘별표 13’과 같을 것
· 주파수 허용 편차, 스퓨리어스 발사의 허용치, 대역외발사의 허용치(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조’)
· 안테나 공급전력의 허용편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
· TVWS 가용채널 데이터베이스 접속 조건(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 ‘제13조제1호마목에 따른 ‘별표4’’)

	레벨측정레이다용 무선기기

	· 온도ⓐ 또는 ⓑ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 전계 강도, 기본파의 주파수, 불요 발사의 전계 강도 허용치(참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 제14조 제1항)
· 전력밀도 허용치, 안테나 빔폭의 반치각, 점유 주파수대폭 허용치, 주파수 허용 편차, 불요 발사의 허용치 (참고문헌 [5] ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’의 제14조 제2항)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
※ 실제 사용조건에서 수신상태로만 동작할 수 없는 경우에는 제외한다.  

	지능형교통시스템용 무선설비의 기기
	· 진동ⓑ
· 충격ⓐ
· 연속 동작ⓐ
· 온도ⓐ 또는 ⓑ
· 습도ⓐ

※ 육상이동국은 온도 ⓐ또는 ⓑ











	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제19조’)
· 점유 주파수대폭 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제19조’)
· 불요 발사 허용치(참고문헌 [6] ‘간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준’의 ‘제19조’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)


	기타 무선설비
	· 해상 이동 업무용은 디지털 선택 호출 장치의 환경적 조건을 준용한다.
· 항공 이동 업무용은 항공기용 양측파대 무선 전화 장치의 환경적 조건을 준용한다.
· 기타의 경우
—	진동ⓐ
—	충격ⓐ
—	연속 동작ⓐ
—	온도ⓐ
—	습도ⓐ
	· 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인
· 주파수 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제5조’)
· 점유 주파수 대역폭의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제6조’)
· 스퓨리어스 발사의 허용치(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제8조’)
· 안테나 공급전력의 허용 편차(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제9조 제1항’)
· 수신 설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(참고문헌 [3] ‘무선설비 규칙’의 ‘제12조 제1항’)
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적합성평가 항목별 시험방법(7.2 관련)
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변조 신호원

변조 신호원은 시험 대상 기기의 전파 형식에 따라 저주파 발진기, 표준 부호 신호 발생기(이하 ‘SG’라 한다.), 시험 대상 기기 내장의 변조 신호원 중에서 하나를 사용할 수 있다.

음성 정보를 전송하는 기기로 변조 입력 신호가 따로 규정되어 있지 않은 경우에는 의사 음성 신호(백색 잡음을 참고문헌의 [25] ITU-T G.227의 특성을 가진 여파기에 의해 대역 제한시킨 신호)를 이용한다.

데이터를 전송하는 기기의 변조 입력(신호가 따로 규정되어 있지 않은 경우에는 규격상 설명서)의 최대 전송 속도의 표준 부호 신호[29 － 1 의사 부호(PN 코드)]를 이용한다. 

의사 부하 

모든 성능 시험에 있어 의사 부하는 따로 규정되어 있지 않더라도 공칭 임피던스(대부분의 경우 50 의 순저항)의 의사 부하를 이용한다. 이 경우 측정 설비의 안전을 위해 시험 대상 기기의 최대 출력의 2배 이상의 전력을 견딜 수 있는 것이 바람직하다.

측정기의 조건

모든 측정기와 측정 시스템은 측정 전에 SG를 이용하여 보정 계수를 구하여 측정값에 보정하여야 한다.

스펙트럼 분석기의 측정 모드로 단일 스윕을 이용하는 경우에는 3회 ∼ 10회 측정하여 큰 값을 이용한다.

음성 정보를 전송하는 기기의 변조도를 측정하여야 하는 경우에는 측정기의 설정을 다음과 같이 한다.

—	변조 분석기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역 여파기(5 kHz, 15 kHz, 30 kHz 등)를 적절히 설정한다.
—	직선 검파기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역 여파기를 20 kHz로 설정한다.
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시험 목적

시험 대상 기기에서 발사되는 전파의 주파수가 허용 편차 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

일반적인 경우
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단측파대를 이용하는 기기의 경우
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선택 호출용 라디오 부이의 기기의 경우
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통신 상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우
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※ 위상 동기 회로(phase locked loop)를 갖는 대부분의 전기 통신 역무용 가입자 설비가 이에 해당한다.


다중 안테나를 사용하는 기기의 경우
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시험절차

a)	시험 대상 기기를 무변조로 하여 전원을 인가하여 동작시킨 후 주파수가 안정될 때까지의 사이(통신 시간 제한 기능을 갖는 것은 제한 시간 사이)에 반송파 주파수를 측정한다.
b)	시험 대상 기기가 데이터 전송용의 기기이고 무변조로 송신이 불가능한 것은 따로 규정된 무선설비 규칙 또는 표준이 없는 한, 표준 부호화 시험 신호로 변조하여 평균 주파수를 측정한다.
c)	주파수를 외부로부터 조정하는 장치를 갖는 기기의 경우 전체 조정 범위에 대하여 시험한다.
d)	(J3E 전파의 경우) 시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호에 의해 정격 출력의 80 % 조건으로 하여 전원을 가한 후 주파수가 안정될 때까지의 사이에 상측파대 주파수를 측정한다.
e)	(라디오 부이의 기기의 경우) 부호 장치의 동작을 정지시키고 1분 송신, 3분 휴지의 시험 조건으로 하고, 전원을 인가하여 동작시킨 후 주파수가 안정될 때까지의 사이에 반송파 주파수를 측정한다.
f)	참고문헌의 [2] 전파법 시행령, 제25조제4호에 따른 무선 기기에 대해 다음과 같이 적용한다.

대상 기기가 무변조 상태를 지원할 경우:

a)	주파수 허용편차 측정시 대상 기기를 무변조 상태에서 동작시킨다.
b)	대상 기기를 주파수 카운터나 스펙트럼 분석기에 연결하고 무변조 상태로 동작시키고 그 결과값을 기록한다.

대상기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우: 

a)	대상 기기를 스펙트럼 분석기에 연결하고 변조 상태로 동작시킨다.
b)	주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다


	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대폭의 2배 ∼ 3.5배

	분해능 대역폭
	필요 주파수대폭의 1 % ∼ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



c) 대상 기기의 중심 주파수가 스펙트럼 분석기의 중심에 오도록 설정하고 최댓값 유지(max hold)를 한다.
d) 스펙트럼 분석기에 표시된 신호의 첨두(peak) 값을 측정하고 기록한다.
e) 마커(marker)를 높은 주파수 쪽으로 옮겨 ⓓ에서 측정한 값보다 －X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다.
f)	마커(marker)를 낮은 주파수 쪽으로 옮겨 ⓓ에서 측정한 값보다 －X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다.
g) 변조 상태에 따라 X는 3, 6 10, 20 중 선택할 수 있다.
h) 측정된 중심 주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다. 
i) 측정된 중심 주파수 ＝ (Fmax ＋ Fmin)/2
j) 주파수 허용편차 ＝ 측정된 중심 주파수 － 지정 주파수
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시험 대상 기기에서 주파수 변조 시 발생하는 주파수 편이값이 허용된 범위 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성 정보를 전송하는 기기의 경우
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데이터 정보를 전송하는 기기의 경우
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측정기의 조건

종합 특성 시험을 할 수 있는 장치로서, 변조 분석기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역 여파기(5 kHz, 15 kHz, 30 kHz 등)를 적절히 설정한다.

종합 특성 시험을 할 수 있는 장치로서, 직선 검파기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역 여파기를 20 kHz로 설정한다.
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음성 정보를 전송하는 기기의 경우

a) 시험 대상 기기를 규정한 변조 주파수로 변조한다(변조 주파수: 500 Hz, 1 000 Hz, 3 000 Hz의 3파).
b)	변조 입력을 통산 표준 입력 레벨을 변화(－20 dB ∼ ＋30 dB)시켰을 때의 주파수 편이의 최대치(＋ 측 및 － 측)를 구한다.
c)	시험 대상 기기가 연속 톤 스켈치(squelch)를 구비한 경우는 톤을 켠(이하 ‘ON’이라 한다) 조건으로 해서 측정한다.

데이터 정보를 전송하는 기기의 경우

a)	시험 대상 기기를 표준 부호로 규정된 변조를 가하여 동작시킨다.
b)	변조 입력을 통산 표준 입력 레벨을 변화(－20 dB ∼ ＋30 dB)시켰을 때의 주파수 편이의 최대치(＋ 측 및 － 측)를 구한다.

간이 무선국용 무선설비의 기기의 경우

a)	시험 대상 기기를 규정한 변조 주파수로 변조한다(변조 주파수: 1 000 Hz, 변조도: 60 %).
b)	변조 입력을 통산 표준 입력 레벨을 변화(20 dB)시켰을 때의 주파수 편이의 최대치(＋측 및 －측)를 구한다.
c)	시험 대상 기기가 연속 톤 스켈치를 구비한 경우는 톤을 ON 조건으로 해서 측정한다.
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시험 목적

시험 대상 기기에서 발사되는 전파의 점유 주파수 대역폭이 허용된 범위 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.













시험구성도

음성 정보를 전송하는 기기의 경우
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데이터 정보를 전송하는 기기 이외의 경우
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변조 신호원을 내장하고 있는 기기의 경우
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통신 상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우
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기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우
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다중 안테나를 사용하는 기기의 경우
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측정기의 조건

스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ∼ 3배

	분해능 대역폭
	필요 주파수 대폭의 50분의 1 내외

	비디오 대역폭
	자동

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



시험절차

음성 정보를 전송하는 기기의 경우

a)	시험 대상 기기를 1 000 Hz의 정현파 신호로 70 % 변조시켰을 때의 변조 입력을 전력계로 측정한다.
b)	변조 신호원을 의사 음성 발생기로 절체하고 변조 입력을 시험방법 a)에서 구한 값보다 10 dB 큰 값으로 한다.
c)	이 조건으로 시험 대상 기기를 동작시켜 스펙트럼 분석기의 점유 주파수 대역폭 측정 기능을 이용하여 측정한다. 스펙트럼 분석기에 점유 주파수 대역폭 측정 기능이 내장되어 있지 않은 경우에는 다음 단계의 절차를 수행하여야 한다(일반적으로 컴퓨터 인터페이스를 통한 프로그램에 의함).
d) 각 샘플링 점 전력을 측정하여 이것을 스윕 횟수로 평균한다.
e) 각 샘플링 점 전력의 합(이하 ‘전전력’이라 한다)을 구한다.
f) 상한의 샘플링 점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5 %가 되는 샘플링 점의 주파수(이하 ‘상한 주파수’라 한다)를 구한다.
g) 하한의 샘플링 점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5 %가 되는 샘플링 점의 주파수(이하 ‘하한 주파수’라 한다)를 구한다.
h) 상한 주파수와 하한 주파수의 차를 구한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

a) 시험구성도는 음성 정보를 전송하는 경우와 같다.

(J3E 전파의 경우)
b)	시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호로 80 % 변조(송신기 출력이 정격 출력의 80 %로 되는 변조 입력을 가한 조건)시켰을 때의 변조 입력을 전력계로 측정한다. 
c) 변조 신호원을 의사 음성 발생기로 절체하고 변조 입력을 위에서 구한 값과 동일하게 한다.

(H3E, R3E 전파를 이용하는 경우)
d)	시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호로 80 % 변조(스펙트럼 분석기로 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파의 진폭의 80 %가 되는 변조 조건)로 했을 때의 변조 입력을 전력계로 측정한다.
e) 이하 C.4.4.1의 c) ∼ h)의 절차를 준용한다.

데이터 정보를 전송하는 기기의 경우

a) 시험 대상 기기를 규정의 변조도(규정의 변조 입력 레벨)로 설정한다.
b) 이하 C.4.4.1의 c) ∼ h)의 절차를 준용한다.

변조 신호원을 내장하고 있는 기기의 경우

a)	시험 대상 기기를 내장 또는 부속된 변조 신호원에 의해 최고의 변조 주파수에서 규정된 변조 조건으로 한다.
b) 이하 상기 C.4.4.1의 c) ∼ h)의 절차를 준용한다.

통신 상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

a)	기지국 시뮬레이터를 이용하여 시험 대상 기기의 출력 신호를 최대, 최소 임의의 중간 주파수 채널로 설정하면서 시험한다.
b) 시험 대상 기기를 규정의 변조도(규정의 변조 입력 레벨)로 설정한다.
c) 이하 상기 C.4.4.1의 c) ∼ h)의 절차를 준용한다.

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

a)	변조 회로를 내장한 기기의 경우에는 규정의 변조도(무선설비 규칙 또는 표준에 규정된 변조 입력 레벨)로 설정한다.
b)	단순 증폭 중계기의 경우에는 시험 대상 기기의 이득을 최대로 설정하고, 무선설비 규칙이나 표준에 규정된 표준 신호를 시험 대상 기기의 규격상 최대 입력으로 하여 인가한다.
c) 이하 상기 C.4.4.1의 c) ∼ h)의 절차를 준용한다.

다중 안테나를 사용하는 기기의 경우

a)	컴퓨터를 이용하여 시험 대상 기기의 출력 신호를 최대, 최소 임의의 중간 주파수 채널로 설정하면서 시험한다.
b) 시험 대상 기기를 규정의 변조도(규정의 변조 입력 레벨)로 설정한다.
c) 이하 상기 C.4.4.1의 c) ∼ h)의 절차를 준용한다.
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시험 목적

시험 대상 기기의 전력이 규정에 적합한지 측정함을 목적으로 한다.


시험구성도

일반적인 경우

[image: ]의사 부하
시험 대상 기기

전력계 또는
스펙트럼 분석기


단측파대를 이용하는 기기의 경우

[image: ]스펙트럼 분석기
의사 부하
시험 대상 기기

저주파 발진기
전력계



통신 상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

[image: ]의사 부하
의사 부하
시험 대상 기기

스펙트럼 분석기
기지국 시뮬레이터
여파기 기능 장비










기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

[image: ]시험 대상 기기

의사 부하
기지국 시뮬레이터
의사 부하
스펙트럼 분석기



다중 안테나를 사용하는 기기의 경우
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측정기의 조건

저주파 발진기로부터 얻는 변조 입력 신호 레벨의 변화 단위는 2 dB 이하로 한다. 

다중 안테나를 사용하는 기기의 경우, 시험 대상 기기를 최고 전력이 송신될 수 있는 변조 방식으로 구동시키고 최고 전력 제어 레벨로 동작시킨다.

시험절차

일반적인 경우

a)	시험 대상 기기를 무변조로 동작시켰을 때 그 평균 전력을 측정한다. 단, 전원을 인가한 후 송신기가 안정될 때까지의 사이(통신 시간 제한 기능을 갖는 것은 제한 시간의 사이)에 측정한다.
b)	첨두 전력을 측정하는 경우에는 시험 대상 기기를 변조 조건으로 하고 스펙트럼 분석기를 사용하여 치환 측정하거나 또는 평균 전력을 변조 파형에 따라 환산하여 구한다.
c)	다중 안테나를 사용하는 기기의 경우, 5.7 항의 총 안테나 이득 규정에 따라 모든 안테나에 공급되는 전력을 합산하거나 최대 안테나 단자에서 측정한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

a)	시험 대상 기기에 1 400 Hz의 정현파 신호를 가하고, 그 레벨을 순차적으로 변화시켜서 송신기 출력의 평균 전력을 측정한다.
b)	상기의 조작을 송신기 출력이 포화될 때까지 계속하고 변조 입력 대 송신기 출력의 곡선을 그린다.
c) 이 특성 곡선으로부터 송신기 출력의 최댓값을 구한다. 

스펙트럼 분석기로 안테나 공급전력 측정의 경우

a) 출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 시험 대상 기기를 동작시킨다.
b) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ∼ 3배

	분해능 대역폭
	필요 주파수 대폭의 50분의 1 내외

	비디오 대역폭
	자동

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	단일 스윕

	채널 간격
	시험 대상 기기의 출력 신호가 단일 주파수 채널인 경우에는 스윕폭과 같이 하고 복수 채널인 경우에는 규정의 대역폭(또는 채널 간격)을 설정한다.



c) 안테나 공급전력을 측정한다.
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시험 목적

시험 대상 기기에서 발사되는 전파의 전력이 누설되어 인접 채널에 영향을 주는 정도를 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성 정보를 전송하는 기기의 경우

[image: ]변조도계
의사 부하
저주파 발진기
시험 대상 
기기

스펙트럼 분석기


데이터 정보를 전송하는 기기의 경우

[image: ]스펙트럼 분석기
의사 부하
시험 대상 
기기

부호 발생기





F3E, G3E 전파를 이용하는 기기의 경우

[image: ]변조도계
의사 부하
저주파 발진기
시험 대상 
기기

혼합기
대역 여파기
국부 발진기
전력계


시험절차

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 4배 ∼ 6배

	샘플링 수
	1 001 점

	분해능 대역폭
	필요 주파수 대폭의 50분의 1 내외

	비디오 대역폭
	300 Hz 이하

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	단일 스윕




b)	시험 대상 기기를 무변조로 동작하고 이때의 스펙트럼 분석기의 측정치(기준 전력)를 P0라 한다. 시험 대상 기기를 무변조로 동작시킬 수 없는 경우에는 그 검사 채널의 평균 전력을 측정하여 기준 전력(P0)으로 한다.
c)	시험 대상 기기가 데이터 정보 전송 기기인 경우는 변조 신호원에 의해 규정 변조도(규정에 변조 입력 레벨)로 한다.
d)	시험 대상 기기가 음성 정보를 전송하는 특정 소출력 무선 기기인 경우는 1 250 Hz로 60 % 변조되는 저주파 발진기 출력을 구하고 이 값보다 10 dB 큰 변조 신호를 시험 대상 기기에 가한다.
e)	스펙트럼 분석기의 인접 채널 전력비(이하 ‘ACPR’이라 한다.) 측정 모드로 하여 측정한다.
f)	채널 간격이 100 kHz인 경우에는 반송파 주파수로부터 상하로 100 kHz 떨어진 주파수의 ±40 kHz의 대역 내에서 복사된 각 전전력을 구한다.
발신 전용 휴대 무선 전화 장치
g)	채널 간격이 25 kHz인 경우에는 반송파 주파수로부터 상하로 25 kHz 떨어진 주파수의 ±8 kHz의 대역 내에서 복사된 각 전전력 Pu, P1을 구하고 기준 전력에 대한 각각의 비(Pu/P0), (P1/P0)를 구한다.
특정 소출력 무선 기기
무선 호출국용 무선설비의 기기
h)	채널 간격이 12.5 kHz인 경우에는 반송파 주파수로부터 상하로 12.5 kHz 떨어진 주파수의 ±4 kHz의 대역 내에서 복사된 각 전전력을 구하여 기준 전력(P0)과의 비를 구한다.
i)	시험 대상 기기가 A3E 전파를 사용하는 생활무선국용 무선설비의 경우에는 규정된 변조(입력 2 500 Hz의 주파수를 50 % 변조)를 가한 조건에서 반송파 주파수로부터 상하로 채널 간격만큼 5 kHz, 10 kHz) 떨어진 주파수 대역 내에서 복사된 각 전력을 구하여 기준 전력(P0)과의 비를 구한다.

j)	F3E 전파를 사용하는 생활 무선국용 무선설비의 경우에는 규정된 변조 입력(1 250 Hz의 주파수를 1.5 Hz 변조)을 인가한 조건에서 반송파 주파수로부터 상하로 채널 간격 6 kHz)만큼 떨어진 주파수 대역 내에서 복사된 전력을 구하여 기준 전력(P0)과의 비를 구한다.
k)	스펙트럼 분석기에 ACPR 측정 모드가 없는 경우에는 6.2.3의 구성과 아래의 절차를 이용하여 상하 채널 전력을 측정하고 기준 전력과의 비를 구한다.
F3E 및 G3E 전파를 사용하는 송신 장치 
간이 무선국용 무선설비의 기기
주파수 공용 무선 전화 장치

(상측 채널 전력의 측정 방법)
l)	시험 대상 기기를 무변조 송신 조건으로 하고 국부 발진기의 주파수(FL)를 시험 대상 기기의 반송 주파수(F0) － 대역 여파기의 중심 주파수(F1)로 한다.
m)	FL의 값을 증가시켜 출력 전력이 P0보다 6 dB 저하시킨 때의 FL을 구한다(FL1).
n)	FL을 FL1 ＋ ∆f로 한다.  
o)	시험 대상 기기를 1 250 Hz 60 % 변조로 하는 저주파 발진기 출력을 구하고 이 값 ＋10 dB의 변조 신호를 시험 대상 기기에 가한다.
p)	이때의 출력 전력(Pu)을 구한다.

(하측 채널 전력의 측정 방법)
q)	시험 대상 기기를 무변조 송신 조건으로 하고 국부 발진기의 주파수(FL)를 시험 대상 기기의 반송 주파수(F0) － 대역 여파기의 중심 주파수(F1)로 한다.
r)	FL의 값을 감소시켜 출력 전력이 P0보다 6 dB 저하시킨 때의 FL을 구한다(FL1).
s)	FL을 FL1 － ∆f로 한다.
t)	시험 대상 기기를 1 250 Hz, 60 % 변조로 하는 저주파 발진기 출력을 구하고 이 값 ＋10 dB의 변조 신호를 시험 대상 기기에 가한다.
u)	이때의 출력 전력(P1)을 구한다.
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시험 목적

시험 대상 기기가 전파를 발사할 때 대역외 영역에서 발사되는 불요 발사가 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성 정보를 전송하는 기기의 경우

[image: ]변조도계
의사 부하
저주파 발진기
시험 대상 
기기

레벨계
음성 신호 분석기
스펙트럼 분석기



데이터 정보를 전송하는 기기의 경우

(신호음ㆍ감시 가청음 포함) 
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통신 상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우
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ⓐ 기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우
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다중 안테나를 사용하는 기기의 경우
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측정기의 조건

부호 발생기는 시험 대상 기기를 사용 시 변조하는 최대 송신 속도와 동일한 송신 속도의 부호 신호를 발생할 수 있는 것이라야 한다.



시험절차

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 7배

	분해능 대역폭
	필요 주파수 대폭의 50분의 1 내외

	비디오 대역폭
	300 Hz 이하

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



b)	시험 대상 기기를 무변조으로 동작하고 이때의 스펙트럼 분석기의 측정치(기준 전력)를 P0라 한다. 시험 대상 기기를 무변조으로 동작시킬 수 없는 경우에는 그 검사 채널의 평균 전력을 측정하여 기준 전력(P0)으로 한다.
c)	변조 신호 1 250 Hz의 정현파를 입력하여 시험 대상 기기의 최대 주파수 편이의 60 %로 변조하고 이때의 변조 입력을 측정한다.
d)	저주파 발진기를 음성 신호 분석기로 절체하고, 변조 입력을 a)에서 구한 값보다 10 dB 큰 값으로 한다.
e)	변조 입력을 차단한 조건에서 시험 대상 기기를 동작하고 스펙트럼 분석기로 반송파의 전력(기준 전력: P0)을 측정한다.
f)	데이터 정보를 전송하는 장치의 경우에는 펄스 부호 발생기로 최대 송신 속도의 표준 부호 신호를 발생시켜 시험 대상 기기에 인가하여 규정된 변조도를 유지한다.
이동 가입 무선 전화 장치의 감시 가청은 주파수 편이 ±2 kHz, 신호음은 주파수 편이 ±8 kHz
코드 분할 다중 접속 방식을 이용하는 경우 표준 CDMA 신호
g)	데이터 정보를 전송하는 장치의 경우에는 펄스 부호 발생기로 최대 송신 속도의 표준 부호 신호를 발생시켜 시험 대상 기기에 인가하여 규정된 변조도를 유지한다. 변조 신호를 내장하고 있는 기기의 경우에는 내장 변조 신호원을 최대 송신 속도로 한다.
h)	필요 주파수 대폭 양 끝으로부터 규정된 이격된 주파수까지(일반적으로 필요 주파수 대폭의 약 250 % 이격된 주파수까지)의 각 주파수마다의 전력이 허용치 내에 있는지 확인한다. 
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시험 목적 

시험 대상 기기의 송신 시 발생되는 스퓨리어스가 다른 무선 기기에 혼신 등의 영향을 미치지 않도록 규정된 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

적용 대상 기기 ①의 경우

[image: ]의사 부하
시험 대상 
기기

스펙트럼 분석기
여파기 기능 장비



적용 대상 기기 ②의 경우
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데이터 정보를 전송하는 기기의 경우
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통신 상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우
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기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우
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다중 안테나를 사용하는 기기의 경우
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측정기의 조건

a) 대역 저지 여파기를 이용하여 기본파 성분을 충분히 감쇠시킨다.
b)	A3E의 경우에는 의사 부하를 가변 용량(최대 100 pF)과 50 의 직렬 부하로 하고 여파기 기능 장비 대신 고주파 감쇠기를 추가 연결한다.

시험절차

a) 시험 대상 기기를 무변조로 동작시키고 가변 용량을 조정하여 기본파 출력을 최대로 하여 전력을 측정한다.
b) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	할당 주파수의 3 저조파에서 3 고조파까지 조정될 수 있도록 설정한다.

	분해능 대역폭
	검사 주파수에 따른 기준 대역폭 이상으로 한다.
9 kHz ∼ 150 kHz: 1 kHz
150 kHz ∼ 30 MHz: 10 kHz
30 MHz ∼ 1 GHz: 100 kHz
1 GHz 초과:	1 MHz
우주 업무용:	4 kHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배 이상(일반적으로 자동 모드)

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상




c)	J3E 전파의 경우에는 시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호로 80 % 변조 조건(송신기 출력이 정격 출력의 80 %로 되는 변조 입력을 가한 조건)으로 한다.
d)	H3E 전파의 경우에는 시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호로 80 % 변조(스펙트럼 분석기로 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파의 진폭의 80 %가 되는 변조 조건)로 한다.
e)	상기 조건에도 불구하고 기술기준이나 표준에 별도로 규정되어 있는 경우에는 해당 규정을 따른다.
f)	스펙트럼 분석기로 스퓨리어스 영역 불요 발사 전력을 측정한다. 
스펙트럼 분석기의 측정 주파수 대역폭(SPAN)을 참고문헌의 [24] ITU-R SM.329에서 규정한 전체 범위로 설정하여 스퓨리어스 영역 불요 발사 최댓값을 측정한다.
필요한 경우, 스펙트럼 분석기의 중심 주파수를 불요 발사 최댓값 주파수로 설정하고, 측정 주파수 대역폭을 줄여서 정밀 측정할 수 있다.
기술기준에서 기본파 전력에 대한 상대값으로 규정된 경우 기본파 전력과 스퓨리어스 영역 불요 발사 측정값의 상대값을 구하고, 스퓨리어스 영역 불요 발사 절대값으로 규정된 경우 불요 발사 측정값을 기록한다. 

[bookmark: _Toc34226947][bookmark: _Toc36477112][bookmark: _Toc429638447][bookmark: _Toc429725335][bookmark: _Toc431916746][bookmark: _Toc462745810][bookmark: _Toc462826377][bookmark: _Toc463020089][bookmark: _Toc474949952][bookmark: _Toc518983913]반송파 전력비 측정 방법(SSB)

시험 목적

시험 대상 기기에서 발사되는 전파의 전력이 규정된 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다. 

시험구성도
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시험절차

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 3배 ∼ 5배

	샘플링 수
	1 001 점

	분해능 대역폭
	가능한 한 최소

	비디오 대역폭
	자동

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	단일 스윕



b)	시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호에 의해 80 % 변조 조건(송신기 출력이 정격 전력의 80 %로 되는 변조 입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.
c) 이 조건에서 스펙트럼 분석기를 이용하여 상측파대 전력과 반송파 전력의 비를 구한다.
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시험 목적

송수신 설비의 송수신 시 발생하는 왜곡과 잡음이 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

선택 호출 장치, 주파수 공용 무선 전화 장치, F3E 및 G3E 전파를 사용하는 송신 장치의 경우
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선택 호출 장치의 수신기, F3E 및 G3E 전파를 사용하는 수신 장치, 28 MHz 이하의 단측파대를 사용하는 단일 통신로 수신 장치의 경우
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28 MHz 이하의 단측파대를 사용하는 단일 통신로 송신 장치의 경우
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측정기의 조건

연속 톤 스켈치를 갖는 시험 대상 기기인 경우는 변조도를 설정한 후에 변조도계의 저역 여파기를 300 Hz로 설정한다.

시험절차

(송신기의 경우)
a)	시험 대상 기기를 1 000 Hz의 정현파 신호에 의해 70 % 변조 조건에서 작동시킨다.
b)	이 조건으로 복조 출력의 아래의 수식에 의하여 SINAD를 측정한다.
(SINAD ＝ (S ＋ N ＋ D)/(N ＋ D)
S: 신호, N: 잡음, D: 왜곡 성분

(수신기의 경우)
c)	SG의 주파수를 시험 주파수에 설정하고 1 kHz의 정현파로 70 % 변조한다.
d)	20 dBμV 이상의 시험 대상 기기 입력 전압을 가할 수 있도록 SG의 출력을 조정한다.
e)	시험 대상 기기의 복조 출력이 정격 출력의 1/2이 되도록 시험 대상 기기 출력을 조정한다.
f)	SG의 출력을 시험방법 e)에서 정한 값으로 유지하면서 이때의 시험 대상 기기의 복조 출력의 SINAD를 측정한다.

(SSB 송신기의 복조법)
g)	시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호에 의해 80 % 변조 조건(송신기 출력이 정격 전력의 80 %로 되는 변조 입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.
h)	이 조건으로 송신기 출력을 SSB 복조기에 가하고 왜율 잡음계로 SINAD를 측정한다. 

(SSB 송신기의 스펙트럼 분석법)
i)	스펙트럼 분석기를 아래와 같이 설정한다.
—	중심 주파수는 측파대 및 고조파 성분에 둔다. 
—	스윕 주파수폭은 500 Hz로 한다.
—	분해능 대역폭은 100 Hz 이하로 한다.
j)	시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호에 의해 80 % 변조 조건(송신기 출력이 정격 전력의 80 %로 되는 변조 입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.
k) 이 조건에서 스펙트럼 분석기를 이용하여 측파대 신호(S, 1 000 Hz) 및 7차까지의 고주파 성분(D)를 측정하여 (S ＋ D)/D를 구한다.

(SSB의 수신기)
l)	SG를 무변조로 하고, 그 출력 주파수가 시험 주파수(시험 대상 기기의 복조 출력 주파수가 1 400 Hz로 되는 주파수)를 설정한다.
m)	SG의 출력을 시험 대상 기기의 수신기 입력 전압이 30 μV가 되도록 설정한다.
n)	SG의 출력을 공급하고 시험 대상 기기의 고주파단 이득 조정기를 감도 측정 시와 동일하게 유지하고 저주파 이득 조정기를 조정해서 시험 대상 기기의 복조 출력이 규정 출력(정격 출력의 1/2)이 되도록 한다.
o)	시험 대상 기기의 출력에서 수신 출력(1 400 Hz)과 그 중 포함된 불요파 성분의 비를 SINAD로 구한다.
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시험 목적

음질 개선을 위해 오디오단에서 사용하는 프리엠파시스가 규정된 특성값을 만족하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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시험절차

a)	시험 대상 기기를 1 000 Hz의 정현파 신호를 변조하여 주파수 편이가 1 kHz가 되도록 저주파 발진기의 출력을 조절한다.
b)	이 조건에서 시험 대상 기기의 출력을 복조하고 그 출력 레벨을 구한다.
c)	저주파 발진기의 출력 레벨을 바꾸지 않고, 출력 주파수만을 300 Hz에서 3 000 Hz까지 순차 변화시켰을 때의 복조 출력 레벨을 구한다.
d)	시험방법 b), c)에서 구한 값으로 비를 구한다.
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시험 목적

시험 대상 기기의 데이터 송신 시 규정된 제한 시간 내에서 동작하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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측정기의 조건

시험 대상 기기가 단속 송신 적산 시간 제한 기능을 갖는 경우는 대향 시험 대상 기기를 포함해서 측정계를 구성한다.
필요시에는 시간계의 앞에 증폭기 또는 감쇠기를 둔다.
시간계로는 스펙트럼 분석기, 유니버설 카운터, 스톱 워치, 오실로스코프 등을 사용한다.

시험절차

한번 송신할 때마다 시간 제한을 하는 기기의 경우

시험 대상 기기를 송신 조건으로 유지하고 송신을 시작해서 자동적으로 송신이 종료될 때까지의 시간을 측정한다.

단속 송신 적산 시간 제한 기능을 갖는 기기의 경우

a)	시험 대상 기기를 송신 조건으로 하고 규정의 제한 시간 내에 대향 시험 대상 기기와의 사이에서 1회의 수신을 포함하여 2회의 송신을 계속해서 한다.
b)	송신을 시작해서부터 2회째의 송신이 자동적으로 종료될 때까지의 시간을 측정한다.
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시험 목적

시험 대상 기기 신호의 변조되는 정도가 규정치 이상을 만족하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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시험절차

SG에서 발생한 신호와 시험 대상 기기를 통과한 변조된 신호를 분석, 변조 분석기로 변조도를 측정한다.
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전계 강도 측정 방법은 부속서 D에 따른다.
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시험 목적

이동국이 송신 조건에서 발사하는 출력이 제어 가능한지의 여부와 출력 제어 기능 작동시의 출력 전환 시간이 규정된 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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측정기 조건

오실로스코프의 시간축을 μs 단위로 설정한다.

시험절차

a) 기지국 시뮬레이터에 의한 주파수 전환 여부를 스펙트럼 분석기를 측정한다.
b) 출력 제어 기능을 동작했을 때와 동작하지 않을 때의 전력값의 차를 측정한다.
c) 출력 제어 기능을 작동시킬 때, 출력이 전환되는 시간을 오실로스코프로 측정한다.
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시험 목적

시험 대상 기기가 수신 조건에서 발생시키는 부차적인 전파가 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

시험 대상 기기의 안테나 단자를 따로 가진 경우
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측정기의 조건

별도의 규정이 없는 경우, 스펙트럼 분석기는 스퓨리어스 영역 발사 측정 방법의 측정기 조건과 동일하게 설정한다.

시험절차

시험 대상 기기를 수신 조건으로 하고 이때의 출력 전력을 스펙트럼 분석기로 측정한다.
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시험 목적

시험 대상 기기의 스퓨리어스 리스폰스(수신기 내부에서 발생하는 각종 방해 신호를 억압할 수 있는 능력)가 최소 허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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시험절차

일반적인 경우

a)	SG를 1 000 Hz로 30 % 변조하고, 발진 주파수는 시험 대상 기기의 희망 동조 주파수 시험 주파수)로 조정한다.
b) 시험 대상 기기를 최적의 조건으로 조정한다.
c)	SG의 출력 전압을 조정하여 수신기의 출력이 정격 출력이 되도록 하고, 이때의 SG 출력 레벨을 V1 dB라고 한다.
d) 부하 저항(Re) 양단의 전압을 전압계로 측정한다. 이때의 지시 레벨을 A dB라고 한다.
e)	SG의 발진 주파수를 스퓨리어스 주파수로 조정한다.
f)	SG의 변조 조건과 시험 대상 기기의 설정 조건은 항시 일정하게 유지한다.
g) 이 시험은 원칙적으로 시험 대상 기기의 중간 주파수로부터 시험 주파수의 3배까지의 주파수 범위에 대해서 행한다.
h)	SG의 출력 레벨을 조정하여 수신기의 출력이 전자 전압계 A dB가 되도록 한다. 이때의 SG의 출력 레벨을 V2 dB라고 한다.
i) 스퓨리어스 리스폰스는 V2 dB － V1 dB이다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

a)	SG를 무변조으로 하여 출력 주파수를 시험 주파수로 한다(시험 대상 기기의 복조 주파수는 1 400 Hz의 주파수).
b) 시험 대상 기기의 각단의 조정기를 취급설명서에 기재한 방법으로 조정하여(기재가 없는 경우에는 고주파 이득 조정기를 최대로 하고 저주파 이득 조정기를 조정한다) 시험 대상 기기의 복조 출력이 규정 출력(정격 출력의 1/2)이 되도록 한다.
c)	SG의 출력을 상기의 값보다 스퓨리어스 리스폰스 허용치 ＋10 dB 정도 큰 값으로 하고 그 주파수를 변화시켜 시험 대상 기기의 복조 출력이 규정 출력 이상되는 주파수를 구한다. 이 시험은 원칙적으로 시험 주파수의 1/3배에서 3배까지의 주파수 범위에 대해서 행한다.
d) 상기 시험방법 c)에서 구한 각 주파수에 대하여 SG의 출력을 조정하여 시험 대상 기기 복조 출력이 규정 출력과 같게 될 때까지 SG 출력에서 수신기 입력 전압을 구한다.
e) 상기 시험방법 d)에서 구한 값과 3 V와의 비를 구한다.
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시험 목적

수신기의 통과 대역폭 특성과 주파수 대역별 감쇠량이 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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(단측파대를 이용하는 기기의 경우)
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시험절차

일반적인 경우

a)	SG를 무변조로 하여 시험 주파수(시험 대상 기기에서 복조 주파수가 1 400 Hz로 되는 주파수)를 발진시킨다.
b)	시험 대상 기기의 자동 이득 조정을 끄고, 수신기의 각 증폭기가 포화되지 않도록 SG의 출력을 낮춘다(증폭기의 조정은 저주파단의 이득을 최대로 하고, 고주파단의 이득 조정을 한다).
c) 이때의 전압계 지시(A dB)와 SG 출력 전압(B dB)을 기억한다.
d)	시험 대상 기기가 최대로 조정된 조건에서 SG의 발진 주파수를 위에 설정한 조건에서 주파수를 서서히 높이면서 전압계 지시 A dB를 유지하도록 SG의 출력을 조정한다.
e)	각 이동 주파수에 대한 SG의 출력 레벨 각 B dB와 계기의 지시 A dB에 대한 차(A － B) dB를 구하여 그래프로 그린다.
f)	이 특성 곡선으로 다음 사항을 계산한다.
통과 대역폭: 중심 주파수에서 －6 dB 감쇠되는 2개의 주파수에 의해서 정해지는 주파수 간격
감쇠량: 통과 대역으로부터 양측의 곡선 사면에 대해 다음 식으로 계산하여 기울기를 구한다.
∆Bx / (fx － fe) [dB/kHz]
∆Bx	：fx와 fe 사이의 감쇠량의 차
fe	：통과 대역단의 주파수
fx 	：기타 측정점의 주파수

단측파대를 이용하는 기기의 경우

a)	시험 대상 기기를 최량으로 조정하고, SG의 발진 주파수를 위에 설정한 조건에서 2.3 kHz 낮춘 후, 주파수를 서서히 높이면서 전압계 지시 A dB를 유지하도록 SG의 출력을 조정한다.
b)	절차 a)의 측정을 시험 주파수 ±2.3 kHz 범위에 걸쳐서 시행하고 각 이동 주파수에 대한 SG의 출력 레벨 각 B dB와 계기의 지시 A dB에 대한 차 (A － B) dB를 구하여 그래프로 그린다.
c)	이 특성 곡선으로부터 －6 dB점의 통과 대역폭과 －26 dB, －46 dB, －66 dB점의 감쇠량을 구한다.
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[bookmark: _Toc435701240][bookmark: _Toc435724318]시험 목적

시험 대상 기기가 다른 무선 기기에서 발사된 전파를 수신했을 때, 동일한 주파수의 전파를 발사하지 못하도록 하는 기능이 규정대로 동작하는지의 여부를 측정하는 데 목적이 있다.

시험구성도

[bookmark: _Toc435701242][bookmark: _Toc435724320]안테나의 단자가 있는 경우
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[bookmark: _Toc435701243][bookmark: _Toc435724321]측정기의 조건

시험 대상 기기의 고주파 출력이 작은 경우는 써큐레이터 대신에 시험 대상 기기의 신호와 SG의 신호를 분리할 수 있는 장치를 사용할 수 있다.

시험절차

안테나의 단자가 있는 경우

a)	SG의 출력을 차단하고 시험 대상 기기를 송신 조건으로 하여 전력계로 그 동작을 확인한다.
b)	시험 대상 기기를 수신 조건으로 한다.
c)	SG의 출력 주파수를 시험 대상 기기의 수신 주파수로 하고 규정의 출력(규정의 수신기 입력 전압이 되는 출력)을 가한다.
d)	이 조건에서 시험 대상 기기의 송신 스위치를 ON으로 하고 전력계로 송신 전력이 없는 것을 확인한다.

[bookmark: _Toc34226958][bookmark: _Toc36477123][bookmark: _Toc429638458][bookmark: _Toc429725346][bookmark: _Toc431916757][bookmark: _Toc462745821][bookmark: _Toc462826388][bookmark: _Toc463020100][bookmark: _Toc474949963][bookmark: _Toc518983924]상호 변조 특성 측정 방법

시험 목적

시험 대상 기기가 수신 시 발생한 상호 변조 신호의 레벨이 허용치 이하인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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시험절차

a)	SG-1 및 SG-2를 모두 정지하고 시험 대상 기기의 스켈치도 정지시킨 조건에서 수신기의 잡음 출력을 측정한다.
b)	SG-1을 동작시켜서 수신기의 시험 주파수 fr에 맞추고 무변조로 한다.
c) 수신기를 최량의 조건으로 조정하고, 이때의 잡음 출력이 최소가 되도록 SG-1의 출력을 조정한다.
d)	SG-1의 주파수를 fr ＋ ∆f로 조정한다.
e)	SG-2도 무변조로 동작시키고 fr ＋ 2∆f로 조정한다.
f)	SG-1 및 SG-2의 출력을 증가하면 상호 변조로 인하여 생기는 fr에 의해서 수신기 출력의 잡음이 억압되어서 감소하므로, 이때 한쪽 SG의 주파수를 미세하게 조정하여 잡음 출력이 최소가 되게 한다.
g)	SG-1의 출력을 크게 하고 SG-2의 출력을 조정하여 수신기의 잡음 출력이 측정 방법 a)에서 구한 값보다 20 dB 낮게 한다.
h)	이때의 SG-1의 출력에 대하여 SG-2의 출력 레벨을 기록한다.
i)	SG-1의 출력을 순차로 감소하고 그때마다 잡음 억압이 20 dB를 유지하도록 SG-2를 조정하고 SG-1 및 SG-2의 출력 레벨을 대조하여 기록한다.
j)	SG-1 및 SG-2의 각 출력 레벨로부터 의사 안테나의 정합 손실 6 dB를 감한 값을 구하고 잡음 억압 20 dB의 특성 곡선을 그린다(횡축은 SG-2의 fr ＋ 2∆f 입력 레벨 dB) 종축은 SG-1의 fr ＋ ∆f 입력 레벨).
k) SG-1 및 SG-2의 출력이 같은 점을 연결하는 직선을 기입하고, 이것과의 교점을 P라 한다.
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시험 목적

시험 대상 기기의 최저 수신 감도가 허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

a) 일반적인 경우
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b) 단측파대를 이용하는 기기의 경우
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측정기의 조건

일반적인 경우

a) 시험 대상 기기의 출력 임피던스와 동일한 감쇠기로 정합시키는 것이 바람직하다.
b) 시험 대상 기기의 스켈치 동작을 OFF 시키고, 오디오 볼륨을 최대로 한다.
c) SG를 희망주파수로 톤 신호 1 000 Hz, 최대 주파수 편이의 75 %로 변조하여 10 V의 전압으로 발진시킨다.
d) 시험 대상 기기를 동조시키고, 시험 대상 기기의 오디오 볼륨을 조절하여 오디오 분석기 측정 레벨을 3 dB 낮게 한다.
e) 의사 안테나는 시험 대상 기기의 종류에 따라 적당한 것을 선택한다.


단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG는 시험 대상 기기의 복조 출력 주파수를 1 000 Hz로 유지하는 데 필요한 주파수 설정 정도와 안정도를 가져야 한다.

시험절차

일반적인 경우

a)  SG를 OFF 시킨 후 시험 대상 기기의 잡음 출력 레벨을 오디오 분석기를 이용하여 확인한다.
b)  SG를 무변조로 ON 시킨 후 출력 레벨을 조절하여 오디오 분석기의 출력 레벨이 a)에서 측정한 잡음 레벨보다 20 dB 감쇠되도록 한 후 SG 출력 레벨을 기록한다(시험 대상 기기 감도).

단측파대를 이용하는 기기의 경우

a)	SG의 주파수를 시험 대상 기기의 복조 출력 주파수가 1 000 Hz가 되도록 설정한다.
b)	SG를 무변조로 하고 그 출력을 시험 대상 기기의 수신기 입력 전압이 3 V로 되도록 설정한다.
c)	이 조건으로 시험 대상 기기의 각단 조정기를 취급 설명서에 기재한 방법에 의하여 조정(기재 사항이 없을 경우에는 저주파단 이득 조정기를 최대로 하고, 고주파단 이득 조정기를 조정한다)하여 시험 대상 기기의 복조 출력이 정격 출력의 1/2이 되도록 한다.
d)	이 조건에서 시험 대상 기기 복조 출력 신호의 SINAD(S ＋ N ＋ D/N ＋ D)를 측정한다.
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[bookmark: _Toc429638461][bookmark: _Toc429725349][bookmark: _Toc431916760]시험 목적

시험 대상 기기의 감도 억압 효과(방해파에 의해 희망파 출력이 저하되는 현상)가 허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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(단측파대를 이용하는 기기의 경우)
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[bookmark: _Toc429638463][bookmark: _Toc429725351][bookmark: _Toc431916762]측정기 조건

[bookmark: _Toc429638464][bookmark: _Toc429725352][bookmark: _Toc431916763]일반적인 경우

a)	SG-1의 출력을 무선설비 규칙에 있는 감도 세기보다 6 dB 높게 설정한 후 무변조로 희망 주파수를 발진시킨다.
b) 수신기는 AGC 정지, 최량의 조건으로 조정하여 정격 출력이 되도록 감도, 음량을 조절한다.
c) 고역 여파기는 기본파(1 000 Hz)를 통과시키는 것이어야 하고 잡음 제거용이다.
d)	SG-2를 방해 전파용으로 사용하고 이동된 주파수(예: ∆f)는 무변조로 발진하여 가한다.
e) 시험 대상 기기의 출력 임피던스가 600 이면 임피던스 변환기는 필요 없다.

[bookmark: _Toc429638465][bookmark: _Toc429725353][bookmark: _Toc431916764]단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG-1을 희망파, SG-2를 방해파로 한다.

시험절차

[bookmark: _Toc429638467][bookmark: _Toc429725355][bookmark: _Toc431916766]일반적인 경우

a)	SG-2의 출력을 점차 증가하면서 신호파의 수신기 출력이 3 dB 전압으로(6 dB) 변화(일반적으로 감소한다.)하였을 때의 방해파의 의사 안테나 입력 레벨을 기억한다.
b) 각 희망 측정 주파수마다 방해 신호의 주파수 편차를 동일한 값으로 설정하여 변경함과 동시에 무변조 방해 신호의 입력 레벨을 시험방법 a)에서 정한 방법으로 가하여 그 측정치를 기록한다. 

시험방법 a)의 측정에서 중심 주파수로부터의 이동 주파수가 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz이며이때의 의사 안테나 입력 레벨에서 의사 안테나 정합 손실을 감한다.

[bookmark: _Toc429638468][bookmark: _Toc429725356][bookmark: _Toc431916767]단측파대를 이용하는 기기의 경우

a)	SG-2의 출력을 끊고 SG-1을 무변조로 한다.
b)	SG-1의 출력 주파수를 시험 주파수 시험 대상 기기의 복조 출력 주파수가 1 500 Hz되는 주파수로 하여 그 출력을 수신기 입력 전압이 10 V가 되도록 설정한다).
c)	이 조건에서 시험 대상 기기의 각 단의 조정기를 조정하여 복조 출력이 규정 출력(정격 출력의  1/2)이 되도록 설정한다.
d)	SG-2의 출력을 접속하여 무변조로 한다.
e)	SG-2의 출력 주파수를 시험 주파수보다 4 kHz 높은 주파수로 설정하여 그 출력 전압을 변화시켜 시험 대상 기기의 복조 출력이 시험방법 c)의 값보다 3 dB 저감한 때의 방해파 수신기 입력 전압을 구한다.
f)	SG-2의 출력 주파수를 시험 주파수보다 4 kHz 낮은 값으로 설정하고 시험방법 e)와 같이 측정한다.
g) 상기 시험방법 e)와 f)로 측정이 불가능한 경우 출력저하가 3 dB가 되지 않을 경우)에는 방해파 입력 전압을 10 mV로 하여 그때의 시험 대상 기기의 복조 출력을 측정하여 시험방법 c)의 값과의 비 억압치)를 구한다.
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[bookmark: _Toc429638470][bookmark: _Toc429725358][bookmark: _Toc431916769]시험 목적

시험 대상 기기의 디엠파시스 기능이 규정된 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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시험절차

a)	SG의 주파수를 시험 주파수로 설정하고 1 000 Hz의 정현파 신호를 70 % 변조한다.
b) 시험 대상 기기에 수신기 규정 복조 출력(정격 출력의 1/2)이 얻어지도록 시험 대상 기기 출력을 조정한다.
c)	SG의 주파수 편이를 1 kHz, 시험 대상 기기의 수신기 입력 전압을 10 V로 하고 이때의 시험 대상 기기의 복조 출력을 측정한다.
d)	SG의 변조 주파수만을 300 Hz에서 3 000 Hz까지 순차 변화시켰을 때의 복조 출력 레벨을 구한다.
e) 시험방법 c), d)에서 구한 값으로 비를 구한다.
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[bookmark: _Toc429638474][bookmark: _Toc429725362][bookmark: _Toc431916773]시험 목적

국부 발진기의 주파수가 단위 시간동안 변동하는 범위가 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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시험절차

[bookmark: _Toc429638477][bookmark: _Toc429725365][bookmark: _Toc431916776]일반적인 경우

a)	시험 대상 기기에 전원을 넣은 후부터 주파수가 안정될 때까지 사이에 국부 발진 주파수를 측정한다.
b)	주파수가 안정되었을때 임의의 1시간을 선택하여 측정치의 최대치를 fmax, 최소치를 fmin, 정상적인 국부 발진 주파수를 fs라 하였을때 (fmax － fs)/fs % 및 (fs － fmin)/fs %를 구한다.

[bookmark: _Toc429638478][bookmark: _Toc429725366][bookmark: _Toc431916777]단측파대를 이용하는 기기의 경우

a)	시험 대상 기기에 전원을 넣은 후부터 주파수가 안정될 때까지 사이에 국부 발진 주파수를 측정한다.
b)	주파수가 안정되었을 때 임의의 1시간을 선택하여 측정치의 최대치를 fmax, 최소치를 fmin, 정상적인 국부 발진 주파수를 fs라 하였을때 (fmax － fs) 및 (fs － fmin)를 구한다.
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[bookmark: _Toc429638480][bookmark: _Toc429725368][bookmark: _Toc431916779]시험 목적

시험 대상 기기의 주파수별 송신 특성이 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
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저주파 발진기
전력계
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스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수 ＋ 변조 주파수

	스윕 주파수폭
	10 kHz

	분해능 대역폭
	300 Hz 이하

	비디오 대역폭
	자동
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a)	시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호로 25 % 변조 조건(송신기 출력이 정격 출력의 25 %로 되는 변조 입력을 가한 조건)으로 한다.
b)	변조 주파수를 200 Hz에서 3 000 Hz까지의 범위에서 적당한 간격으로 변화시켜 그때의 송신기 출력을 전력계 또는 스펙트럼 분석기로 측정하여 변조 주파수 대 송신기 출력의 곡선을 구한다.
c)	350 Hz에서 2 700 Hz까지의 송신기 출력 최대치와 최소치의 비를 구한다.
변조 주파수의 변화 방법 

200 Hz에서 3 000 Hz까지의 간격을 150 Hz마다 변화시킨다. 단, 2 700 Hz도 측정한다.

[bookmark: _Toc429638485][bookmark: _Toc429725373][bookmark: _Toc431916784]H3E 전파의 경우

a)	시험 대상 기기를 1 400 Hz의 정현파 신호로 25 % 변조 조건 스펙트럼 분석기에 의해 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파 진폭의 25 %가 되는 변조 입력을 가한 조건)으로 한다.
b)	변조 주파수를 200 Hz에서 3 000 Hz까지의 범위에서 적당한 간격으로 변화시켜 그때의 측파대 진폭을 스펙트럼 분석기로 측정하여 변조 주파수 대 측파대의 진폭의 곡선을 구한다.
c)	350 Hz에서 2 700 Hz까지의 송신기 출력 최대치와 최소치의 비를 구한다.
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지정 주파수를 중심으로 출력이 안정적으로 얻어질 수 있는 주파수 범위가 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도
[bookmark: _Toc429638489][bookmark: _Toc429725377][bookmark: _Toc431916788]측정기의 조건

수신기에 탑재된 수신 주파수 채널별로 모두 측정한다.

정확한 측정을 위하여 가급적 전자파 차폐실을 이용해야 한다.

시험절차

a)	시험구성도와 같이 측정기 및 시험 대상 기기의 변조되기 전단자와 스펙트럼 분석기에 시험 대상 기기를 연결한다.
b)	SG에 신청한 중심 주파수를 입력한 후, 무변조 신호를 시험 대상 기기에 인가한다.
c)	스펙트럼 분석기에(2차 또는 최종) 중간 주파수를 중심 주파수로 설정하여 최댓값 유지(max hold) 조건으로 5분 정도 지난 후에 중심 주파수로부터 주파수 안정도가 ±500 Hz 이내인지 확인하고 기록한다.
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[bookmark: _Toc429638492][bookmark: _Toc429725380][bookmark: _Toc431916791]시험 목적

시험 대상 기기의 수신 감도와 인접 채널에 존재하는 방해 신호를 측정하여 레벨비(dB)를 구하는 것을 목적으로 한다.




시험구성도
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수신기에 탑재된 수신 주파수 채널별로 모두 측정한다.

정확한 측정을 위하여 가급적 전자파 차폐실을 이용해야 한다.

시험절차

a)	시험구성도와 같이 SG를 시험 대상 기기의 수신부 입력단에 연결하고 시험 대상 기기의 수신부 출력단에 오디오 분석기와 연결한다.
b)	SG-2는 OFF 조건에서 감도 측정법에 따라 감도를 측정한 후 SG-1의 출력 레벨 기록하고, SG-1의 출력 레벨을 감도 레벨보다 3 dB 높게 조정(이때, SINAD는 변동됨)해야 한다.
c)	SG-2는 상하 인접 채널 주파수로 설정하여 변조 톤(주파수 400 Hz, 최대 주파수 편이 1.5 kHz 입력 방해 신호) 신호를 시험 대상 기기에 인가한 조건에서 SINAD 미터가 12 dB가 될 때까지 SG-2의 출력 레벨 방해 신호 레벨을 조정한 후, SG-2의 출력 레벨을 기록 dBm)한다.
d)	상하 인접 채널(±12.5 kHz)에서 12 dB SINAD가 되는 시험 대상 기기의 감도 레벨과 SG-2의 출력 레벨 차이 중 더 낮은 값을 기록한다.
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시험구성도
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a)	SG의 신호는 무변조로 연속 송신한다.
b) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다. 


	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	적절히 설정

	분해능 대역폭
	가능한 한 최소

	비디오 대역폭
	자동

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	연속 스윕



시험절차

a)	SG 출력이 OFF 조건에서 시험 대상 기기를 송신 조건으로 하여 스펙트럼 분석기로 전파가 발사되는 것을 확인한다.
b)	SG의 주파수를 a) 과정에서 확인한 주파수로 설정하여 ON 하는 경우 시험 대상 기기는 SG의 송신 주파수로 전파를 발사하지 않음을 스펙트럼 분석기를 통해 확인한다. 
c)	위의 a) ∼ b) 과정을 3회 이상 반복 측정하여 시험 대상 기기가 SG의 송신 주파수로 전파를 발사하지 않음을 확인한다. 


[bookmark: _Toc435724323][bookmark: _Toc36477132]
(규정)

복사측정에 의한 적합성평가 항목별 시험방법
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a) 정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조 제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)를 따른다. 
b) 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조 제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
c) 이 부속서에서 정한 사항 및 시험방법을 제외하고는 이 표준의 부속서 C(적합성평가 항목별 시험방법)를 따른다. 
d) 전계강도 및 자계강도 측정은 이 표준의 부속서 L(전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법)을 따른다
e) 다중의 변조 방식 및 데이터 전송속도를 가지는 경우 전력이 최고가 되는 하나의 변조방식 및 데이터 전송 속도에서 시험한다.

복사 시험장

시험구성도
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시험장 조건

a) 시험기기 및 치환용 안테나는 회전대 위에 올려 지상 1.5 m(밑 부분) 이상에서 설치하여야 한다.
b) 측정용 안테나의 지상 높이는 서로 마주하는 시험 기기 및 치환용 안테나의 지상 높이의 ± 50 cm 사이를 가변하여 조절한다.
c) 시험 기기와 측정용 안테나의 거리는 원칙적으로 3 m로 한다.
d) 측정용 안테나 및 치환용 안테나는 지향성이 있는 형태로 광대역 특성을 가지며 시험 기기의 안테나와 동일 편파이어야 한다.
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시험구성도
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스펙트럼 분석기







측정기 조건

스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다. 

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ∼ 3.5배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



시험절차

복사 전력 시험은 참고문헌의 [15] KS X 3094에서 정한 방법과 절차를 따른다.

환경적 조건을 적용한 ERP/EIRP 시험방법

외장형 안테나 커넥터나 임시 안테나 커넥터를 갖춘 기기

외장형 안테나 커넥터나 임시 안테나 커넥터를 갖춘 기기는 계측기와 직접 연결하여 측정한다. 

안테나 커넥터로 연결할 수 없는 안테나 일체형 기기

안테나 커넥터로 연결할 수 없는 안테나 일체형 기기는 다음의 방법을 이용하여 측정할 수 있다.

a) 측정 보조 기구를 갖추거나 시료의 송신 주파수대를 측정할 수 있는 안테나를 이용할 수 있다.
b) 측정 보조 기구(test fixture)의 경우 아래 구조로 이루어지며 다음의 조건을 갖춘다. 
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ⓐ 측정 보조 기구의 외부 커넥터 임피던스는 시험품의 동작 주파수에서 50 일 것.
ⓑ 측정 보조 기구는 방사 신호를 잡을 수 있는 안테나가 연결되어 있을 것.
ⓒ 측정 보조 기구는 상온과 저온, 고온에서 다음과 같은 성능을 갖출 것.
—	충분한 dynamic range가 확보되어야 한다.
—	측정 보조 기구를 이용한 측정 시 측정 주파수에서의 손실의 변화가 2 dB 내로 유지되어야 한다.
—	비선형 부품을 포함하지 않아야 한다

측정방법

a)	상온에서의 방사 측정은 Open Area Test Site, Semi Anechoic Room, Fully Anechoic Room 등에서 실시한다. 국가표준 ‘KS X 3094’에 따라 복사 전력(ERP / EIRP)을 시험하고 이 값을 기록한다.
b)	시험품을 측정 보조 기구 또는 측정용 안테나와 함께 온도 챔버(또는 항온 항습기)에 넣는다. 상온 상태에서 측정 보조 기구 또는 측정용 안테나를 통해 측정한 값이 a)에서 구한 값과 동일한 값이 되도록 offset을 조정한다(정규화).
c)	현 상태가 변화하지 않도록 주의한다.
d)	규격에서 요구하는 온도 시험 조건으로 온도와 습도를 변화시키며 측정을 반복한다. 이때 측정된 값은 b)단계에서 정규화 단계를 거쳤기 때문에 최종 값으로 사용할 수 있다
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시험구성도
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측정기의 조건 

a) 주파수계는 주파수 카운터 또는 스펙트럼 분석기를 이용한다.
b) 측정하고자 하는 주파수의 진폭 변동을 피하기 위해서는, 주파수계에 대한 적절한 입력 레벨을 감안하여 감쇠기의 감쇠 값을 설정한다.
c) 스펙트럼 분석기를 이용하는 경우 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ∼ 3.5배

	분해능 대역폭
	필요 주파수 대폭의 1 % ∼ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak eetect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



시험절차

a) 무변조의 경우는 주파수계로 직접 측정한다.
b) 시험 대상 기기가 무변조로 설정이 안 될 경우는 10회 이상 스윕 후 최고 레벨에서 3 dB 낮은 레벨의 2개 주파수를 측정한다. 다음 식을 이용하여 측정값을 구한다. 
측정값 ＝ (fmax ＋ fmin)/2 

[bookmark: _Toc34226971][bookmark: _Toc36477136][bookmark: _Toc518983937]점유 주파수 대역폭 측정 방법

시험구성도

시험대상기기
스펙트럼 분석기




측정기의 조건 

스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.


	중심 주파수
	지정 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ∼ 3.5배

	분해능 대역폭
	필요 주파수 대폭의 1 % ∼ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



시험절차

a) 상기에서 규정대로 스펙트럼 분석기를 설정한다.
b)	10회 이상 스윕을 반복한 후, 출력이 최대인 주파수를 구한다. 
c)	이 값을 중심으로 20 dB 낮은 상한 주파수와 하한 주파수를 구한다. 이때 전력 최대점으로부터 20 dB 낮은 점이 복수로 측정되는 경우는 가장 바깥쪽의 값을 이용한다.
d)	위에서 구한 ‘상한 주파수’와 ‘하한 주파수’의 차를 기록한다.
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시험구성도

치환용 안테나
시험대상기기
신호발생기

스펙트럼 분석기







측정기의 조건

a) 불요 발사 주파수를 탐색할 때, 스펙트럼 분석기는 다음과 같이 설정한다.

	
스윕 주파수 범위
	30 MHz ∼ 규정된 주파수

	분해능 대역폭
	1 GHz 미만 주파수: 100 kHz
1 GHz 이상 주파수: 1 MHz 

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 동일/유사

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	단일 스윕



b) 불요 발사 세기를 측정할 때, 스펙트럼 분석기는 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	측정하고자 하는 주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	1 GHz 미만 주파수: 100 kHz
1 GHz 이상 주파수: 1 MHz 

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 동일/유사

	검출 모드
	샘플

	스윕 횟수
	단일 스윕



시험절차
 
불요 발사 주파수 탐색

a)	측정용 안테나를 수직 편파로 설정하여 시험 대상 기기와 측정 안테나를 같은 높이로 마주 보도록 설치한다.
b) 스펙트럼 분석기를 D.6.2항 a)에서 규정한 바와 같이 설정하고, 불요 발사 주파수를 검색한다. 
이때 스윕 주파수 범위를 100 MHz, 10 MHz, 1 MHz로 줄여가며 불요 발사 주파수를 찾는다.

불요 발사 세기 측정

a) 스펙트럼 분석기를 D.6.2 항의 b)와 같이 설정한다. 
b) 참고문헌의 [15] KS X 3094에서 정한 방법과 절차에 따라 불요 발사 세기를 측정한다.
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시험구성도

치환용 안테나
시험대상기기
신호발생기

스펙트럼 분석기







측정기의 조건

a) 부차적 전파 발사 주파수를 탐색할 때, 스펙트럼 분석기는 다음과 같이 설정한다.

	스윕 주파수 범위
	30 MHz ∼ 규정된 주파수

	분해능 대역폭
	1 GHz 미만 주파수: 100 kHz
1 GHz 이상 주파수: 1 MHz 

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 동일 / 유사

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	단일 스윕





b) 부차적 전파 발사 세기를 측정할 때, 스펙트럼 분석기는 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	부차적 전파 발사 주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	1 GHz 미만 주파수: 100 kHz
1 GHz 이상 주파수: 1 MHz 

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 동일 / 유사

	검출 모드
	샘플

	스윕 횟수
	단일 스윕




시험절차

부차적 전파 발사의 주파수 탐색  

a)	측정 안테나를 수직 편파로 설치한다. 시험 대상 기기와 측정용 안테나의 높이를 같게 하고 방향을 마주보게 한다.
b)	스펙트럼 분석기를 위의 D.7.2 항의 a)와 같이 설정하고, 송신 신호를 수신하여 부차적 전파 발사 주파수를 측정한다. 

부차적 전파 발사 강도 측정

a) 스펙트럼 분석기를 D.7.2 항의 b)와 같이 설정한다. 
b) 참고문헌의 [15] KS X 3094에서 정한 방법과 절차에 따라 부차적 전파 발사 세기를 측정한다.
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(규정)

전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용
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이 부속서는 적합성평가 대상기자재 중 전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 무선분야 적합성평가에 적용할 정격전압을 규정함을 목적으로 한다.
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이 부속서에서 사용하는 용어는 이 표준의 3절에서 정한 규정을 따른다.
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정격전압이 여러가지인 경우 시험방법

기기를 동작시키는 정격전압이 여러가지인 경우 다음의 방법으로 시험한다.

a) 고주파부에 공급되는 전압이 동일한 정전압원 회로를 내장한 경우에는 하나의 정격전압으로 간주하며, 어느 하나의 정격전압으로 동작시켜 규정된 전원전압을 인가하여 시험을 실시한다.
b) 위의 경우를 제외하면 각각의 정격전압으로 규정된 전원전압을 인가하여 시험을 실시한다.

저전압에 따라 자동으로 전원이 차단되는 기능을 가진 무선설비의 시험방법

축전지 또는 배터리를 사용하는 무선설비 중에서 저전압에 따라 자동으로 전원이 차단되는 기능을 가진 무선설비는 전원이 자동으로 차단되는 최저전압과 해당 무선설비에 사용되는 축전지 또는 배터리의 최고 전압의 범위 안에서 시험을 실시한다.

시스템에 하나의 부품으로 내장되거나 장착되어 정격 DC 전압을 이용하는 기기의 시험방법

시스템에 하나의 부품으로 내장되거나 장착되어 정격 DC 전압을 이용하는 기기의 경우 ‘무선설비규칙’ 제15조와 이 표준의 3.1.2에 정한 ‘규정된 전원전압’에서 해당기기가 손상을 받거나 정상 동작을 하지 못한다면 제조자가 선언한 전원전압 사양에 따라 정격 및 최대, 최소 전원 전압을 인가하여 시험할 수 있다.
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전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 
시험단자 적용
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스마트안테나 시스템

데이터 전송속도나 송수신 감도를 최적화 하기 위한 다중 입출력 시스템

빔포밍 

스마트 안테나 시스템 중 원하는 방향으로 신호를 송수신 하기 위해 안테나에서 방사된 에너지를 특정한 방향을 따라서 집중적으로 방사하는 안테나 구현 방식

안테나 어셈블리

커넥터, 급전선을 포함한 안테나 구성

안테나 이득

빔포밍 이득을 포함하지 않은 안테나 어셈블리의 이득

빔포밍 이득

안테나 어셈블리의 이득을 제외한 추가적인 안테나 이득
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안테나 이득 적용

2 개 이상의 안테나를 사용하는 안테나 시스템의 이득은 다음과 같다.
a) 2 개 이상의 안테나를 사용하는 기기는 사용하는 안테나 중 가장 높은 이득을 적용한다.
b) 다만, 스마트 안테나 시스템의 빔포밍 방식을 사용하는 경우 신청인이 선언한 빔포밍 이득을 제공 받아 가장 높은 안테나 이득에 합산하여 적용한다.

시험 단자의 적용

a) 2 개 이상의 안테나를 가진 단일 입출력 기기(공간 다이버시티, 단일 증폭기를 사용하는 기기, 각각의 안테나에 대해 동일한 소자(특성)의 증폭기를 사용하는 기기) 는 안테나에 공급되는 전력(또는 전력밀도)이 가장 큰 하나의 안테나 단자에서 시험할 수 있으며, 각각의 안테나에 대해 서로 다른 소자(특성)의 증폭기를 사용하는 기기는 각각의 안테나 단자에 대하여 모두 시험한다.
b) 2 개 이상의 안테나를 가진 다중 입출력 기기(순환지연다이버시티(CDD), 동시에 동일 채널을 송수신하는 기기 포함)에 대한 주파수 허용편차 및 점유주파수대역폭 시험은 어느 하나의 안테나 단자에서 시험할 수 있다.
[bookmark: _Toc36477146]
(규정)

무선랜을 포함한 무선접속시스템용(WAS) 특정소출력 무선기기 및 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 무선랜 적합성평가 항목별 시험방법
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a) 참고문헌 [5] 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준, 제7조제5항에 따른 무선설비 및 제7조제7항제2호에 따른 무선설비에 적용한다.
b) 정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)을 따른다. 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)을 따른다.
c) 동일한 모듈(안테나 포함)을 다중으로 사용한 기기의 경우에는 임의의 한 개의 모듈에 대해서만 시험할 수 있다. 단, 시험성적서에 동일한 모듈임을 확인하여 기록하여야 한다.
d) 이 부속서에서 정한 일반사항 및 시험방법을 제외하고는 이 표준의 부속서 C(적합성평가 항목별 시험방법)을 따른다.
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a) 상온 정격전압 및 주파수대역별 중간 동작주파수에서 최대 안테나 공급전력(또는 전력밀도)이 발생하는 안테나 단자와 전송속도를 확인한다. 다음과 같이 수검기기의 Wi-Fi 표준, 채널대역폭, 전송속도 및 안테나 단자 별로 안테나 공급전력(또는 전력밀도)을 확인한다. 

ⓐ Wi-Fi 표준별로 각각 확인한다. 예: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

— Wi-Fi 표준은 다르지만 전송속도가 동일하고 최대 안테나 공급전력(또는 전력밀도)이 발생하는 전송속도까지 동일하다면 최대 안테나 공급전력(또는 전력밀도)이 더 큰 Wi-Fi 표준에서만 시험할 수 있다.
예: 802.11n 20 MHz 대역폭 / 802.11ac 20 MHz 대역폭을 비교하여 선택

ⓑ 채널대역폭에 따라 각각 확인한다. 예: 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 160 MHz

ⓒ 전송속도는 최저 및 최고 상태에서 확인한다.

ⓓ 안테나 단자가 SISO(Single Input Single Output)로 동작할 때는 각각의 안테나 단자에서 확인하고, MIMO(Multiple Input Multiple Output)로 동작할 때는 최다 안테나가 동시에 동작하는 조건에서 임의의 하나의 안테나 단자에서 확인한다. 다중 사용자를 지원하는 MU(Multi User)-MIMO (IEEE802.11ax)의 경우, 다음과 같이 확인한다.

— SISO(Single Input Single Output)로 동작할 때는 지원하는 최대 RU 크기로 각각의 안테나 단자에서 확인후, 최대 안테나 공급전력(또는 전력밀도)이 발생하는 안테나 단자에서 아래의 RU(Resource Unit) 크기 및 할당 표의 조건별로 확인한다.

— MIMO(Multiple Input Multiple Output)로 동작할 때는 가장 많은 안테나가 동시에 동작하는 조건에서 임의의 하나의 안테나 단자에서 아래의 RU(Resource Unit) 크기 및 할당 표의 조건별로 확인한다.


표 G.1 — 채널대역폭 별 RU 크기 및 할당표

	채널대역폭
	RU할당(위치)
	RU 크기 (subcarrier 개수)

	
	
	26
	52
	106
	242
	484
	996
	2×996

	20 MHz
	최저
	O
	O
	O
	O
	
	
	

	
	중간
	O
	O
	
	
	
	
	

	
	최고
	O
	O
	O
	
	
	
	

	40 MHz
	최저
	O
	O
	O
	O
	O
	
	

	
	중간
	O
	O
	O
	
	
	
	

	
	최고
	O
	O
	O
	O
	
	
	

	80 MHz
	최저
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	

	
	중간
	O
	O
	O
	O
	
	
	

	
	최고
	O
	O
	O
	O
	O
	
	

	160 MHz
	최저
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	
	중간
	O
	O
	O
	O
	O
	
	

	
	최고
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	




b) 다중 사용자를 지원하는 MU-MIMO의 시험항목별 RU 크기 및 할당 조건은 다음과 같다. 

ⓐ 각 채널대역폭별로 아래의 조건에서 안테나 공급전력(또는 전력밀도), 점유주파수대역폭 및 불요발사 시험을 실시한다.

— 안테나 공급전력(또는 전력밀도), 점유주파수대역폭, 대역외 발사 시험: 최대 RU 크기
— 스퓨리어스 발사 시험: 최대 안테나 공급전력(또는 전력밀도)이 발생하는 RU 크기 및 할당

ⓑ 최소 채널대역폭에서 아래의 조건을 적용하여 안테나 공급전력(또는 전력밀도) 및 대역외 발사 시험을 추가로 실시한다. 만약 RU 크기별 출력 전력 설정값이 채널대역폭별로 상이한 경우는 최소 채널대역폭 및 최소 채널대역폭에서의 출력 설정값보다 큰 설정값을 갖는 채널대역폭 각각에서 추가 시험을 실시한다. 각 채널대역폭 간 중복되는 RU크기의 전력밀도 기준은 중복된 채널대역폭 중 가장 작은 채널대역폭의 전력밀도 기준을 적용한다.

표 G.2 — 안테나 공급전력(또는 전력밀도) 추가 시험에 적용되는 RU 크기 및 할당 조건

	동작주파수(채널)
	RU 크기(subcarrier 개수)
	RU 할당(위치)

	최저
	최소
	최저

	중간
	최대 안테나 공급전력(또는
전력밀도)이 발생하는 RU 크기
	최대 안테나 공급전력(또는 
전력밀도)이 발생하는 RU 할당

	최고
	최소
	최고



표 G.3 — 대역외 발사 추가 시험에 적용되는 RU 크기 및 할당 조건

	동작주파수(채널)
	RU 크기(subcarrier 개수)
	RU 할당(위치)

	최저
	최소
	최저

	최고
	최소
	최고
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주파수 허용편차

시험구성도

수검기기
의사부하
주파수측정기


시험절차

주파수대역별로 Wi-Fi 표준과 채널대역폭에 관계 없이 최저, 중간 및 최고 동작주파수에서 무변조 상태로 동작시킨다. 무변조 상태를 지원하지 않을 경우에는 임의의 변조 상태에서 시험할 수 있다.   다중 안테나 단자를 사용하는 경우에는 어느 하나의 안테나 단자에서 시험한다.

수검기기가 무변조 상태를 지원할 경우

a) 수검기기를 주파수 카운터나 스펙트럼분석기에 연결하고 무변조 상태로 동작시키고 그 결과 값을 기록한다.
b) 주파수의 정확도를 최적화 할 수 있도록 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	600 kHz 내외

	분해능 대역폭
	5 kHz 이하

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값 

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



수검기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우

a) 수검기기를 스펙트럼분석기에 연결하고 변조상태로 동작 시킨다.
b) 주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대폭의 2배 ~ 3.5배

	분해능 대역폭
	필요 주파수대폭의 1 % ~ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



c) 수검기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 최댓값 유지(max hold)를 한다.
d) 스펙트럼분석기에 표시된 신호의 첨두(peak) 값을 측정하고 기록한다.
e) 마커(marker)를 높은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다.
f) 마커(marker)를 낮은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다.
g) 변조 상태에 따라 X는 3, 6, 10, 20 중 선택할 수 있다.
h) 측정된 중심주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다.




안테나 공급전력(또는 전력밀도)

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

a) 단일 안테나 단자 동작 (SISO)

ⓐ 수검기기를 G.2의 a)에서 확인한 하나의 안테나 단자 및 전송속도에서 동작시킨다.
ⓑ 스펙트럼분석기를 사용할 경우 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	발사 점유주파수대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	RMS모드

	스윕 시간
	1초

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



ⓒ 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

b) 다중 안테나 단자 동시 동작 (MIMO)

ⓐ 수검기기를 G.2의 a)에서 확인한 전송속도에서 최다 안테나 단자를 동시에 동작시킨다. MU-MIMO의 경우는 G.2의 b) 조건으로 동작시킨다.
ⓑ 각각의 안테나 단자에서 G.3.2.2의 a)(단일 안테나 단자 동작)의 시험방법을 적용하여 안테나 공급전력(또는 전력밀도)를 측정한 후, 다음의 수식으로 합산한다.





점유 주파수 대역폭

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

G.2의 a)에서 확인한 안테나 단자와 전송속도에서 시험한다. MU-MIMO의 경우는 G.2의 b) ⓐ의 최대 RU 크기 조건으로 동작시킨다.

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요주파수대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	필요주파수대폭의 1 % 이내

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 시간
	자동

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)



c) 스펙트럼분석기의 점유주파수대폭 측정기능을 이용하여 측정 후 측정값을 기록한다.
d) 스펙트럼분석기에 점유주파수대폭 측정기능이 없는 경우 다음 단계의 절차를 수행한다(일반적으로 컴퓨터 인터페이스를 통한 프로그램에 의함).

ⓐ 각 샘플링점 전력을 측정하여 이것을 스윕 횟수로 평균한다.
ⓑ 각 샘플링점 전력의 합(이하 “전전력”이라 한다)을 구한다.
ⓒ 상한의 샘플링점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5 %가 되는 샘플링점의 주파수(이하 “상한주파수”라 한다)를 구한다.
ⓓ 하한의 샘플링점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5 %가 되는 샘플링점의 주파수(이하 “하한주파수”라 한다)를 구한다.
ⓔ 상한주파수와 하한주파수의 차를 구한다.

불요발사의 허용치

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

다음의 대역외 발사와 스퓨리어스 발사의 값을 비교하여 가장 높은 값을 불요발사의 값으로 한다.

대역외 발사 허용치

a) 단일 안테나 단자 동작 (SISO)

ⓐ 수검기기를 G.2의 a)에서 확인한 하나의 안테나 단자 및 전송속도에서 동작시킨다. 
ⓑ 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.


	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	지정주파수대의 끝으로부터 
필요주파수대폭의 ±250 %까지

	분해능 대역폭
	100 kHz (2.4 GHz 대역) / 1 MHz (5 GHz ~ 7 GHz 대역)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	RMS 모드

	스윕 시간
	1초

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



ⓒ 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

b) 다중 안테나 단자 동시 동작 (MIMO)

ⓐ 수검기기를 G.2의 a)에서 확인한 전송속도에서 최다 안테나 단자를 동시에 동작시킨다. MU-MIMO의 경우는 G.2의 b) 조건으로 동작시킨다.
ⓑ 각각의 안테나 단자에서 G.3.4.2.1의 a)단일 안테나 단자 동작의 시험방법을 적용하여 대역외 발사를 측정한다.
ⓒ 측정값 중 최댓값(mW 또는 mW/MHz)에 안테나 단자 수만큼 곱하여 대역외발사 측정결과 값으로 적용한다. 
ⓓ ⓒ의 측정결과값이 기준을 초과할 경우, 다음의 3가지 측정방법과 절차 중에 하나를 선택하여 시험할 수 있다.

— 각 안테나 단자에서의 대역외발사 측정값을 다음 수식으로 합산한 후, 단위를 dBm 또는 dBm/MHz로 환산한다.





— 각 안테나 단자별 Max hold을 취한 상태에서 각 단자에서 동일 주파수 point 별로 나온 값을  모두 합산한다.

— 각 안테나 단자에서 동일 주파수(RBW 미세조정) point 별로 나온 값을 모두 합산하고, 그 결과를 기준대역폭에 맞는 point 개수로 합산한다.

   • 예: 기준대역폭이 1 MHz인 경우, RBW 100 kHz로 측정시 10개 point를 합산
(point1+ … + point10,  point2 + … + point11,  …)

스퓨리어스 발사강도 허용치

a) 단일 안테나 단자 동작 (SISO)

ⓐ 수검기기를 G.2의 a)에서 확인한 하나의 안테나 단자 및 전송속도에서 동작시킨다.

ⓑ 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	측정주파수 대역
	30 MHz ~ 12.75 GHz (2.4 GHz 대역)
/ 30 MHz ~ 26 GHz (5 GHz ~ 7 GHz 대역)

	스윕 주파수폭
	검출된 신호 대역폭의 3배 이내

	분해능 대역폭
	100 kHz (2.4 GHz 대역) / 1 MHz (5 GHz ~ 7 GHz 대역)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	RMS

	스윕 시간
	1초

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



ⓒ 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

b) 다중 안테나 단자 동시 동작 (MIMO)

ⓐ 수검기기를 G.2의 a)에서 확인한 전송속도에서 최다 안테나 단자를 동시에 동작시킨다. MU-MIMO의 경우는 G.2의 b) ⓐ의 RU크기 및 할당조건으로 동작시킨다.
ⓑ 각각의 안테나 단자에서 G.3.4.2.2의 a)단일 안테나 단자 동작의 시험방법을 적용하여 스퓨리어스발사를 측정한다.
ⓒ 측정값 중 최댓값(mW 또는 mW/MHz)에 안테나 단자 수만큼 곱하여 스퓨리어스발사 측정결과 값으로 적용한다. 
ⓓ ⓒ의 측정결과값이 기준을 초과할 경우, 다음의 3 가지 측정방법과 절차 중에 하나를 선택하여 시험할 수 있다.

— 각 안테나 단자에서의 스퓨리어스발사 측정값을 다음 수식으로 합산한 후, 단위를 dBm 또는 dBm/MHz로 환산한다.





— 각 안테나 단자별 Max hold을 취한 상태에서 각 단자에서 동일 주파수 point 별로 나온 값을 모두 합산한다.

— 각 안테나 단자에서 동일 주파수(RBW 미세조정) point 별로 나온 값을 모두 합산하고, 그 결과를 기준대역폭에 맞는 point 개수로 합산한다. 

  • 예: 기준대역폭이 1 MHz인 경우, RBW 100 kHz로 측정시 10개 point를 합산
(point1+ … + point10,  point2 + … + point11, …)

부차적 전파발사

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기



시험절차

주파수대역별로 최저, 중간 및 최고 동작주파수에서 전파형식과 WiFiWi-Fi 표준에 관계없이 각각의 안테나 단자에서 시험한다.

a) 수검기기를 수신대기 상태로 설정한다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 12.75 GHz (2.4 GHz 대역)
/ 30 MHz ~ 26 GHz (5 GHz ~ 7 GHz 대역)

	분해능 대역폭
	100 kHz (1 GHz 미만) / 1 MHz (1 GHz 이상)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	Peak 또는 RMS

	스윕 시간
	자동(Peak), 1초(RMS)

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

능동주파수선택(DFS) 기능확인

일반사항

a) DFS 시험은 신청대역(B 대역과 C 대역) 내의 1 개의 채널주파수에 대해서 시험한다.
b) 다중 안테나 단자를 사용하는 경우, 어느 하나의 안테나 단자에서 시험한다.
c) A형기기(마스터 기기) 및 C형기기(레이다 신호 감지 기능이 있는 클라이언트 기기)의 DFS 시험에 사용되는 레이다 시험신호는 아래 G.3.6.2 항의 시험신호 중 3가지 시험신호를 모두 적용한다.
d) B형기기(레이다 신호 감지 기능이 없는 클라이언트 기기)의 DFS 시험에 사용되는 레이다 시험신호는 아래 G.3.6.2 항의 시험신호 중 임의의 1가지 시험신호를 선택하여 적용한다.

DFS 레이다 시험신호

	레이다 시험신호
	펄스반복주파수 PRF[pps]
	펄스폭
[µs]
	펄스수당 버스트 길이
L[ms]/No.
	버스트 주기
[sec]B

	신호 1
	700
	1
	26 / 18
	10

	신호 2 
	1800
	1
	5 / 10
	2

	신호 3
	330
	2
	210/70
	60











시험구성도

A형기기(마스터 기기)

[image: ]

B형기기(레이다 신호 감지 기능이 없는 클라이언트 기기)

[image: ]

C형기기(레이다 신호 감지 기능이 있는 클라이언트 기기)

[image: ]

시험방법

간섭감지기준

a) 시험 구성은 G.3.6.3 항에 따라 구성한다.
b) 스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정한다.
	중심 주파수
	측정주파수

	스윕 대역폭(Span)
	0 Hz

	스윕 시간(Sweep time)
	30 ms

	분해능 대역폭(RBW)
	1 MHz

	비디오 대역폭(VBW)
	분해능대역폭 이상

	검출 방식(detector)
	RMS



c) 수검기기에서 레이다 신호발생기까지 연결되는 케이블 손실값을 측정하여 기록한다.
d) 마스터와 클라이언트 기기를 통신 상태로 연결한다.
e) 레이다 신호발생기에서 나온 신호가 간섭감지기준에 적합한지 확인하고 수검기기에 인가되는 신호의 세기를 기록한다. 

채널사용가능확인시간

a) 시험 구성은 G.3.6.3 항에 따라 구성한다.
b) 레이다 신호발생기에서 수검기기까지 연결되는 케이블손실값(Path loss)를 측정하여 기록한다.
c) 수검기기(마스터 기기)에 전력이 공급되면 Power-Up 싸이클(Tpower-up)이 끝난 후 정상적인 동작을 시작하므로 수검기기의 Power-Up 싸이클을 확인하여 기록한다(Power-Up 싸이클은 제조자가 제공한 프로그램 혹은 수검기기의 상태 LED 등을 통하여 확인 할 수 있다).
d) 스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정한다.
	중심 주파수
	측정주파수

	스윕 대역폭(Span)
	0 Hz

	스윕 시간(Sweep time)
	150 초

	분해능 대역폭(RBW)
	3 MHz

	비디오 대역폭(VBW)
	분해능대역폭 이상

	검출 방식(detector)
	첨두치

	마커(marker)
	델타 마커(delta marker) 기능사용



e) 수검기기에 전원을 인가한다.
f) Power-Up 싸이클(Tpower-up)까지의 T1 이후 채널사용가능확인을 시작한다.
g) 신호가 발생되는 T2까지의 시간을 측정한다.
h) 채널사용가능확인시간을 다음 식과 같이 계산한다.



채널이동시간

a) 시험 구성은 G.3.6.3 항에따라 구성한다.
b) 스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정한다.
	중심 주파수
	측정주파수

	스윕 대역폭(Span)
	0 Hz

	스윕 시간(Sweep time)
	10초

	분해능 대역폭(RBW)
	3 MHz

	비디오 대역폭(VBW)
	분해능대역폭 이상

	검출 방식(detector)
	첨두치

	마커(marker)
	델타 마커(delta marker) 기능사용



c) 수검기기에 전원을 인가한다.
d) 마스터와 클라이언트 기기를 통신 상태로 연결한다.
e) 마스터와 클라이언트가 통신 중일 때 레이다 신호발생기에서 레이다 시험신호를 인가한다.
f) 레이다 시험신호가 인가된 시점(T1)과 마스터와 클라이언트의 모든 송신이 종료되는 시점(T2)까지의 시간을 측정 기록한다.
g) 채널이동시간을 다음 식과 같이 계산한다.


비점유시간

a) 시험 구성은 G.3.6.3 항에 따라 구성하다.
b) 스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정한다.
	중심 주파수
	측정주파수

	스윕 대역폭(Span)
	0 Hz

	스윕 시간(Sweep time)
	2 200초

	분해능 대역폭(RBW)
	1 MHz

	비디오 대역폭(VBW)
	분해능대역폭 이상

	검출 방식(detector)
	첨두치

	마커(marker)
	델타 마커(delta marker) 기능 사용



c) 수검기기에 전원을 인가한다.
d) 마스터와 클라이언트 기기를 통신 상태로 연결한다.
e) 마스터와 클라이언트가 통신 중일 때 레이다 신호발생기에서 레이다 시험신호를 인가한다.
f) 레이다 시험신호를 감지하고 모든 송신이 중단된 시점(T1)부터 30분이 지난 시점(T2)안에 해당 채널을 사용하지 않는 것을 확인한다.

송신 전 신호감지(LBT) 기능 확인 

일반사항

a) 송신 전 신호감지 기능 시험은 신청대역 내의 1개의 채널에 대해서 시험한다
b) 다중 안테나 단자를 사용하는 경우, 어느 하나의 안테나 단자에서 시험한다.

시험구성도


통신상대기기
수검기기
스펙트럼 분석기
감쇠기
스플리터
스플리터
간섭신호발생기



시험절차

a) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두치

	Trigger
	Video 80 % 또는 신호를 포착할 수 있는 방법

	스윕 시간
	기술기준에서 정한 시간 이상

	표시 모드
	Clear Write 모드

	스윕 횟수
	연속 스윕



b) 간섭신호발생기의 주파수는 반송주파수로, 신호세기는 수검기기의 입력단에서 -62 dBm이 되도록설정한다. 만약 무변조신호를 인식하지 못 할때에는 그림 G.1과 같은 -62 dBm/20 MHz 변조신호를 사용한다.
c) 간섭신호발생기의 출력이 OFF조건에서 수검기기를 송신조건으로하여 스펙트럼분석기로 전파가 발사되는 것을 확인한다. 스펙트럼분석기의 스윕횟수를 1회로 변경하고 Delta Marker 기능을 이용하여 수검기기의 송신시간(10 ms 이내)과 휴지시간(16 μs 이상)을 측정하여 기록한다.
d) 간섭신호를 인가하여 수검기기가 송신을 중단하고 휴지상태를 유지하는지 확인한다.(단, 송신 전     수신신호를 확인하는 시간(9 μs 이상)은 제조사의 자료로 확인할 수 있다.)
e) 위의 c)~d) 과정을 3회 이상 반복측정하여 확인한다.

[image: ]
그림 G.1 — 간섭신호
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(규정)

RFID/USN용 무선설비의 적합성평가 항목별 시험방법


일반사항 

a) ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’(이하 기술기준)의 제8조제1항~2항 및 제4항~68항에 따른 무선설비에 적용한다.
b) 정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)를 따른다.
c) 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
d) 수신선택도, 호핑채널 개수, 채널점유시간 및 휴지시간, 송신전 신호감지(LBT) 시험은 상온 정격전압에서만 시험한다.
e) 이 부속서에서 정한 일반사항 및 시험방법을 제외하고는 이 표준의 부속서 C(적합성평가 항목별 시험방법)을 따른다.

시험방법

주파수 허용편차

시험구성도

수검기기
의사부하
주파수측정기


시험절차

수검기기가 무변조 상태를 지원할 경우

a) 수검기기를 주파수 카운터나 주파수 카운터 기능이 있는 스펙트럼분석기에 연결하고 무변조 상태로 동작시키고 그 결과 값을 기록한다.
b) 스펙트럼 분석기의 주파수 카운터 기능을 사용하지 않는 경우 주파수의 정확도를 최적화할 수 있도록 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	200 kHz 내외

	분해능 대역폭
	3 kHz 이하

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값 

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드





수검기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우

a) 수검기기를 스펙트럼분석기에 연결하고 변조상태로 동작 시킨다.
b) 주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대폭의 2배 ~ 3.5배

	분해능 대역폭
	필요 주파수대폭의 1 % ~ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



c) 수검기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 최댓값 유지(max hold)를 한다.
d) 스펙트럼분석기에 표시된 신호의 첨두(peak) 값을 측정하고 기록한다.
e) 마커(marker)를 높은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다.
f) 마커(marker)를 낮은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다.
g) 변조 상태에 따라 X는 3, 6, 10, 20 중 선택할 수 있다.
h) 측정된 중심주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다.





안테나 공급전력(또는 전력밀도) 및 복사전력 

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

기술기준 제8조제1항 및 제4항부터 67항까지에 따른 수검기기의 경우 

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 수검기기의 출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 수검기기를 동작시킨다.
c) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	발사 점유주파수대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	99 % 점유대역폭 값 이상

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	무선설비규칙 제9조제1항에 따라 
무선설비규칙의 [별표 5]의 내용을 참조하여 설정

	스윕 시간
	1초

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(검출 모드 Peak), 평균(검출 모드 RMS) 

	동기모드 1
검출모드가 첨두(peak) 모드인 경우와 RMS이면서 송신시간 점유율이 98 % 이상인 연속신호를 시험하는 경우
	Free run

	동기모드 2
검출모드가 RMS이면서 송신시간 점유율이 98 % 미만인 신호를 시험하는 경우
	Burst trigger 설정
버스트 파형 시작점에 동기를 설정하고, gate 시간은 각 버스트 파형의 최소 전송 시간보다 작게 설정하여 off time이 포함되지 않도록 설정



d) 동기모드 2에 해당하는 경우이나 송신시간 점유율이 98 % 미만이고 duty cycle이 일정한 경우는 동기모드를 free run으로 설정하여 측정할 수 있다.
e) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다. d)에 따라 측정된 경우 다음과 같이 적용한다.

— 측정값에 10log(1/duty cycle) 의 값을 더하여 계산 된 값을 최종 측정값으로 사용한다.

비고    Duty cycle 25 %인 경우 = 측정 값+10log(1/0.25)

f) 측정값에 안테나 절대이득을 더하여 복사전력을 계산한다.

기술기준 제8조제2항에 따른 수검기기의 경우 

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 수검기기의 출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 수검기기를 동작시킨다.
c) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	발사 점유주파수대폭의 2배 ~3배

	분해능 대역폭
	99 % 점유대역폭 값 이상

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두(peak)

	스윕 시간
	1초

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



d) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

기술기준 제8조제8항에 따른 수검기기의 경우 

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 수검기기의 출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 수검기기를 동작시킨다.
c) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	발사 점유주파수대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	200 kHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	RMS 모드

	스윕 시간
	1초

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	평균(average) 모드

	동기모드 1
송신시간 점유율이 98 % 이상인 연속신호를 시험하는 경우
	Free run

	동기모드 2
송신시간 점유율이 98 % 미만인 신호를 시험하는 경우
	Burst trigger 설정
버스트 파형 시작점에 동기를 설정하고, gate 시간은 각 버스트 파형의 최소 전송 시간보다 작게 설정하여 off time이 포함되지 않도록 설정



d) 동기모드 2에 해당하는 경우이나 송신시간 점유율이 98 % 미만이고 duty cycle이 일정한 경우는 동기모드를 free run으로 설정하여 측정할 수 있다.
e) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다. d)에 따라 측정된 경우 다음과 같이 적용한다.

— 측정값에 10log(1/duty cycle) 의 값을 더하여 계산 된 값을 최종 측정값으로 사용한다.

비고    Duty cycle 25 %인 경우 = 측정 값+10log(1/0.25)

f) 측정값에 안테나 절대이득을 더하여 복사전력을 계산한다.


점유 주파수 대역폭

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요주파수대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	필요주파수대폭의 1 % 이내

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 시간
	자동

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)



c) 스펙트럼분석기의 점유주파수대폭 측정기능을 이용하여 측정 후 측정값을 기록하고 지정된 주파수대역 이내로 제한하는 경우는 지정된 주파수대역 이내인지 확인한다.

불요발사의 허용치

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

대역외 발사 허용치

기술기준 제8조제1항 및 제4항부터 68항까지에 따른 수검기기의 경우  

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
기술기준 제8조 제1항 및 제4항의 경우
	지정주파수대의 끝으로부터 ±400 kHz까지

	스윕 주파수폭
기술기준 제8조 제5항부터
제67항까지의 경우
	아래 1 또는 2 중 넓은 주파수폭을 적용
1. 지정주파수대의 끝으로부터 필요주파수대폭의 ±250 %까지
2. 5항의 경우 지정주파수대의 끝으로부터 ±100 kHz까지, 6항의 경우 지정주파수대의 끝으로부터 ±1 MHz까지

	스윕 주파수폭
기술기준 제8조 제8항의 경우
	지정주파수대의 끝으로부터 필요주파수대폭의 ±250 %까지

	분해능 대역폭
기술기준 제8조 제1항 및 제4항의 경우
	3 kHz (지정주파수대의 끝으로부터 ±200 kHz 이내) / 
30 kHz (지정주파수대의 끝으로부터 ±200 kHz 초과 ±400 kHz 이내)

	분해능 대역폭
기술기준 제8조 제5항부터
제67항까지의 경우[비고]
	100 kHz (940 MHz 대역) / 
1 MHz (1 790 MHz대역)

	분해능 대역폭
기술기준 제8조 제8항의 경우
	3 kHz (지정주파수대의 끝으로부터 ±200 kHz 이내) / 
30 kHz (지정주파수대의 끝으로부터 ±200 kHz 초과 ±400 kHz 이내)
100 kHz (지정주파수대의 끝으로부터 ±400 kHz 초과 ± 필요주파수대폭의 ±250 %까지)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	안테나 공급전력 및 복사전력 시험방법의 검출모드와 동일

	스윕 시간
	1초

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(검출 모드 Peak), 평균(검출 모드 RMS)

	동기모드 1
검출모드가 첨두(peak) 모드인 경우와 RMS이면서 송신시간 점유율이 98 % 이상인 연속신호를 시험하는 경우
	Free run

	동기모드 2
검출모드가 RMS이면서 송신시간 점유율이 98 % 미만인 신호를 시험하는 경우
	Burst trigger 설정
버스트 파형 시작점에 동기를 설정하고, gate 시간은 각 버스트 파형의 최소 전송 시간보다 작게 설정하여 off time이 포함되지 않도록 설정

	기본파 신호의 영향을 최소화하기 위하여 다음의 방법도 적용 가능하다.
비고1 RBW를 기준대역폭보다 작게 설정하여 측정하고, 측정된 결과를 기준대역폭에 맞게 100 kHz 또는 1 MHz 대역의 값으로 환산함(예：RBW를 10 kHz, 30 kHz 또는 100 kHz로 설정)
비고2 스펙트럼분석기의 channel power 기능을 사용하여 측정(적산되는 대역(채널)폭을 100 kHz 또는 1 MHz 인 기준대역폭과 동일하게 설정)



c) 동기모드 2에 해당하는 경우이나 송신시간 점유율이 98 % 미만이고 duty cycle이 일정한 경우는 동기모드를 free run으로 설정하여 측정할 수 있다.
d) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다. c)에 따라 측정된 경우 다음과 같이 적용한다.

— 측정값에 10log(1/duty cycle) 의 값을 더하여 계산된 값을 최종 측정값으로 사용한다.

비고    Duty cycle 25 %인 경우=측정 값+10log(1/0.25)

기술기준 제8조제2항에 따른 수검기기의 경우 

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	지정주파수대의 끝으로부터 
필요주파수대폭의 ±250 %까지

	분해능 대역폭[비고]
	3 kHz (지정주파수대의 끝으로부터 ±250 kHz 이내) /
100 kHz (지정주파수대의 끝으로부터 ±250 kHz 초과 
필요주파수대폭의 ±250 %이내)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	첨두(peak)

	스윕 시간
	자동

	스윕 횟수
	10회

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	RBW가 100 kHz인 경우는 기본파 신호의 영향을 최소화하기 위하여 다음의 방법도 적용 가능하다.
비고1 RBW를 기준대역폭보다 작게 설정하여 측정하고, 측정된 결과를 기준대역폭에 맞게 100 kHz 대역의 값으로 환산함 (예：RBW를 10 kHz 또는 30 kHz로 설정)
비고2 스펙트럼분석기의 channel power 기능을 사용하여 측정(적산되는 대역(채널)폭을 100 kHz인 기준대역폭과 동일하게 설정)



c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

스퓨리어스 발사강도 허용치

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 10 GHz

	분해능 대역폭
	100 kHz (1 GHz 미만) / 1 MHz (1 GHz이상)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	첨두(peak) 또는 RMS a

	스윕 시간
	자동(검출 모드 Peak), 1초(검출 모드 RMS)

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	a 기술기준에서 평균전력으로 규정한 주파수대역에 적용



c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

수신 선택도

시험구성도

시험대상기기와의 신호전송 장치 및 BER(Bit Error Rate) 측정장치가 구분되는 경우
 

감쇠기
BER 테스터/
BER 확인용 장치
신호 발생기
원신호 발생기/
대향 시험 기기
신호 혼합기
시험 대상 기기
스펙트럼 분석기
커플러


시험대상기기와의 신호전송 및 BER 측정이 하나의 장치로 가능한 경우

감쇠기
신호 발생기
시뮬레이터
신호 혼합기
시험 대상 기기
스펙트럼 분석기
커플러



측정조건

a) 수검기기의 동작주파수 내에서 가장 낮은 채널, 중간 채널, 가장 높은 채널에 대해서 측정한다.
b) 원신호 발생기는 변조된 신호, 간섭신호 발생기는 무변조 신호를 인가한다. 
c) 수신선택도 시험과 관련된 원신호 발생기, 시뮬레이터, BER 테스터 등은 제조사에서 제공할 수 있다.
d) 시험구성은 BER 측정이 가능한 다른 방법으로도 대체 가능하다.
e) 정확한 측정을 위하여 가급적 전자파 차폐실을 이용할 수 있다.

시험절차

다음 시험절차 중 시험이 중복 되는 구간은 1회만 적용한다.

비고    가장 높은 채널 시험 중, 한 채널 높은 주파수에 간섭신호를 인가하는 경우

940.1 MHz ~ 946.3 MHz 주파수 대역

a) 수검기기의 중심주파수를 동작주파수 중 가장 낮은 채널의 중심주파수로 설정한다.
b) 간섭신호 발생기의 주파수를 수검기기의 중심주파수보다 한 채널 낮은 인접 채널의 중심주파수로 설정한다.
c) 간섭신호 발생기의 출력을 OFF 하고, 수검기기를 수신상태로 동작시킨다. 원신호 발생기의 출력을 ON 시켜 수검기기의 수신단에서 수신기 대역폭을 고려한 기준감도가 되도록 조절한다. 이 때 확인한 BER은 10-2 이하여야 하고, 기준감도는 수검기기의 수신단에서의 버스트 평균전력이다.
d) 원신호 발생기의 출력을 기준감도보다 3 dB 증가시킨다(이때 값 A 기록). 간섭신호 발생기를 ON하여 간섭신호 크기를 점진적으로 증가 시켜 수검기기에 대한 BER이 10-2를 초과 하기 직전의 값을 확인 한다(이때 값 B 기록). 측정된 수신선택도(C)는 다음과 같이 계산한다.



e) 간섭신호 발생기의 주파수를 수검기기의 중심주파수보다 한 채널 높은 인접 채널의 중심주파수로 설정하고, c)~d)의 시험을 반복한다.
f) 수검기기의 중심주파수를 동작주파수 중 중간 채널의 중심주파수로 설정하고, c)b)~e)의 시험을 반복한다.
g) 수검기기의 중심주파수를 동작주파수 중 가장 높은 채널의 중심주파수로 설정하고, c)b)~e)의 시험을 반복한다.


946.3 MHz ~ 949.3 MHz 주파수 대역

a) 수검기기의 중심주파수를 동작주파수 중 가장 높은 채널의 중심주파수로 설정한다.
b) 간섭신호 발생기의 주파수를 946.3 MHz + 채널간격/2로 설정한다.
c) 간섭신호 발생기의 출력을 OFF 하고, 수검기기를 수신상태로 동작시킨다. 원신호 발생기의 출력을 ON 시켜 수검기기의 수신단에서 수신기 대역폭을 고려한 기준감도가 되도록 조절한다. 이 때 확인한 BER은 10-2 이하여야 하고, 기준감도는 수검기기의 수신단에서의 버스트 평균전력이다.
d) 원신호 발생기의 출력을 기준감도보다 3 dB 증가시킨다(이때 값 A 기록). 간섭신호 발생기를 ON하여 간섭신호 크기를 점진적으로 증가 시켜 수검기기에 대한 BER이 10-2를 초과하기 직전의 값을 확인 한다(이때 값 B 기록). 측정된 수신선택도(C)는 다음과 같이 계산한다.


e) 간섭신호 발생기의 주파수를 946.3 MHz ~ 949.3 MHz 대역의 중간주파수로 설정하고 c)~d)의 시험을 반복한다.
f) 간섭신호 발생기의 주파수를 949.3 MHz - 채널간격/2로 설정하고 c)~d)의 시험을 반복한다.

부차적 전파발사

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

a) 수검기기를 수신대기 상태로 설정한다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 10 GHz

	분해능 대역폭
	100 kHz (1 GHz 미만) / 1 MHz (1 GHz 이상)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두(peak)

	스윕 시간
	자동

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다

호핑채널 개수

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기



시험절차

a) 수검기기를 호핑상태로 동작시킨다. 
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	호핑이 일어나는 전체 대역의 중심주파수

	스윕 주파수폭
	호핑이 일어나는 전체 대역의 1.5배 ~ 2배

	분해능 대역폭
	스윕 주파수폭의 1 % ~ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	연속 스윕



c) 전체 채널이 호핑 될 때까지 관측하여 호핑채널의 개수를 확인한다.
d) 측정된 호핑채널이 개수를 기록한다.

채널 점유시간과 휴지시간등의 시간

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기


시험절차

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	99 % 점유대역폭 값 이상

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	Trigger
	Video 80 % 또는 신호를 포착할 수 있는 방법

	스윕 시간[비고]
	기술기준에서 정한 시간 이상

	스윕 횟수
	1회

	비고  일정 주기동안의 점유 시간을 측정하는 경우는 아래 e)를 따른다



c) 먼저 스윕 횟수를 연속 스윕으로 하여 측정하고자 하는 신호의 특성을 확인 한다.
d) 스윕횟수를 1회로 변경하고 측정하고자 하는 신호가 적절히 관찰 될 때까지 1회 스윕을 반복한다.
e) 델타 마커(delta marker) 기능을 이용하여 시간을 측정하고 측정값을 기록한다.
f) 스윕 시간을 규정된 주기 이상으로 설정한다.

ⓐ 동일한 주기의 버스트 신호를 규칙적으로 발사하는 경우, 버스트 신호의 주기와 점유시간을 측정하여 규정된 주기 동안에 점유하는 시간을 계산할 수 있다.

비고    점유시간이 3 ms이고 주기가 200 ms인 버스트 신호를 규칙적으로 발사하는 경우, 규정된 시간동안에 발사되는 버스트 신호의 수를 통해 총 점유시간을 계산한다. 총 점유시간을 규정된 주기로 나누어 점유시간을 알 수 있다.
ⓑ 신호를 불규칙적으로 발사하거나 버스트 신호의 주기가 동일하지 않은 경우, 규정된 주기 동안에 각각의 버스트 신호가 점유하는 시간을 합산한다. 스펙트럼분석기의 sweep points를 최대로 설정하여 측정하는 것이 바람직하며, 하나의 sweep point 간격이 점유시간/10 보다 작게 설정하여 측정한다.

송신전 신호감지(LBT) 기능확인

일반사항

LBT 시험은 신청대역내의 1개의 채널주파수에 대해서 시험한다.

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기
신호발생기
신호혼합기






시험절차

기술기준 제8조제1항 및 제4항과 제6항의 경우 

a) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	99 % 점유대역폭 값 이상

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	Clear Write 모드

	스윕 횟수
	연속 스윕



b) 신호발생기의 주파수는 반송주파수로, 신호세기는 수검기기의 입력단 기준에 -65 dBm이 되도록 설정한다.
c) 신호발생기의 출력을 끄고 수검기기를 송신상태로 하여 스펙트럼분석기로 전파가 발사되는 것을 확인한다.
d) 신호발생기의 출력을 켜고 수검기기의 전파 발사 상태를 확인한다.
e) c)와 d) 과정을 3 회 이상 반복 측정하고 결과를 기록한다.
f) 전파 발사 상태에서의 송신시간과 휴지시간은 H.2.8에 따라 측정한다.
g) 송신전 수신시간은 제조사의 제출자료로 확인할 수 있다.


기술기준 제8조제8항의 경우

a) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	99 % 점유대역폭 값 이상

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	Clear Write 모드

	스윕 횟수
	연속 스윕



b) 신호발생기의 주파수는 반송주파수로, 신호세기는 수검기기의 입력단 기준에 -85 dBm이 되도록 설정한다.
c) 신호발생기의 변조를 주파수 1 kHz, 주파수 편이 75 kHz인 주파수 변조로 설정한다.
d) 신호발생기의 출력을 끄고 수검기기를 송신상태로 하여 스펙트럼분석기로 전파가 발사되는 것을 확인한다.
e) 신호발생기의 출력을 켜고 수검기기의 전파 발사 상태를 확인한다.
f)  d)와 e) 과정을 3 회 이상 반복 측정하고 결과를 기록한다.
g) 전파 발사 상태에서의 송신시간과 휴지시간은 H.2.8에 따라 측정한다.
h) 송신전 수신시간은 제조사의 제출자료로 확인할 수 있다.

인접대역 무선마이크 신호감지 시 송신중단 (기술기준 제8조제8항)

일반사항

점유주파수대역폭 별로 최상단 채널에서 시험한다.

시험구성도

수검기기
의사부하
스펙트럼분석기
신호발생기
신호혼합기






시험절차

a) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	99 % 점유대역폭 값 이상

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	Clear Write 모드

	스윕 횟수
	1회



b) 신호발생기의 중심주파수를 다음과 같이 설정한다.

	USN 채널 대역폭
	USN 채널의 중심주파수로부터 이격 주파수

	1 MHz
	± 0.6 MHz, ± 2.4 MHz

	2 MHz
	± 1.1 MHz, ± 2.9 MHz

	비고 무선마이크 주파수대역 925 ~ 937.5 MHz 내에서만 시험한다



c) 신호발생기의 신호세기는 수검기기의 입력단 기준에 -85 dBm이 되도록 설정한다.
d) 신호발생기의 변조를 주파수 1 kHz, 주파수 편이 75 kHz인 주파수 변조로 설정한다.
e) 신호발생기의 출력을 끄고 수검기기를 송신상태로 하여 스펙트럼분석기로 전파가 발사되는 것을확인한다.
f) 신호발생기의 출력을 켜고 수검기기의 송신이 중단될 때까지의 시간을 측정하고 측정값을 기록한다.
g) 신호발생기의 중심주파수를 b)에서 규정한 이격 주파수 별로 변경하여 c) ~ f)를 반복한다.

(규정)

TVWS 데이터통신용 무선기기의 가용채널 데이터베이스 접속연동기능 시험방법 


일반적 사항 

목적

TV 대역(470 MHz ~ 698 MHz)을 이용하는 TVWS 데이터통신용 무선기기가 가용채널정보를 획득하기 위해 가용채널 데이터베이스(이하, DB)에 접속 연동될 경우 필요한 기능의 동작여부를 확인하는 것을 목적으로 한다.

‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’ 제13조에 따른 대상 시험기기의 정의

고정형 마스터기기(Fixed Master)

고정된 위치에 설치되는 기기로서, 자체적으로 위치확인과 DB에 접속을 할 수 있어야 한다.

고정형 슬레이브기기(Fixed Slave)

고정된 위치에 설치되는 기기로서, 자체적으로 위치 확인이 가능하나, DB에 접속할 수 없는 장치이며 등록된 고정형 마스터기기를 통해 DB에 접속을 하여야 한다. (선박, 모노레일에 설치되는 고정형 기기를 포함한다.)

이동형 마스터기기(Portable Master)

이동이 가능한 기기로서, 자체적인 위치확인과 DB에 접속할 수 있어야 한다.

이동형 슬레이브기기(Portable Slave)

이동이 가능한 기기로서, 자체적으로 DB에 접속할 수 없는 기기이며 고정형 마스터기기 혹은 이동형 마스터기기와 동일한 채널로 동작한다.

대상 시험 기기별 시험구성도

[image: EMB00001048c045]고정형 마스터기기
고정형 슬레이브기기
[image: EMB00001048c048]
이동형 마스터기기
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이동형 슬레이브기기

[image: EMB00001048c04e]
신청자의 관리 소프트웨어 제공

신청자는 신청하는 기자재와 함께 관리 소프트웨어를 제공하여야 한다. 이 관리 소프트웨어는 최종 사용자에게 제공되는 것과 동일한 것이어야 하며, 관리자 모드로 동작 할 수 있어야 한다.



고정형 기기 DB 등록

시험개요

DB에 신청된 기기의 정확한 등록 정보를 제공하는지 여부를 확인한다. 신청된 기기는 다음의 정보를 DB에 제공하며, DB로부터 가용채널 정보를 받을 수 있어야 한다.

a) 일련 번호
b) 적합성평가 식별부호(이하, 식별부호)
c) 모델명
d) 기기유형
e) 기기 최대 출력 값
f) 위치정보
g) 안테나 높이정보
h) 관리자 정보(이름, 주소, 전화번호, e-mail 등)
i) 구역 정보(선박, 모노레일에 설치되는 고정형 슬레이브 기기에 한함)

시험대상

시험대상은 다음과 같다.

a) 고정형 마스터기기
b) 고정형 슬레이브기기

시험항목

시험항목은 다음과 같다.

a) 정상적인 등록정보
b) 가용채널이 없는 경우 송신 여부
c) 최대 안테나 높이
d) 관리자 정보 누락
e) 잘못된 최대출력정보
f) 서비스 영역을 벗어나면 송신중단 여부

시험절차

정상적인 등록정보

a) 관리 소프트웨어의 아래의 항목들에 시험값들을 입력한다.
	항목
	시험값
	비고

	일련번호
	00000000000000000
	

	식별부호
	R-00-000-0000000000
	

	모델명
	00000000000000000
	

	기기유형
	“Fixed Master”, “Fixed Slave”
	

	기기최대출력 값
	기기 최대 출력에 대한 값을 dBm 단위로 입력
	

	위치정보
	위도, 경도
	WGS84 좌표계

	안테나 높이 정보
	30 미터 이하 값(m)
	지상고도 기준

	관리자 정보
	이름, 주소, 전화번호, e-mail
	

	구역 정보*
	4개지점 영역좌표(위도, 경도)
	고정형 슬레이브


* 구역 정보는 선박, 모노레일에 설치되는 고정형 슬레이브 기기에 한함

b) DB 접속을 한다.
c) 가용채널을 받아서 사용채널을 선택한다. (자동 혹은 사용자 선택)
d) 측정장치에 선택된 채널의 출력이 나오는지 확인하고 DB 접속 로그에 입력한 정보와 일치하지 확인한다.

가용채널이 없는 경우 송신 여부

a) 관리 소프트웨어에 가용채널이 없는 위치좌표(위도, 경도) 또는 구역정보(4개지점의 위도, 경도)를 입력한다. (구역정보는 선박, 모노레일에 설치되는 고정형 슬레이브 기기에 한함)
b) DB 접속을 한다.
c) DB로부터 가용채널이 없음을 확인한다.
d) 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.

최대 안테나 높이를 초과하는 경우 송신 여부

a) 관리 소프트웨어의 안테나 높이 정보에 30 m 초과의 값을 입력한다.
b) DB 접속을 한다.
c) DB로부터 오류메시지를 받는다.
d) 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.
e) 관리 소프트웨어에 안테나 높이를 30 m 초과 입력시 DB 접속을 하지 못하도록 하는 기능이 있다면 시험방법의 대체가 가능하다.

사용자 정보를 누락하는 경우 송신 여부

a) 관리 소프트웨어에 관리자 정보를 누락시킨다. (예: e-mail 정보)
b) DB 접속을 한다.
c) DB로부터 오류메시지를 받는다.
d) 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.
e) 관리 소프트웨어에 관리자 정보의 입력 누락 시 DB 접속을 하지 못하도록 하는 기능이 있다면 시험방법의 대체가 가능하다.

서비스 영역을 벗어나는 경우 송신중단 여부 (선박, 모노레일에 설치되는 고정형 슬레이브 기기에 한함)

a) 관리 소프트웨어에 이동체의 운행구역을 포함하는 서비스영역 좌표 정보를 입력한다.
b) DB 접속을 한다.
c) DB로부터 가용채널을 받아서 사용채널을 선택한다. (자동 혹은 사용자 선택)
d) 측정기기에 출력신호가 나오는 것을 확인한다.
e) 관리 소프트웨어에 서비스영역 외부의 GPS 좌표를 입력한다.
f) 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.
g) 관리 소프트웨어에 서비스 영역을 벗어나는 경우 DB 접속을 하지 못하도록 하는 기능이 있다면 시험방법의 대체가 가능하다.

이동형 마스터기기 등록

시험개요

DB에 신청된 기기의 정확한 등록 정보를 제공하는지 여부 확인한다. 신청된 기기는 다음의 정보를 DB에 제공하며, DB로부터 가용채널 정보를 받을 수 있어야 한다. DB는 시험기기의 등록 정보를 저장하며 로그파일로 제공할 수 있어야 한다.

a) 일련번호
b) 식별부호
c) 모델명
d) 기기유형
e) 기기최대출력 값
f) 위치정보
g) 관리자 정보

시험대상

시험대상은 이동형 마스터기기로 한다.

시험항목

시험항목은 다음과 같다.

a) 정상적인 등록정보
b) 가용채널이 없는 경우 송신 여부
c) 관리자 정보 누락
d) 잘못된 최대출력정보

시험절차

정상적인 등록정보

a) 관리 소프트웨어의 아래의 항목들에 시험값들을 입력한다.

	항목
	시험값
	비고

	일련번호
	00000000000000000
	

	식별부호
	R-00-000-0000000000
	

	모델명
	00000000000000000
	

	기기유형
	“Portable Master”
	

	기기최대출력 값
	기기 최대 출력에 대한 값을 dBm 단위로 입력
	

	위치정보
	위도, 경도
	WGS84 좌표계

	관리자 정보
	이름, 주소, 전화번호, e-mail
	



b) DB 접속을 한다.
c) 가용채널을 받아서 사용채널을 선택한다(자동 혹은 사용자 선택).
d) 측정기기에 선택된 채널의 출력이 나오는지 확인한다.

가용채널이 없는 경우 송신 여부

a) 관리 소프트웨어에 가용채널이 없는 위치정보(위도, 경도)를 입력하거나 위치 신호 발생기로 해당 위치 신호 발생시킨다.
b) DB 접속을 한다.
c) DB로부터 가용채널이 없음을 확인한다.
d) 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.

잘못된 최대출력정보 입력 시 송신 여부

a) 관리 소프트웨어의 최대출력정보에 허용치를 초과한 값을 입력한다.
b) DB 접속을 한다.
c) DB로부터 가용채널이 없음을 확인한다.
d) 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.

사용자 정보를 누락하는 경우 송신 여부

a) 관리 소프트웨어에 관리자 정보를 누락시킨다. (예 : e-mail 정보)
b) DB 접속을 한다.
c) DB로부터 오류메시지를 받는다.
d) 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.
e) 관리 소프트웨어에 관리자 정보의 입력 누락 시 DB 접속을 하지 못하도록 하는 기능이 있다면 시험방법의 대체가 가능하다.

고정형 기기 설치 위치 변경 금지

시험개요

DB 등록시 제공된 위치 정보와 가용채널 요청시 제공하는 위치 정보가 일치하는지를 확인한다. 등록시의 위치 정보와 설치된 장소의 위치정보가 일치함을 확인하는 목적이다.

시험대상

시험대상은 다음과 같다.

a) 고정형 마스터기기
b) 고정형 슬레이브기기

시험절차

시험절차는 다음과 같다.

a) “고정형 기기 등록/정상적인 등록정보”를 진행한다.
b) 사용자가 자동 측위된 위치 정보를 수정할 수 없음을 확인한다(관리자 모드 제외).

DB 재접속 불가시 송신 여부

시험개요

DB 등록이후, 주기적 DB 재접속 불가능시 최근 접속시각 기준 24시간 경과 이후(5분 이내)에 송신출력을 중단하는지를 확인한다.

시험대상

시험대상은 다음과 같다.

a) 고정형 마스터기기
b) 고정형 슬레이브기기
c) 이동형 마스터기기

시험절차
시험절차는 다음과 같다.

a) 시험대상에 따라서 다음의 하나를 실행한다.
— “고정형 기기 등록/정상적인 등록정보” : 고정형 마스터기기
— “고정형 기기 등록/정상적인 등록정보” : 고정형 슬레이브기기
— “이동형 마스터기기 등록/정상적인 등록정보" : 이동형 마스터기기

b) 시험대상에 따라서 DB와의 접속을 제거한다. 이동형의 경우 전자파 차폐장치를 이용할 수 있다.
c) 다음의 사항을 확인한다
— 주기적 재접속이 실패함을 확인한다.
— 최근 접속시각 기준 24시간 경과 이후(5분 이내)에 측정기기에 출력신호가 나오지 않음을 확인한다.

d) 시험시간의 단축을 위하여 관리 소프트웨어의 관리자 모드로 주기적 재접속 실패 이후 5분 이후에 출력신호가 나오지 않도록 설정하여 시험할 수 있다.

이동형 마스터기기 전원 재인가시 가용채널 재탐색

시험개요

전원을 OFF 상태에서 ON 시에 가용채널을 재탐색하는지 여부를 확인한다.

시험대상

시험대상은 이동형 마스터기기로 한다.

시험절차

시험절차는 다음과 같다.

a) “이동형 마스터기기 등록/정상적인 등록정보”(I.3.4.1 항)를 실행한다. 
b) 시험대상의 전원을 off 한다.
c) 시험대상의 전원을 on 한다.
d) 시험대상이 “이동형 마스터기기 등록/정상적인 등록정보”(I.3.4.1 항)을 자동적으로 다시 실행하는지를 확인한다.

이동형 마스터기기 위치변경시 가용채널 재탐색

시험개요

100 m 이상의 위치 변경시 가용채널을 재탐색하는지 여부를 확인한다.

시험대상

시험대상은 이동형 마스터기기로 한다.

시험절차

시험절차는 다음과 같다.

a) “이동형 마스터기기 등록/정상적인 등록정보”(I.3.4.1 항)를 실행한다. 
b) 관리 소프트웨어의 위치정보에 직전 가용채널정보를 수신했던 위치로부터 100 m 이상 떨어진 위도와 경도를 입력하거나 위치 신호 발생기로 해당 위치 신호를 발생시킨다.
c) 시험대상이 자동적으로 가용채널을 재탐색 하는지를 확인하고 재탐색이후 선택된 채널에서 출력이 나오는지 확인한다.

마스터기기의 가용채널 외 사용금지

시험개요

사용자가 관리 소프트웨어를 통하여 DB로부터 얻은 가용채널 정보와 다르게 채널 설정을 할 수 없도록 하는 기능이 있는지를 확인한다.

시험대상

시험대상은 다음과 같다.

a) 고정형 마스터기기
b) 이동형 마스터기기

시험절차

시험절차는 다음과 같다.

a) 고정형 마스터기기 및 이동형 마스터기기가 DB에 접속을 한다.
b) 가용채널 범위 내에서만 채널이 선택되는지 확인 한다.
c) 가용채널 범위 외의 채널 선택이 불가능하도록 하는 기능이 구성되어 있는지를 확인한다.
d) 측정기기에 선택된 채널의 신호가 출력됨을 확인한다.

슬레이브기기의 가용채널 외 사용금지

시험개요

사용자가 관리 소프트웨어를 통하여 마스터기기가 선택한 가용채널 정보와 다르게 채널 설정을 할 수 없도록 하는 기능이 있는지를 확인한다.

시험대상

시험대상은 다음과 같다.

a) 고정형 슬레이브기기
b) 이동형 슬레이브기기

시험절차

a) 마스터기기에 접속을 한다.
b) 마스터기기가 선택한 채널 외의 채널 선택이 불가능하도록 하는 기능이 구성되어 있는지를 확인한다.
c) 측정기기에서 마스터기기가 선택한 채널의 신호가 출력됨을 확인한다.

보안대책

시험개요

DB 접속시 데이터의 무결성을 보장하기 위한 보안대책을 확인한다. 신청자에게 시험대상의 보안 및 접속에 관한 설명 자료를 요청한다. 

시험대상

시험대상은 다음과 같다.

a) 고정형 마스터기기
b) 고정형 슬레이브기기
c) 이동형 마스터기기

시험절차

시험절차는 다음과 같다.

a) 다음의 항목들에 대한 신청자의 답변을 요청한다.
— DB와 기기 사이에 어떤 통신 방식을 사용할 것인가?
— 통신 프로토콜은 어떠한 것을 사용하는가?
— DB와의 통신 실패 및 인증 실패 시에 기기는 어떻게 동작 하는가?
— 암호화 방식은 무엇을 사용하는가?

b) 신청자의 답변내용을 시험성적서에 첨부한다.
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(규정)

전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비 중 20 GHz이상의 주파수를 사용하는 무선설비의 적합성평가 항목별 복사시험방법

일반사항 

a) 시험시 전원전압은 이 표준의 6.2. a)를 따른다. 
b) 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조 제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
c) 이 부속서에서 정한 사항 및 시험방법을 제외하고는 이 표준의 부속서 C(적합성평가 항목별 시험방법)를 따른다. 
d) 전계강도 및 자계강도 측정은 이 표준의 부속서 L(전계강도 · 자계강도 무선기기 시험방법)을 따른다.
e) 다중의 변조 방식 및 데이터 전송속도를 가지는 경우 전력이 최고가 되는 하나의 변조방식 및 데이터 전송 속도에서 시험한다.
f) 주파수 혼합기를 사용할 경우 주파수 혼합을 위한 가상의 이미지 신호는 측정에서 제외한다.

복사 시험장

시험구성도


[image: ]

시험장 조건

a) 시험은 완전 무반사실, 바닥면에 접지면이 있는 반무반사실, 바닥면에 흡수체를 갖는 반무반사실, 야외 시험장 또는 기타 다른 시험장에서 실시할 수 있으며, 시험성적서에는 시험장 조건을 제시해야 한다.
b) 측정 시 주변의 전자기적 환경이 측정 결과에 영향을 주어서는 안 된다.
c) 측정용 안테나는 다음식을 참고하여 원거리장(Far field) 에 설치 되어야 한다. 다만, 원거리장이 3 m를 초과하는 경우에는 3 m에 설치한다.
원거리장 계산식 : d > 2D2 / λ [m]  
d: 시험대상기기와 측정용안테나의 거리
D: 안테나 최대 길이. 배열안테나를 사용하는 경우는 배열안테나 전체의 길이.
λ : 파장
d) 시험대상기기 및 치환용 안테나는 회전대 위에 올려 측정에 영향을 주지 않는 높이(H) 이상에 설치 한다.
e) 시험대상기기가 외장형 안테나를 갖는 경우 안테나의 급전점, 내장형 안테나를 갖는 경우 안테나의 위상 중심 위치 또는 제조자가 정하는 위치가 회전대의 회전축과 일치하도록 한다.
f) 치환용 안테나의 위상 중심 위치가 회전대의 회전축과 일치하도록 한다.

측정용 및 치환용 안테나 조건

a) 측정용 안테나는 교정 유효 기간 이내의 것을 사용하여야 한다.
b) 측정용 및 치환용 안테나는 도파관 혼 안테나를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
c) 측정용 및 치환용 안테나는 시험대상기기의 안테나와 동일 편파이어야 한다.

복사전력 시험절차

a) J.2.2 e)에 따라 회전대에 시험대상기기를 설치한다.
b) 측정용 안테나는 시험대상기기와 마주하는 높이에 설치한다.
c) 시험대상기기를 변조 상태로 작동시키고 회전대를 360도 회전하여 시험대상기기의 X, Y, Z축의 최댓값이 측정되는 위치로 고정하고 그 값을 기록한다. 다만, 시험대상기기가 고정형 또는 바닥 설치형인 경우 통상 사용하는 1개의 축에서만 실시할 수 있다. (시험대상기기는 안테나의 이용 가능한 모든 조건에서 최대 출력에서 측정하여야 한다.)
d) J.2.2 f)에 따라 시험대상기기 위치에 치환용 안테나를 설치한다.
e) 치환용 안테나와 측정용 안테나를 같은 높이로 마주하도록 하고 신호발생기를 작동시킨다.
f) 이때 c)에서 측정한 값과 동일한 값이 되도록 신호발생기의 출력을 조정한다.
g) 측정 결과는 KS X 3094에서 정한 방법에 따른다.

복사 전력(또는 전력밀도) 측정방법

시험구성도

주파수 혼합기
스팩트럼 분석기
/전력계
시험대상기기



신호발생기
치환용 안테나





측정기 조건

첨두 전력을 측정하는 경우

a) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	3 MHz 이상

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect)모드

	스윕 시간
	송신신호 1주기ⅹ스윕포인트, 최소 1초

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	전력 합산 대역폭
	필요 주파수대폭과 동일한 대역폭

	비고 스윕되는 신호의 경우 스윕대역이 합산대역이 되어서는 안된다.



b) Marker를 최대측정값으로 이동하여 기록하고 다음의 식으로 보정한다.

ⓐ 펄스변조파형(Pulsed Modulation Wave)의 첨두전력 보정계수
20log(채널대역폭 / X) , X : 분해능대역폭(㎒)
ⓑ 주파수변조연속파형(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave)의 첨두전력 보정계수  

K : 0.1947 (스펙트럼분석기에서 Gaussian filter 사용의 경우)
Span : FMCW 스윕주파수폭(MHz)
RBW :측정에 사용된 계측기의 3 dB 분해능대역폭(MHz)
 : FMCW 스윕시간(μs) 

J.3.2.2 평균 전력을 측정하는 경우(채널전력측정 기능 사용하여 측정)
 
a) 스펙트럼분석기는 채널전력측정 기능을 이용하여 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역역폭과 같은 값

	검출 모드
	RMS detect

	스윕 시간
	송신신호 1주기 ⅹ 스윕포인트, 최소 1초

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	전력 합산 대역폭
	필요 주파수대폭과 동일한 대역폭

	비고 FMCW 변조방식인 경우에는 표시모드를 단일 스윕으로 측정한다



b) 단 채널전력측정 기능을 사용하지 않고 측정하는 경우에는 분해능 대역폭을 점유대역폭의 99% 이상으로 설정하여 측정한다.


J.3.2.3 첨두 전력밀도를 측정하는 경우

a) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수 

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	3 MHz 이상 50 MHz 이하

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭 이상

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드 

	스윕 시간
	송신신호 1주기ⅹ스윕포인트, 최소 1초

	표시모드
	최댓값 유지(max hold) 모드 



b) Marker를 최대측정값으로 이동하여 기록하고 다음의 식으로 보정한다.
 ⓐ 펄스변조파형(Pulsed Modulation Wave)의 첨두전력밀도 보정계수
20log(50 / X) ,  X : 분해능대역폭(㎒)

   ⓑ 주파수변조연속파형(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave)의 첨두전력밀도 보정계수

K : 0.1947 (스펙트럼분석기에서Gaussian filter 사용의경우)
Span : FMCW 스윕주파수폭(MHz)
RBW : 측정에사용된계측기의3 dB 분해능대역폭(MHz)
: FMCW 스윕시간(μs)

[주의] 상기 보정계수를 첨두전력밀도 측정에 적용할 경우, 보정값이 0이 되는 이론적인 RBW 가 50 MHz 초과인 경우에는 아래와 같이 전력밀도 보정계수를 구한다.
 -

J.3.2.4 평균 전력밀도를 측정하는 경우

a) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	기술기준에서 정한값

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	RMS detect

	스윕 시간
	송신신호 1주기 ⅹ 스윕포인트,최소 1초

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드




시험절차

복사 전력(밀도) 시험은 J.2.4에 따른다

J.3.3.1 환경적 조건을 적용한 복사 전력(밀도) 측정방법

안테나 커넥터를 연결할 수 있는 기기는 D.3.3.1.1을 따른다.
 
J.3.3.1.1 시험구성도

측정용
수신기
측정용안테나
투명문 또는 창
시험대상기기
전원공급기
항온항습기


J.3.3.1.2 시험방법

a)	상온에서의 방사 측정은 J.2 복사시험장 조건을 참고하여 시험하고 이 값을 기록한다.
b)	시험대상기기를 J.3.3.1.1 시험구성도와 같이 온도 챔버(또는 항온 항습기)에 넣는다. 상온 상태에서 측정용 안테나를 통해 측정한 값이 a)에서 구한 값과 동일한 값이 되도록 보상한다(정규화)
c)	현 상태가 변화하지 않도록 주의한다.
d)	규격에서 요구하는 온도 시험 조건으로 온도와 습도를 변화시키며 측정을 반복한다. 이때 측정된 값은 b)단계에서 정규화 단계를 거쳤기 때문에 최종 값으로 사용할 수 있다.

J.3.4 복사 전력(ERP / EIRP)과 안테나공급전력의 적용 방법 

복사전력을 측정 하고 이에 안테나 이득을 빼서 안테나공급전력 값을 구할 수 있다.
(안테나공급전력(Pc) = 복사 전력(Pa) - 안테나 이득(AG))

주파수 허용편차 측정방법

시험구성도

스펙트럼 분석기
시험대상기기

 



측정기의 조건 및 시험절차

J.4.2.1 시험대상기기가 무변조 상태를 지원할 경우 
 
a) 시험대상기기를 무변조 상태로 동작시킨다. 스펙트럼분석기의 주파수 카운터 기능을 사용하여 측정하고 그 결과 값을 기록한다.
b) 스펙트럼 분석기의 주파수 카운터 기능을 사용하지 않는 경우 주파수의 정확도를 최적화 할 수 있도록 다음과 같이 설정하여 측정하고 그 결과 값을 기록한다.

	중심 주파수 
	반송주파수 

	스윕 주파수폭 
	600 kHz 내외 

	분해능 대역폭 
	5 kHz 이하 

	비디오 대역폭 
	분해능대역폭과 같은 값  

	검출 모드 
	첨두 검출(peak detect) 모드 

	스윕 방법 
	연속(Continue) 

	스윕 시간 
	자동 

	표시 모드 
	최댓값 유지(max hold) 모드 




J.4.2.2 시험대상기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우 

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작 시킨다. 
b) 주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다. 
 
	중심 주파수 
	반송주파수 

	스윕 주파수폭 
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3.5배 

	분해능 대역폭 
	1 MHz

	비디오 대역폭 
	분해능 대역폭의 3배 

	검출 모드 
	첨두 검출(peak detect) 모드 

	표시 모드 
	최댓값 유지(max hold) 모드 

	스윕 횟수 
	10회 이상 


 
c) 시험대상기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 maxhold를 한다. 
d) 스펙트럼분석기에 표시된 신호의 첨두(peak) 값을 측정하고 기록한다. 
e) 마커(marker)를 높은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다. 
f) 마커(marker)를 낮은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다. 
g) 변조 상태에 따라 X는 3, 6, 10, 20 중 선택할 수 있다. 
h) 측정된 중심주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다. 
- 측정된중심주파수 = (𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑚𝑖𝑛)/2 

- 주파수 허용편차 = 측정된 중심주파수-지정주파수

점유 주파수 대역폭 측정방법

시험구성도
시험대상기기
스펙트럼 분석기



측정기의 조건 및 시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다. 
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다. 
 
	중심 주파수 
	반송 주파수 

	스윕 주파수폭 
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3 배 

	분해능 대역폭 
	필요 주파수대역폭의 1 % 이내 

	비디오 대역폭 
	분해능 대역폭과 같은 값 

	검출 모드 
	첨두 검출(peak detect) 모드 

	표시 모드 
	최댓값 유지(max hold) 모드 

	스윕 시간 
	자동 


 
c) 스펙트럼분석기의 점유주파수대폭 측정기능을 이용하여 측정 후 측정값을 기록하고 지정된 주파수대역 이내로 제한하는 경우는 지정된 주파수대역 이내인지 확인한다.


불요 발사 측정방법

시험구성도
시험대상기기


주파수 혼합기

파수 혼합기
스팩트럼 분석기
펙트럼 분석기


신호발생기
호발생기

	치환용 안테나





측정기의 조건 및 시험절차

J.6.2.1 대역외 발사 허용치

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다. 
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
 
	중심 주파수 
	반송 주파수 

	스윕 주파수폭
	지정주파수대의 끝으로부터 필요주파수대역폭의 ± 250 % 까지

	분해능 대역폭 
	1 MHz 또는 기술기준에서 정한 값

	비디오 대역폭 
	분해능 대역폭과 같거나 3배 

	검출 모드 
	RMS detect

	스윕 시간
	송신신호 1주기 ⅹ 스윕포인트, 최소 1초

	표시 모드 
	최댓값 유지(max hold) 모드 

	비고 기본파 신호의 영향을 최소화하기 위하여 다음의 방법도 적용 가능하다.
1.  RBW를 기준대역폭보다 작게 설정하여 측정하고, 측정된 결과를 기준대역폭에 맞게 1 MHz 대역의 값으로 환산함
(예：RBW를 10 kHz, 30 kHz 또는 100 kHz로 설정) 
2.  스펙트럼분석기의 채널전력측정기능을 사용하여 측정
(적산되는 대역(채널)폭을 1 MHz 인 기준대역폭과 동일하게 설정) 


 
c) J.2.4 시험절차에 따라 최대 전력값을 측정하고 기록한다.

J.6.2.2 스퓨리어스 발사강도 허용치 

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다. 
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다. 

	중심 주파수 
	반송 주파수 

	스윕 주파수폭 
	3저조파 ~ 2고조파 까지, 최대 300 GHz

	분해능 대역폭 
	1 MHz 

	비디오 대역폭 
	분해능 대역폭과 같거나 3배 

	검출 모드 
	RMS detect

	스윕 시간
	송신신호 1주기 ⅹ 스윕포인트, 최소 1초

	표시 모드 
	최댓값 유지(max hold) 모드 

	비고 잡음 신호의 영향을 최소화하기 위하여 다음의 방법도 적용 가능하다 
1. RBW를 기준대역폭보다 작게 설정하여 측정한다, 측정된 신호의 점유대역폭이 RBW 보다 작은 경우에는 측정값을 그대로 적용하고, 큰 경우에는 기준대역폭에 맞게 1 MHz 대역의 값으로 환산함(예：RBW를 10 kHz, 30 kHz 또는 100 kHz로 설정) 
2. 근거리장에서 최대 발사점을 관측한 후 원거리장에서 측정한다.


 
c) J.2.4 시험절차에 따라 최대 전력값을 측정하고 기록한다.


부차적 전파발사 측정방법

시험구성도
주파수 혼합기
혼합기
스팩트럼 분석기
트럼 분석기
시험대상기기
상기기



신호 발생기
생기

치환용 안테나





측정기의 조건 및 시험절차

a) 시험대상기기를 수신상태로 동작시킨다. 
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다. 



	중심 주파수
	반송 주파수 

	스윕 주파수폭
	3저조파 ~ 2고조파 까지. 최대 300 GHz

	분해능 대역폭
	1 MHz 

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같거나 3배 

	검출 모드
	RMS Detect

	스윕 시간
	송신신호 1주기ⅹ스윕포인트, 최소 1초

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드 

	비고 잡음 신호의 영향을 최소화하기 위하여 다음의 방법도 적용 가능하다 
1. RBW를 기준대역폭보다 작게 설정하여 측정한다, 측정된 신호의 점유대역폭이 RBW 보다 작은 경우에는 측정값을 그대로 적용하고, 큰 경우에는 기준대역폭에 맞게 1 MHz 대역의 값으로 환산함(예：RBW를 10 kHz, 30 kHz 또는 100 kHz로 설정) 
2. 근거리장에서 최대 발사점을 관측한 후 원거리장에서 측정한다.




c) J.2.4 시험절차에 따라 최대 전력값을 측정하고 기록한다.
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(규정)

체내이식용 무선설비의 적합성평가 시험방법


[bookmark: _Toc34227001][bookmark: _Toc36477166][bookmark: _Toc518983967]일반사항 

적용 범위

본 부속서는 체내이식용 무선설비 기기(이식용, 제어용)에 대한 시험방법에 적용한다.
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• 이식용(액체속에 넣어서 측정하는 기기) : 복사 시험방법으로 측정
(단, 주파수 허용편차 시험은 전도시험으로도 할 수 있다.)

• 제어용(액체속에 넣지 않고 측정하는 기기) : 복사 또는 전도 시험 방법으로 측정
(단, 전도 시험으로 안테나 출력값과 불요방사측정 시, 안테나 이득값을 보상하여 기록한다.)

액체 속에 넣어서 측정하는 기기

시험 대상 기기 중 액체 속에 넣어서 측정하는 기기는 규정된 전원 전압 시험 중 발생할 수 있는 전기적 쇼트 발생을 방지하기 위하여 정격 전압 시험만을 적용한다.

모의 인체의 구성

모의 인체는 모의 인체 외피와 인체 조직 유사 액체로 구성된다.
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플라스틱 격자
능동이식형의료기기(AIMD)       
: 안테나와 리드선은 격자에 고정
인체조직 유사 액체
















(출처: EN 301 839-1)
그림 K.1 — 모의 인체 외피의 외형(원통형)

모의 인체 외피 및 플라스틱 격자

모의 인체 외피 및 플라스틱 격자는 상대 유전율이 5 이하이고 손실 탄젠트가 0.05 이하인 아크릴 용기, 플렉시 유리(plexiglas) 등의 저유전율과 저손실의 재료로 만들어야 한다.
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모의 인체 외피의 크기

모의 인체 외피의 크기는 직경 외경 300 mm ± 5 mm, 높이 760 mm ± 5 mm, 두께 6.35 mm ± 1.2 mm가 되어야 한다.
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인체 조직 유사 액체(400 MHz 기준)의 비유전율(dielectric constant)은 62.5 % ± 5 % 이내이고 도전율(conductivity)은 0.9 % ± 5 % 이내(S/m)이다.
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	성분
	비율(무게)
	비고

	증류수
	52.4 %
	

	소금(NaCl)
	1.4 %
	

	설탕(sugar)
	45.0 %
	

	셀룰로즈(HEC)
	1.0 %
	

	방부제(bacteriacide)
	0.1 %
	





방사 시험장

시험구성도 
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(출처: TR 102 273-3)
그림 K.2 — 체내 이식 무선 의료 기기 중 이식용 무선 기기의 출력 및 
불요 발사 측정을 위한 시험구성도
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a)	원통형 모의인체 내 1/2 위치에 플라스틱 격자를 설치하고, 그 위에 시험 대상 기기를 위치시킨다.
b)	시험 대상 기기 안테나는 용기측면으로부터 6 cm ± 0.5 cm 위치하도록 하며, 시험 대상 기기 안테나를 수평 및 수직으로 위치시킨 후 각각에 대해서 측정한다.
c) 체내 이식 무선 의료 기기의 경우, 여기서 명시하지 않은 사항에 대하여는 참고문헌의 [23] EN 301 839－1에서 정한 기준을 준용할 수 있다.

시험장 조건 및 측정방법

시험장 조건 및 측정방법은 참고문헌의 [15] KS X 3094에서 정한 방법과 절차를 따른다.
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시험구성도


치환용 안테나
시험대상기기
신호발생기

스펙트럼 분석기
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스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정하여 측정한다. 

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대역폭의 2배 ∼ 3.5배

	분해능 대역폭
	100 kHz 

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상




시험절차

측정방법은 참고문헌의 [15] KS X 3094에서 정한 방법과 절차를 따른다.
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시험구성도

시험대상기기
주파수계
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수검기기가 무변조 상태를 지원할 경우

a) 수검기기를 주파수 카운터나 스펙트럼분석기에 연결하고 무변조 상태로 동작시키고 그 결과 값을 기록한다.
b) 주파수의 정확도를 최적화 할 수 있도록 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	200 kHz 내외

	분해능 대역폭
	3 kHz 이하

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값 

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드




수검기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우

a) 수검기기를 스펙트럼분석기에 연결하고 변조상태로 동작 시킨다.
b) 주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3.5배

	분해능 대역폭
	필요 주파수대역폭의 1 % ~ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~  3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



c) 수검기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 최댓값 유지(max hold)를 한다.
d) 스펙트럼분석기에 표시된 신호의 첨두(peak) 값을 측정하고 기록한다.
e) 마커(marker)를 높은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다.
f) 마커(marker)를 낮은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다.
g) 변조 상태에 따라 X는 3, 6, 10, 20 중 선택할 수 있다.
h) 측정된 중심주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다.
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시험구성도
시험대상기기
스펙트럼 분석기
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측정기의 조건 

스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다. 


	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ∼ 3.5배

	분해능 대역폭
	필요 주파수 대폭의 1 % ∼ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 시간
	자동

	스윕 횟수
	10회 이상
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시험절차

a) 수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b)	10회 이상 스윕을 반복한 후, 출력이 최대인 주파수를 구한다. 
c) 이 값을 중심으로 20 dB 낮은 상한 주파수와 하한 주파수를 구한다. 이때 전력 최대점으로부터 20 dB 낮은 점이 복수로 측정되는 경우는 가장 바깥쪽의 값을 이용한다.
d)	위에서 구한 ‘상한 주파수’와 ‘하한 주파수’의 차를 기록한다.
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시험구성도

치환용 안테나
시험대상기기
신호발생기

스펙트럼 분석기
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스펙트럼 분석기는 다음과 같이 설정한다.





	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz 에서 3 GHz 까지

	분해능 대역폭
	• 1 GHz 미만 : 100 kHz
• 1 GHz 이상 : 1 MHz 

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드 

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	단일 스윕
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시험절차

참고문헌의 [15] KS X 3094에서 정한 방법과 절차에 따라 불요 발사 세기를 측정한다.
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K.7(불요 발사 측정 방법)을 준용 한다.

간섭감지기준 측정방법

a) 이 측정은 제어용기기에 적용한다.
b) 이 측정은 전도 또는 방사시험으로 할 수 있다.
c) 간섭신호원은 무변조 CW(Continuous Wave) 신호를 사용한다.
d) 측정 주파수는 해당 주파수 대역 중에서 1개를 선택하여 수행한다.

시험구성도

시험대상기기
신호분배기
스펙트럼분석기
신호발생기








측정기의 조건

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	적절히 설정

	분해능 대역폭
	가능한 한 최소

	비디오 대역폭
	자동

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	연속 스윕






시험절차

a) 간섭감지기준 신호 제한값을 계산식으로 확인 한다.
— 간섭감지기준 신호값 계산식 = 10 log B [Hz] – 150 [dBm/Hz] + G [dBi]
    • B: 통신상태에서 최대복사대역폭(복사전력 최댓값에서 20 dB 감쇠되는 주파수대역폭 중
 최대가 되는대역폭을 말함)
• G: 제어용 무선기기의 안테나 절대이득
b)	신호발생기(SG)의 출력이 OFF 조건에서 시험 대상 기기를 송신 조건으로 하여 스펙트럼 분석기로 전파가 발사되는 것을 확인한다.
c) 신호발생기(SG)의 주파수를 측정주파수로 설정하고 입력레벨은 간섭갑지기준 계산값이하로 설정하여 ON 시킨 후, 전파가 발사되는 것을 확인한다.
d) b) ~ c)조건에서 신호발생기(SG)의 신호 출력을 서서히 증가 시켜 대상 기기가 송신 주파수로 전파를 발사 않을 때 신호발생기(SG) 출력레벨을 기록한다. 

채널당 수신전력 확인시간 측정방법

a) 이 측정은 제어용기기에 적용한다.
b) 이 측정은 전도 또는 방사시험으로 할 수 있다.
c) 간섭신호원은 on time 0.1 ms, off time 9.9 ms 의 펄스 신호를 사용한다.
d) 측정 주파수는 해당 주파수 대역 중에서 1개를 선택하여 수행한다.

시험구성도
시험대상기기
신호분배기
스펙트럼분석기
신호발생기








측정기의 조건

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	적절히 설정

	분해능 대역폭
	가능한 한 최소

	비디오 대역폭
	자동

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	연속 스윕



시험절차

a) 시험대상 기기가 측정 주파수로 송신이 되도록 설정한다.
  - 특정 주파수로 설정할 수 없는 경우는 신청인이 제시하는 방법 등 시험이 가능한 다른 방법으로 대체할 수 있다.
b) 신호발생기(SG)의 출력값을 간섭감지기준제한값 이상으로 설정하여 이신호를 대상기기에 인가 시켜 대상기기의 송신이 정지되는 것을 확인 한다.
c) 신호발생기의(SG)의 off time이 수신전력 확인시간 이므로 off time을 10 ms 이상으로 설정하여도 송신이 되지 않는 것을 확인하고, 송신 되기 직전의 off time을 수신전력 확인시간으로 기록한다.

사용가능채널 확인 및 통신개시 시간

a) 이 측정은 제어용기기에 적용한다.
b) 이 측정은 전도 또는 방사시험으로 할 수 있다.
c) 간섭신호원은 무변조 CW(Continuous Wave) 신호를 사용한다.
d) 측정 주파수는 해당 주파수 대역 중에서 1개를 선택하여 수행한다.

시험구성도

시험대상기기
신호분배기
스펙트럼분석기
신호발생기







측정기의 조건

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 대역폭(Span)
	0

	스윕 시간(Sweep time)
	10초

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	Maker 
	델타 마커(delta marker) 기능사용



시험절차

a) 시험대상 기기가 측정 주파수로 송신이 되도록 설정한다.
b) 신호발생기(SG)의 출력값을 간섭감지기준제한값보다 3 dB 높은 값으로 설정하여 한 후, 이 신호를 대상기기에 인가 시켜 대상기기의 송신이 정지되는 것을 확인 한다.
c) b)의 신호발생기의(SG)의 신호가 켜진(on) 상태에서 정지(off)상태로 할 때 경우, 대상기기는 다시 송신을 시작하게 된다.
d) 이처럼 신호발생기의(SG)의 신호에 의해 대상기기의 송신이 중단되었다가 다시 송신을 시작할 때의 시간을 기록한다.
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전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법

일반사항

a) ‘신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준’(이하 기술기준)의 제5조, 제6조, 제7조제1항, 제7조제6항, 제8조제3항에 따른 무선설비에 적용한다. 
b) 정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)를 따른다.
c) 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
d) 불요발사 측정 시 피시험기기의 측정 축은 X, Y, Z 축 중에 기본파의 최대 값이 측정된 축에서 측정한다.
e) 불요발사는 해당 무선기능(RF) 동작 시 발생한 것만 적용하며, 불요발사와 기본파의 측정값을 비교할 때는 15MHz 이하의 주파수에 대한 6π/λ을 적용하지 않은 값으로 한다. 

시험 환경 조건

시험장의 조건

a) 표준 시험장은 야외 시험장으로 하며, 시험장이 갖추어야 할 조건은 KS C 9816-1-4를 만족시키는 시험장으로 한다.
b) 표준 시험장의 이용이 여의치 않은 경우에는 대체 시험장에서 측정을 할 수 있으며, 대체 시험장이
 갖추어야 할 조건은 KS C 9816-1-4를 따른다.

측정장비 조건

a) 측정수신기
- 1 000 MHz 이하 주파수 영역의 측정수신기는 KS C 9816-1-1의 4에 따른 준첨두 검파기를 사용한다.
- 1 000 MHz 이상 주파수 영역의 측정수신기는 KS C 9816-1-1의 5에 따른 첨두 검파기를 사용한다.
b) 안테나
- 30 MHz 이하 주파수 영역의 측정 안테나는 KS C 9816-1-4의 4.3.2에 따른 지름 0.6 m 이내의 루프 안테나를 사용한다.  
- 30 MHz ~ 1 000 MHz 주파수 영역의 측정 안테나는 KS C 9816-1-4의 4.5.1에 따른 안테나를 사용한다.
- 1 000 MHz 이상 주파수 영역의 측정 안테나는 KS C 9816-1-4의 4.6에 따른 안테나를 사용한다.

피시험기기의 조건

a) 무선기기가 축전지나 충전지를 사용할 경우, 완전 충전상태이어야 하고 건전지를 이용할 경우에는 새건전지로 교체하여야 한다.
b) 시험주파수
— 무선기기의 사용주파수대역에 따라 시험주파수를 다음과 같이 적용하고, 단일주파수는 해당주파수에서 시험한다.

	사용주파수대역
	시험주파수

	1 MHz 이하
	사용대역에서 기본파의 전계강도 또는 자계강도가 최대인 주파수(채널) 1개 선택 

	1 MHz 초과 10 MHz 이하
	사용대역의 처음과 마지막 주파수(채널) 2개 선택

	10 MHz 초과
	사용대역의 처음, 중간, 마지막 주파수(채널) 3개 선택




c) 출력신호 변조조건
— 피시험기기의 출력 신호는 변조 신호를 사용하며 변조가 불가능할 경우에는 반송파를 사용할 수 있고 이를 시험 성적서에 명시하여야 한다.













































30 MHz 미만의 주파수에서 전계강도 시험절차
[image: ]
그림 L.1 — 시험장 구성도

a) 방사성 방해 측정은 피시험기기의 경계로부터 L.2.2 b)의 루프안테나의 루프중심까지 수평으로 규정된 거리만큼 떨어진 지점.
b) 루프안테나의 바닥면은 접지면 위 1 m로 고정한다.
c) 회전테이블 중심으로부터 0.8 m 높이에 피시험기기를 설치한다.
(단, 바닥 설치형 피시험기기는 수평기준 접지면에 설치하여, 접지면과 절연물로 절연시켜야 한다)
d) 측정기기는 아래와 같이 설정하고 피시험기기의 X, Y, Z축의 최댓값을를 측정한다(다만, 고정해서 사용하거나 지면 등과 같이 특정한 곳에 발사하는 기기의 경우에는 통상 사용상태에서 최댓값을 측정할 수 있다)
- 측정주파수 대역에 따라 분해대역폭은 주파수 9 kHz ∼ 150 kHz에서 200 Hz, 150 kHz ∼ 30 MHz에서 9 kHz를 적용한다.
- 검출모드는 준첨두치(Quasi-peak)로 한다.
e) 회전테이블은 360° 회전해야하고, 루프안테나는 시험대상기기와 안테나의 루프면이 수평/직교가 되도록 그림 L.1의 회전축을 기준으로 회전하여 각각 측정한다.
f) 기본파의 출력이 낮아 불요발사전계강도 최댓값을 비교하기 힘들 경우 KS C 9816-1-4에서 정의된 모노폴(Rod)안테나 등을 사용하여 확인 할 수 있다.


30 MHz ~ 1 000 MHz 주파수에서 전계강도 시험절차
    [image: ]
그림 L.2 — 시험장 구성도

a) 전계강도는 피시험기기의 경계로부터 규정된 거리에서 측정한다
b) 안테나의 중심점은 접지면 위 1 m로 고정 한다.
c) 회전테이블 중심으로부터 0.8 m 높이에 피시험기기를 설치한다.
(단, 바닥 설치형 피시험기기는 수평기준 접지면에 설치하여, 접지면과 절연물로 절연시켜야 한다)
d) 측정기기는 아래와 같이 설정하고 피시험기기의 X, Y, Z축의 최댓값을를 측정한다.
(다만, 고정해서 사용하거나 지면 등과 같이 특정한 곳에 발사하는 기기의 경우에는 통상 사용상태에서 최댓값을 측정할 수 있다)
 - 분해대역폭은 120 kHz를 적용한다.
 - 검출모드는 준첨두치(Quasi-peak)로 한다.
e) 회전테이블은 360° 회전해야 하고, 안테나는 그림 L.2의 수평/수직, 1m에서 4m까지 변화 시키면서 측정한다.


1 000 MHz 이상의 주파수에서 전계강도 시험절차
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그림 L.3 — 시험장 구성도

a) 전계강도는 피시험기기의 경계로부터 규정된 거리에서 측정한다
b) 안테나의 중심점은 접지면 위 1 m로 고정 한다.
c) 회전테이블 중심으로부터 1.5 m 높이에 피시험기기를 설치한다.
(단, 바닥 설치형 피시험기기는 수평기준 접지면에 설치하여, 접지면과 절연물로 절연시켜야 한다)
d) 측정기기는 아래와 같이 설정하고 피시험기기의 X, Y, Z축의 최댓값을를 측정한다.
(다만, 고정해서 사용하거나 지면 등과 같이 특정한 곳에 발사하는 기기의 경우에는 통상 사용상태에서 최댓값을 측정할 수 있다)
- 분해대역폭은 1 MHz를 적용한다.
- 검출모드는 첨두치(peak)로 한다.
e) 회전테이블은 360° 회전해야 하고, 안테나는 그림 L.3의 수평/수직, 1 m에서 4 m까지 변화시키면서 측정한다.


9 kHz ~ 30 MHz 주파수에서 자계 유도식 무선기기 시험절차
[image: ]
그림 L.4 — 시험장 구성도

a) 자계강도는 피시험기기의 경계로부터 루프안테나의 루프중심까지 수평으로 규정된 거리에서 측정한다.
b) 루프안테나의 바닥면은 접지면 위 1 m로 고정 한다.
c) 회전테이블 중심으로부터 0.8m 높이에 피시험기기를 설치한다.
(단, 바닥 설치형 피시험기기는 수평기준 접지면에 설치하여, 접지면과 절연물로 절연시켜야 한다)
d) 측정기기는 아래와 같이 설정하고 피시험기기의 X, Y, Z축의 최댓값을를 측정한다. 
 (다만, 고정해서 사용하거나 지면 등과 같이 특정한 곳에 발사하는 기기의 경우에는 통상 사용상태에서 최댓값을 측정할 수 있다)
- 분해대역폭은 주파수 9 kHz ∼ 150 kHz에서 200 Hz, 150 kHz ∼30 MHz에서 9 kHz를 적용한다.
- 검출모드는 준첨두치(Quasi-peak)로 한다.
e) 회전테이블은 360° 회전해야하고, 루프안테나는 시험대상기기와 안테나의 루프면이 수평/직교가 되도록 그림 L.4의 회전축을 기준으로 회전하여 각각 측정한다.
f) 자계 유도식 무선 기기 시험시 전계강도 측정 장비를 사용할 경우 dBμA/m로 변환하여 기록하며 변환 계수는 －51.5 dB를 적용한다
g) 30 MHz ~ 1000 MHz 스퓨리어스 영역에서의 불요발사는 L.4의 시험절차를 준용한다.


전계강도 및 자계강도 측정시 거리보상값 적용

a) 규정된 측정거리 10 m 에서 측정할 수 없는 경우에는 3 m 에서 측정한 후 그림 L.5의 보정인자 그래프 및 표를 적용하여 보정인자를 실측값에 보상할수 있다. 이경우 보상과정을 시험 성적서에 명시하여야 한다.

[image: ]

	주파수 [MHz] 
	보정인자 [dB]

	0.01 ( 혹은 0.009 )
	27

	4
	27

	4 ~ 15
	-29.62 x log(f) + 44.83

	30
	10



(출처 : CISPR TR 16-4-4 TECHNICAL REPORT 2017-06 Annex B)

그림 L.5 — 측정거리가 3 m인 경우의 보정인자 그래프 및 표

b)  30 MHz ~ 1 000 MHz 의 주파수에 대하여 측정거리를 10 m에서 3 m로 변경하여 측정한 경우에는 10 dB의 보정인자를 실측값에 보상한다.

c) 150 kHz 이하의 주파수를 사용하는 자계 유도식 무선 기기의 기본파는 다음 방법의 거리보상값을 적용할 수도 있다.
— 자계 강도 측정 시 피시험 기기와 수신 안테나 사이의 거리는 10 m를 기준으로 하며 10 m에서 측정할 수 없는 경우에는 거리 d m에서의 실측값(Hd)에 H10 ＝ Hd ＋ 60 log(d / 10)를 보상한다. 이때, 실제 측정 거리에서 측정한 값과 보상 과정을 시험 성적서에 명시하여야 한다.

d) 1000 MHz 이상의 주파수에 대하여 3m 거리에서 측정이 어려운 경우, 3m 이내의 거리에서 측정할 수 있으며 측정값에 20log(d/3)를 보정하여 최종값을 성적서에 명시한다. 여기서 d는 측정거리(단위: m)이다. 
[bookmark: _Toc36477173]
(규정)

지능형교통시스템용 무선설비의 적합성평가 항목별 시험방법

M.1  일반사항

a)  참고문헌 [6] 간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준, 제19조에 따른 무선설비와 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선기기, 제4조12에 따른 무선기기에 적용한다.
b)  정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)을 따른다. 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조 제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
c)  기술기준 제19조 1항에 해당하는 경우, Full RB 조건을 설정하여 수검기기를 동작시킨다.

M.2  시험순서

시험은 다음의 조건의 순서로 실시한다.

a)  상온 정격전압에서 중간 채널의 최저 및 최고 전송속도에서 안테나 공급전력(또는 전력밀도)을 확인한다.
b)  a)에서 확인된 결과 중 각 모드의 가장 높은 안테나 공급전력(또는 전력밀도)을 가지는 전송속도에서 전체 시험을 실시한다.
c)  이 부속서에서 정한 일반사항 및 시험방법을 제외하고는 이 표준의 부속서 C(적합성평가 항목별 시험방법)을 따른다.

M.3  시험방법

M.3.1  주파수허용편차

M.3.1.1  시험구성도
수검기기
의사부하
스펙트럼분석기




M.3.1.2  시험절차

M.3.1.2.1  수검기기가 무변조 상태를 지원할 경우

a)  수검기기를 주파수 카운터나 주파수 카운터 기능이 있는 스펙트럼분석기에 연결하고 무변조 상태로 동작시키고 그 결과 값을 기록한다.
b)  스펙트럼 분석기의 주파수 카운터 기능을 사용하지 않는 경우 주파수의 정확도를 최적화 할 수 있도록 다음과 같이 설정한다. 


	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	600 kHz 내외

	분해능 대역폭
	5 kHz 이하

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값 

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	Auto

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



M.3.1.2.2  수검기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우

a)  수검기기를 스펙트럼분석기에 연결하고 변조상태로 동작 시킨다.
b)  주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	필요 주파수대역폭의 1 % ~ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 횟수
	10회 이상



c)  수검기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 max hold를 한다.
d)  스펙트럼분석기에 표시된 신호의 첨두(peak) 값을 측정하고 기록한다.
e)  마커(marker)를 높은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X dB값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다.
f)  마커(marker)를 낮은 주파수 쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 – X dB값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다.
g)  변조 상태에 따라 X는 3, 6, 10, 20 중 선택할 수 있다.
h)  측정된 중심주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다.
측정된 중심주파수 = (Fmax + Fmin) / 2
주파수 허용편차 = 측정된 중심주파수 – 지정주파수

M.3.2  안테나 공급전력 및 복사전력

M.3.2.1  시험구성도
수검기기
의사부하
스펙트럼분석기





M.3.2.2  시험절차

a)  수검기기를 변조상태로 동작시킨다. 
b)  수검기기의 출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 수검기기를 동작시킨다. 
c)  스펙트럼분석기의 채널전력측정 기능을 이용하여 다음과 같이 설정한다. 

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	필요 주파수대역폭의 1 % ~ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같은 값

	검출 모드
	RMS 모드

	스윕 시간
	100 ms 이상

	스윕 횟수
	100회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(single sweep)

	표시 모드
	평균치(Average) 모드

	전력 합산 대역폭
	필요 주파수대역폭과 동일한 대역폭

	동기모드 1
송신시간 점유율이 98% 이상인 연속신호를 시험하는 경우
	Free run

	동기모드 2
송신시간 점유율이 98% 미만인 신호를 시험하는 경우
	Burst trigger 설정
버스트 파형 시작점에 동기를 설정하고, gate 시간은 각 버스트 파형의 최소 전송 시간보다 작게 설정하여 off time이 포함되지 않도록 설정



d) 동기모드 2에 해당하는 경우이나 송신시간 점유율이 98% 미만이고 duty cycle 이 일정한 경우는 동기모드를 free run 으로 설정하여 측정할 수 있다.
e) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다. d)에 따라 측정 된 경우 다음과 같이 적용한다.
ⓐ 측정값에 10log(1/duty cycle)의 값을 더하여 계산 된 값을 최종 측정값으로 사용한다.
예) Duty cycle 25 %인 경우 = 측정 값 + 10log(1/0.25)
f) 측정값에 안테나이득을 더하여 복사전력을 계산한다.


M.3.3  점유주파수대역폭

M.3.3.1  시험구성도
수검기기
의사부하
스펙트럼분석기




M.3.3.2  시험절차

a)  수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b)  스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	필요주파수대역폭의 1 % 이내

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같은 값

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect) 모드

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드

	스윕 시간
	Auto

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕(Single Sweep)



c)  스펙트럼분석기의 점유주파수대역폭 측정기능을 이용하여 측정 후 측정값을 기록한다.

M.3.4  대역외 영역 불요발사

M.3.4.1  시험구성도
수검기기
의사부하
스펙트럼분석기



M.3.4.2  시험절차

a)  수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
b)  스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	필요주파수 대역폭의 3~5배

	분해능 대역폭
	기술기준에서 규정한 대역폭

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	RMS 모드

	스윕 시간
	100 ms 이상

	스윕 횟수
	100회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕 (Single Sweep)

	표시 모드
	평균치(Average) 모드



c)  지정 주파수로부터 규정된 이격 주파수까지의 각 주파수마다 전력이 허용치 내에 있는지     확인한다.

M.3.5  스퓨리어스 영역의 불요발사

M.3.4.3  시험구성도
수검기기
의사부하
스펙트럼분석기




M.3.4.4  시험절차

d)  수검기기를 변조상태로 동작시킨다.
e)  스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 26 GHz

	분해능 대역폭
	100 kHz (1 GHz 미만) / 1 MHz (1 GHz이상)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	RMS 모드

	스윕 시간
	Auto

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕 (Single Sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



f)  마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

M.3.6  부차적 전파발사

M.3.6.1  시험구성도
수검기기
의사부하
스펙트럼분석기



M.3.6.2  시험절차

a)  수검기기를 수신대기 상태로 설정한다.
b)  스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 26 GHz

	분해능 대역폭
	100 kHz (1 GHz 미만) / 1 MHz (1 GHz 이상)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	RMS 모드

	스윕 시간
	Auto

	스윕 횟수
	10회 이상

	스윕 모드
	1회 스윕 (Single Sweep)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



c)  마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.
[bookmark: _Toc36477174]
(규정)

레벨측정레이다용 무선기기의 적합성평가 항목별 시험방법

일반사항

a) 전자기적으로 차폐된 구조물 또는 차폐된 구조물이 아닌 개방된 환경에서 사용하는 레벨측정레이다용 무선기기에 대한 시험방법에 적용한다.
b) 정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)를 따른다.
c) 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
d) 시험기기와 측정용 안테나의 거리는 원칙적으로 3 m로 이격하되 신호가 매우 미약하거나 측정시스템의 잡음레벨이 전계강도 허용기준치에 근접한 경우 근거리장에서도 3 m 규정거리 이외의 거리에서 측정할 수 있다. 이 경우 측정값에 20log(d/3)을 보정하여 최종값을 계산하며 이를 성적서에 명시한다. 여기서 d는 측정거리(단위: m)이다.

전자기적으로 차폐된 구조물 내에 설치하는 무선기기

※ 해당기기 또는 사용자 설명서에 “전자기적으로 차폐된 금속 탱크, 철근 콘크리트 탱크 또는 이와 유사한 차폐된 구조물 내에만 설치해야한다.”는 문구를 명기할 것

시험용 탱크 사양

	항목
	시험용 탱크 사양

	용량
	500 리터 이하

	높이 : 직경
	3 : 2

	재질
	금속

	형태
	원통형 또는 입방체형

	a) 금속 재질의 차폐된 구조로 이음새가 없도록 견고히 제작할 것
b) 시험대상기기와의 연결을 위해 상단부에 플랜지 형태의 홀이 존재할 것
c) 시험대상기기와 연결시 압력으로 인한 파손이 발생하지 않도록 할 것
d) 최대 20 kg의 하중을 견딜 수 있도록 제작할 것
※ 시험대상기기의 규격이 각각 다르므로 시험용 탱크는 의뢰 업체에서 제공 하여야 한다.





시험구성도

[image: ]
그림 N.1 — 전자적으로 차폐된 구조물 내에 설치하는 무선기기

주1) 측정용 안테나: 1 GHz 이하(광대역 안테나), 1 GHz 이상(혼 안테나)
주2) 시험용 탱크는 비전도성 물질(Non-Conductive Material) 위에 설치할 것
주3) 1 GHz 이하에서는 흡수체(Absorber) 설치 불필요, 1 GHz 이상에서는 흡수체(Absorber) 설치 필요

시험 방법

이 표준의 부속서 L과 부속서 J의 시험방법을 따른다.
안테나 빔폭의 반치각은 설명서에 기재된 규격 등 제조사 제출자료를 이용할 수 있다.

76 GHz ~ 81 GHz의 주파수를 사용하는 무선기기

※ 차폐된 구조물이 아닌 개방된 환경에서 사용할 경우 해당 기기 또는 사용자 설명서에 “본 무선기기는 일체형 또는 본체 전용의 안테나를 사용하여 연직하향으로 고정 설치되어야 하며, 전파천문 안테나로부터 반경 2 km 범위 이내에 설치하고자 하는 경우에는 천문대와 사전 합의하여야 함“이라는 문구를 명기할 것.
※ 개방된 환경에서 사용하는 무선기기로 인증을 받은 제품은 차폐된 구조물내에도 사용할 수 있다.

시험구성도

[image: ]비전도성 물질

그림 N.2 — 개방형태 구조물 내에 설치하는 무선기기
주4) 측정용 안테나: 1 GHz 이하(광대역 안테나), 1 GHz 이상(혼 안테나)
주5) 시험기기는 비전도성 물질(Non-Conductive Material) 위에 설치할 것
주6) 1 GHz 이하에서는 흡수체(Absorber) 설치 불필요, 1 GHz 이상에서는 흡수체(Absorber) 설치 필요

시험방법

전력밀도

평균전력밀도

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수
	필요주파수 대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	실효치(RMS)

	스윕 시간
	스윕포인트 ⅹ 1 ms 이하 a)

	스윕 횟수
	10회 이상

	a) 주파수 변조 연속 파형(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave), 다른 스윕 신호 또는 펄스 신호 등 스윕시간 1 ms 이하를 만족 하지 못하거나 1 ms 이상 측정주기(Measurement Cycle)를 가질 경우 아래와 같은 계산식을 이용하여 스윕 시간을 얻을 수 있다.

스윕시간 ≥ (송신시간 + 송신중단시간) * (스윕주파수/RBW)



b) 최대 전력값을 측정하고 기록한다.


[image: ]
(출처: ETSI EN 302 372 V2.1.1 Annex J)

그림 N.3 — 펄스 변조 파형(Pulsed Modulation Wave)

[image: ]
(출처: ETSI EN 302 372 V2.1.1 Annex J)

그림 N.4 — 주파수 변조 연속 파형(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave)

첨두전력밀도

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수
	필요주파수 대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	3 MHz 이상 50 MHz 이하 a)

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	첨두(peak detector)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	a) 펄스 변조 파형 (Pulsed Modulation Wave), 분해능 대역폭을 50 MHz 이하로 측정할 경우 아래 계산된 값으로 보정하여야 한다. 단, 주파수 변조 연속 파형(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave) 또는 다른 스윕신호의 경우는 적용하지 아니한다. 이러한 신호는 분해능 대역폭 내에서 최대전력을 갖는 협대역 신호이기 때문이다.



d)  최대 전력값을 측정하고 기록한다.

	20log(50 / X), (X는 분해능 대역폭이고 단위는 MHz이다)




점유 주파수 대역폭

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수
	필요주파수 대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해등 대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	첨두(peak detector)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	스윕 횟수
	10회 이상



b) 10회 이상 스윕을 반복한 후, 출력이 최대인 주파수를 구한다. 
c) 이 값을 중심으로 10 dB 낮은 상한 주파수와 하한 주파수를 구한다. 이때 전력 최대점으로부터 10 dB 낮은 점이 복수로 측정되는 경우는 가장 바깥쪽의 값을 이용한다.
d) 위에서 구한 ‘상한 주파수’와 ‘하한 주파수’를 기록한다.

[image: ]
(출처: ETSI EN 302 372 V2.1.1)

그림 N.5 — 점유주파수대역폭

주파수허용편차

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	
중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수
	필요주파수 대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	첨두(peak detector)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	스윕 횟수
	10회 이상



b) 스펙트럼 분석기에 표신된 신호의 첨두값을 측정하고 기록한다.
c) 마커(marker)를 높은 주파수 쪽으로 옮겨 b)에서 측정한 값보다 －X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 상한주파수로 기록한다.
d) 마커(marker)를 낮은 주파수 쪽으로 옮겨 b)에서 측정한 값보다 －X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 하한주파수로 기록한다.
e) 변조 상태에 따라 X는 3, 6, 10, 20 중 선택할 수 있다.
f) 측정된 중심 주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다.
g) 측정된 중심 주파수 ＝ (하한 주파수 ＋ 상한 주파수) / 2
h) 주파수 허용편차 ＝ 측정된 중심 주파수 － 지정 주파수

불요발사

a) 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수
	3저조파 ~ 2고조파

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭과 같거나 3배

	검출 모드
	실효치(RMS)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	스윕 시간
	스윕포인트 ⅹ 1 ms 이하 a)

	스윕 횟수
	10회 이상

	a) 주파수 변조 연속 파형(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave), 다른 스윕 신호 또는 펄스 신호 등 스윕시간 1 ms 이하를 만족 하지 못하거나 1 ms 이상 측정주기(Measurement Cycle)를 가질 경우 아래와 같은 계산식을 이용하여 스윕 시간을 얻을 수 있다.

스윕시간 ≥ (송신시간 + 송신중단시간) * (스윕주파수 / RBW)




[image: ]
(출처: ETSI EN 302 372 V2.1.1 Annex J)

그림 N.6 — 펄스 변조 파형(Pulsed Modulation Wave)
[image: ]
(출처: ETSI EN 302 372 V2.1.1 Annex J)

그림 N.7 — 주파수 변조 연속 파형(FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave)

b) 최대 전력값을 측정하고 기록한다.

[bookmark: _Toc36477175]
(규정)

UWB용 무선기기의 적합성평가 항목별 시험방법

일반사항

a) 참고문헌 [5] 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준, 제10조제1항에 따른 무선설비에 적용한다.
b) 정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)을 따른다. 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
c) 간섭회피 또는 간섭경감기술, 송신 및 휴지시간 시험은 상온 정격전압에서만 시험한다.
d) 복사 또는 전도 시험방법으로 측정이 가능하다. 복사 시험방법으로 측정 시에는 부속서 D(복사측정에 의한 적합성평가 항목별 시험방법)를 따르고, 전도 시험방법으로 전력밀도와 불요발사 측정 시에는 안테나 이득값을 보상하여 기록한다.
e) 불요발사 측정값이 UWB 송신기기에 의한 것이 아닌 경우는 해당 기기의 불요발사 규정을 적용한다.
f) 기술기준 제10조제1항제7호에 해당하는 기기는 “제조자의 성적서 또는 서약서”를 제출받아 확인한다.
g) 해당기기 또는 사용자 설명서 등에 “항공기, 선박, 위성, 모형비행기에의 적용을 금지한다.”는 문구가 기재되어 있는지를 확인한다.

시험방법

O.2.1 전력밀도

O.2.1.1 시험구성도
시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기




O.2.1.2 평균전력밀도 시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 시험대상기기의 출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 시험대상기기를 동작시킨다.
c) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	RMS 검출(RMS detect)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	스윕 포인트
	스윕 주파수폭 / 분해능 대역폭

	스윕 시간
	(스윕 포인트 ⅹ 1ms) 이하

	스윕 횟수
	10회 이상(안정적인 값이 측정 될 때까지)



d) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.
e) 측정값에 안테나 절대이득을 더하여 복사전력을 계산한다.

O.2.1.3 첨두전력밀도 시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 시험대상기기의 출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 시험대상기기를 동작시킨다.
c) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	3 MHz ~ 50 MHz
(50 MHz 이하에서 설정 가능한 최댓값 사용)

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	스윕 포인트
	스윕 주파수폭 / 분해능 대역폭

	스윕 시간
	자동

	스윕 횟수
	10회 이상(측정 값이 변화하지 않을 때까지)



d) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다. 이때 분해능 대역폭이 50 MHz 미만으로 측정된 경우 측정값에 20log(50 MHz/분해능 대역폭 MHz)의 값을 더하여 계산된 값을 최종 측정값으로 사용한다.
예) 분해능 대역폭이 3 MHz인 경우 = 측정 값 + 20log(50/3) = 측정 값 +24.44 dB
e) 측정값에 안테나 절대이득을 더하여 복사전력을 계산한다.

O.2.2 점유 주파수 대역폭

O.2.2.1 시험구성도
시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기




O.2.2.2 시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요 주파수 대폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	스윕 시간
	자동

	스윕 횟수
	10회 이상



c) 10회 이상 스윕을 반복한 후, 출력이 최대인 주파수를 구한다. 
d) 이 값을 중심으로 10 dB 낮은 상한 주파수와 하한 주파수를 구한다. 이때 전력 최대점으로부터 10 dB 낮은 점이 복수로 측정되는 경우는 가장 바깥쪽의 값을 이용한다.
e) 위에서 구한 ‘상한 주파수’와 ‘하한 주파수’의 차를 기록한다.

O.2.3 불요발사의 허용치

O.2.3.1 시험구성도

시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기




O.2.3.2 시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 26 GHz

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	RMS 검출(RMS detect)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold)

	스윕 포인트
	스윕 주파수폭 / 분해능 대역폭

	스윕 시간
	(스윕 포인트 ⅹ 1ms) 이하

	스윕 횟수
	10회 이상(안정적인 값이 측정될 때까지)



c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.

O.2.4 송신 및 휴지시간

O.2.4.1 시험구성도
시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기




O.2.4.2 시험절차

a) 시험대상기기를 수신대기 상태로 설정한다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	3 MHz ~ 50 MHz
(50 MHz 이하에서 설정 가능한 최댓값 사용)

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect)

	트리거
	Video 80 % 또는 신호를 포착할 수 있는 방법

	스윕 시간[비고]
	기술기준에서 정한 시간 이상

	스윕 횟수
	1 회

	비고  일정 주기의 시간을 측정하는 경우는 아래 f)를 따른다



c) 먼저 스윕 횟수를 연속 스윕으로 하여 측정하고자 하는 신호의 특성을 확인 한다.
d) 스윕 횟수를 1 회로 변경하고 측정하고자 하는 신호가 적절히 관찰 될 때까지 1 회 스윕을 반복한다.
e) 델타 마커(delta marker) 기능을 이용하여 시간을 측정하고 측정값을 기록한다.
f) 스윕 시간을 규정된 주기 이상으로 설정한다.
ⓐ 동일한 주기의 버스트 신호를 규칙적으로 발사하는 경우, 버스트 신호의 주기와 송신시간을 측정하여 규정된 주기 동안에 송신하는 시간을 계산할 수 있다.
비고  송신 시간이 3 ms이고 주기가 200 ms인 버스트 신호를 규칙적으로 발사하는 경우, 규정된 시간동안에 발사되는 버스트 신호의 수를 통해 총 송신 시간을 계산한다. 총 송신 시간을 규정된 주기로 나누어 송신 시간을 알 수 있다.
ⓑ 신호를 불규칙적으로 발사하거나 버스트 신호의 주기가 동일하지 않은 경우, 규정된 주기 동안에 각각의 버스트 신호가 송신하는 시간을 합산한다. 스펙트럼분석기의 스윕 포이트를 최대로 설정하여 측정하는 것이 바람직하며, 하나의 스윕 포인트 간격이 송신 시간 / 10 보다 작게 설정하여 측정한다.

O.2.5 간섭회피 또는 간섭경감기술 중 출력 저감 기능

a) 신청대역내의 1 개의 채널주파수에 대해서 시험한다.
b) 간섭신호원은 펄스신호를 사용한다.

O.2.5.1 시험구성도

감쇠기
대향시험기기
신호발생기
시험대상기기

스펙트럼분석기

신호분배기
신호분배기






O.2.5.2 측정기의 조건

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	3 MHz ~ 50 MHz
(50 MHz 이하에서 설정 가능한 최댓값 사용)

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	첨두 검출(peak detect)

	표시 모드
	Clear Write

	스윕 횟수
	연속 스윕




O.2.5.3 시험절차

a)	신호발생기의 출력을 끄고 시험대상기기와 대향시험기기를 통신 상태로 연결한다.
b) 신호발생기의 주파수를 반송 주파수와 같게 설정하고, 신호세기는 간섭감지기준값 보다 10 dB 이상 낮게 설정하여 ON 시킨다.
c) 신호발생기의 신호세기를 서서히 증가 시켜 시험대상기기가 송신 주파수로 전파를 발사하지 않거나 출력이 -70 dBm/MHz 이하로 저감 되었을 때의 신호세기를 기록하고, 2초 이내에 감지하였는지 확인한다.

O.2.6 부차적 전파발사

사용주파수대역에서는 다음과 같이 시험하고, 그 외의 주파수대역에서는 ‘2.3 불요발사의 허용치’ 시험방법에 따라 시험한다.

O.2.6.1 시험구성도

시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기




O.2.6.2 시험절차

a) 시험대상기기를 수신대기 상태로 설정한다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 26 GHz

	분해능 대역폭
	1 MHz

	비디오 대역폭
	분해능 대역폭의 1배 ~ 3배

	검출 모드
	RMS 검출(RMS detect)

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold

	스윕 포인트
	스윕 주파수폭 / 분해능 대역폭

	스윕 시간
	(스윕 포인트 ⅹ 1ms) 이하

	스윕 횟수
	10회 이상(안정적인 값이 측정될 때까지)



 c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다.
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(규정)

2.4 GHz 대역 주파수호핑스펙트럼 확산방식을 사용하는 무선기기의 적합성평가 항목별 시험방법


일반사항

a) 참고문헌 [5] 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준, 제7조제7항에 따른 무선설비에 적용한다.
b) 정격전압은 이 표준의 부속서 E(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 정격전압 적용)을 따른다. 안테나 이득 및 시험단자는 이 표준의 부속서 F(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용)를 따른다.
c) 전파형식은 동일하고 변조방식에 따라 전송속도가 다른 경우, 최고 전송속도에서 시험을 실시한다.

시험방법

주파수 허용편차

시험구성도

  시험대상기기
의사부하
주파수측정기 또는 스펙트럼분석기
제어용PC



      또는
시뮬레이터
결합기
시험대상기기
주파수측정기 또는 스펙트럼분석기







시험절차

시험대상기기가 무변조 상태를 지원할 경우

a) 시험대상기기를 주파수측정기나 스펙트럼분석기에 연결하고 무변조상태로 동작시키고 그 결과값을 기록한다. 
b) 주파수측정기를 이용할 경우 분해능은 규정된 허용오차보다 10배 이상이어야 한다 
c) 주파수의 정확도를 최적화할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	600 kHz 내외

	분해능 대역폭
	5 kHz 이하

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



시험대상기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우

a) 시험대상기기를 스펙트럼분석기에 연결하고 변조상태로 동작시킨다.
b) 주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	필요주파수대역폭의 1 % ~ 3 %

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드 

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



c) 시험대상기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 최댓값 유지(max hold)를 한다.
d) 스펙트럼분석기에 표시된 신호의 첨두값을 측정하고 기록한다.
e) 마커(marker)를 높은 주파수쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X ㏈ 값의 주파수를 측정하고 이를  기록한다.
f) 마커(marker)를 낮은 주파수쪽으로 옮겨 d)에서 측정한 값보다 –X ㏈ 값의 주파수를 측정하고 이를 .  기록한다
g) 변조상태에 따라 X는 3, 6, 10, 20 중 선택할 수 있다.
h) 측정된 중심주파수 및 주파수 허용편차는 다음의 식으로 구한다.
   , 
i) 시뮬레이터를 이용하여 측정된 중심주파수는 지정주파수와의 차이를 주파수허용편차로 시험성적서에 기록한다.

안테나공급전력

시험구성도
시험대상기기
의사부하
전력계 또는       스펙트럼분석기
제어용PC



       또는시뮬레이터
결합기
시험대상기기
전력계 또는       스펙트럼분석기







시험절차

스펙트럼분석기를 이용할 경우

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 시험대상기기의 출력이 최대가 되는 조건으로 설정하여 동작시킨다.
c) 스펙트럼분석기를 사용할 경우 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	필요주파수대역폭 이상

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	RMS

	트리거
	Video 80 % 이내 (버스트신호 포착가능)

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	최대점에서 3㏈ 낮은 지점사이의 시간
(이하 ’버스트 지속시간’) 이상 

	표시 모드
	최댓값유지(max hold)모드



d) 버스트지속시간내의 평균전력을 측정하여 호핑하는 주파수대역(단위, MHz)으로 나눈값을 시험성적서에 기록한다.
비고  주파수 호핑대역은 호핑 채널수×(점유주파수대역폭 또는 채널간격 중 좁은 값)으로 계산한다.
1. 호핑 채널수는 하나의 무선기기가 호핑하는 채널의 수를 적용하며 반송파 감지에 의해 호핑하지 않는 채널도 포함한다.
2. 점유주파수대역폭은 상온/정격전압에서 측정한 결과 중 가장 좁은 값을 적용한다.
3. 채널 간격은 채널표 등 기기의 사양을 참조하여 적용한다. 채널 간격이 불규칙한 경우에는 가장 작은 값을 적용한다.

전력계를 이용할 경우

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 시험대상기기의 출력이 최대가 되는 조건으로 설정하여 동작시킨다.
c) 버스트 지속시간 내 평균전력측정이 가능한 경우, 그 값을 호핑하는 주파수대역으로 나눈값을 시험성적서에 기록한다.
d) 버스트 반복주기 내 평균전력을 측정할 경우에는 다음의 절차를 따른다.
d)-1. 스펙트럼분석기를 이용하여 버스트지속시간(Burst Width)과 반복주기(Burst Period)를 측정하여 기록해 둔다.
d)-2. 전력계를 이용하여 버스트 반복주기 내 평균전력(AVG)을 측정하여 기록해 둔다. 
d)-3. 버스트 지속시간 내 평균전력(BRST AV)은 다음의 수식으로 계산된다.

 BRST AV = AVG(Burst Period / Burst Width), 

d)-4. 버스트 지속시간 내 평균전력을 호핑하는 주파수대역(단위, MHz)으로 나눈값을 시험성적서에 기록한다.


[image: ]
그림 P.1 — 버스트 지속시간 내 평균전력측정

e) 시뮬레이터를 이용할 경우 측정된 전력을 호핑하는 주파수대역(단위, MHz)으로 나눈값을 시험성적서에 기록한다.

점유주파수 대역폭

시험구성도

제어용PC
시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기



         또는
시험대상기기
결합기
시뮬레이터




스펙트럼분석기



시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	중심주파수
	반송 주파수

	스윕 주파수폭
	필요주파수대역폭의 2배 ~ 3배

	분해능 대역폭
	필요주파수대역폭의 1 % ~ 3 % 이내

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드 

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



c) 스펙트럼분석기의 점유주파수대역폭 측정기능을 이용하여 측정 후 결과값을 시험성적서에 기록한다.

불요발사의 허용치

시험구성도

시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기
제어용PC



         또는
시뮬레이터
결합기
시험대상기기
스펙트럼분석기









시험절차

대역외영역 불요발사

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	스윕 주파수폭
	호핑주파수대역 끝으로부터 필요주파수대역폭의     ± 250 %까지

	분해능 대역폭
	100 kHz (더 작은 분해능대역폭으로 측정하여  100 kHz 대역폭의 값으로 환산할 수 있다)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	버스트 반복주기 이상

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



e)  마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다. 만약 첨두값이 제한치를 초과할 경우, 스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정하여 최댓값으로 측정을 할 수 있다.

	중심 주파수
	첨두값이 발생한 주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	100 kHz

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	RMS모드

	스윕 시간
	1초 또는 버스트주기의 10배 이상

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



스퓨리어스영역 불요발사 발사강도

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	스윕 주파수폭
	30 MHz ~ 12.75 GHz

	분해능 대역폭
	100 kHz

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 기록한다. 만약 첨두값이 제한치를 초과할 경우 스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정하여 최댓값으로 측정을 할 수 있다.

	중심 주파수
	첨두값이 발생한 주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	분해능 대역폭
	100 kHz

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	RMS모드

	스윕 시간
	1초 또는 버스트주기의 10배 이상

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



d) 대역외 발사와 스퓨리어스 발사의 값을 비교하여 가장 높은 값을 불요발사의 값으로 시험성적서에 기록한다.

부차적 전파발사

시험구성도

스펙트럼분석기
시험대상기기
제어용PC



          또는
시뮬레이터
결합기
시험대상기기
스펙트럼분석기






시험절차

a) 시험대상기기를 수신대기 상태로 설정한다.
b) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	스윕주 파수폭
	30 MHz ~ 12.75 GHz

	분해능 대역폭
	100 kHz (1 GHz 미만) / 1 MHz (1 GHz 이상)

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



c) 마커(marker)를 최대 측정값으로 이동하여 측정값을 시험성적서에 기록한다.

호핑채널 수

시험구성도

제어용PC
시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기



          또는
시험대상기기
결합기
시뮬레이터




스펙트럼분석기



시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 시험대상기기를 호핑 ON상태로 설정한다.
c) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.
	스윕 주파수폭
	2 400 MHz ~ 2 500 MHz

	분해능 대역폭
	100 kHz

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드

	스윕 방법
	연속(Continue)

	스윕 시간
	자동

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드




d) 스펙트럼분석기로부터 확인된 호핑채널수를 시험성적서에 기록한다.
호핑채널 체류시간

시험구성도
시험대상기기
의사부하
스펙트럼분석기

제어용PC


   
  또는
시뮬레이터
결합기
시험대상기기
스펙트럼분석기






시험절차

a) 시험대상기기를 변조상태로 동작시킨다.
b) 시험대상기기를 호핑 OFF상태로 설정한다.
c) 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

	중심 주파수
	반송주파수

	스윕 주파수폭
	0 Hz

	스윕 포인트 수(bins)
	스윕포인트간의 간격이 버스트 지속시간의 1/10 이하 보다 정밀하게 설정

	분해능 대역폭
	필요주파수대역폭 이상

	비디오 대역폭
	분해능대역폭의 3배 이상 

	검출 모드
	첨두검출(peak detect)모드

	트리거
	Video 80 % 이내 (버스트 신호 포착가능)

	스윕 방법
	1회 스윕(single sweep) 10 회

	스윕 시간
	최소 버스트의 두주기 이상 

	표시 모드
	최댓값 유지(max hold) 모드



d) 마커(marker)기능을 이용하여 버스트 지속시간을 시험성적서에 기록한다.
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이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항 및 이들과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1. [bookmark: _Toc34227011][bookmark: _Toc36477179][bookmark: _Toc518983977]2017년 3차 개정 내용

a) 이동통신용 무선기기에 대한 적합성평가 시험절차의 환경적 조건 간소화
b) 전기통신사업용 무선설비의 이동통신용 단말기에 대한 적합성평가 환경조건 중 습도에 대한 전기적 시험 항목을 안테나공급전력, 주파수허용편차, 인접채널누설전력에 한하여 실시하도록 개정 


1. [bookmark: _Toc34227012][bookmark: _Toc36477180][bookmark: _Toc518983978]2018년 4차 개정 내용

[bookmark: _Toc34227013][bookmark: _Toc36477181][bookmark: _Toc518983979]개정의 취지

a) 부속서 D의 복사시험 방법에서 밀리미터파를 사용하는 무선설비의 내용을 별도의 부속서로 분리하여 원거리장 시험장 조건의 적합성평가 항목별 구체적 시험방법 마련
b) 부속서 D의 복사시험 방법에서 액체 속에 넣어서 측정하는 기기의 내용을 별도의 부속서로 분리하여『신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준』의 체내이식무선의료기기의 적합성평가 항목별 구체적 시험방법 마련
c) 부속서 D의 시험 범위를 밀리미터파와 액체 속에 넣어서 측정하는 기기를 제외한 범용적인 복사시험방법으로 하고 각 항목별 구체적인 시험방법 수정
d) 부속서 C와 구분하기 위하여 부속서 D의 명칭을 변경
e) 전계강도 및 자계강도 시험시 주파수 대역별 시험장 조건 등 세분화 하여 별도의 부속서로 마련
f) 전계강도 및 자계강도 측정시 시험대상기기의 신호가 미약하여 규정된 거리에서 측정이 어려울 경우 적용할 거리보정인자 마련
g) 기술기준 신설 및 개정에 따른 지능형교통시스템의 시험방법 마련 및 통합공공망 시스템의 수신 선택도 시험항목 추가

[bookmark: _Toc34227014][bookmark: _Toc36477182][bookmark: _Toc429253656][bookmark: _Toc430085927][bookmark: _Toc435605401][bookmark: _Toc435618718][bookmark: _Toc435701273][bookmark: _Toc435724352][bookmark: _Toc436275407][bookmark: _Toc462745850][bookmark: _Toc462826417][bookmark: _Toc463020144][bookmark: _Toc474950007][bookmark: _Toc518983980]주요 개정 내용

a) 부속서 D(복사 시험방법)의 명칭을 『복사측정에 의한 적합성평가 항목별 시험방법』으로 수정
b) 부속서 D(복사 시험방법)의 내용 중 액체 속에 넣어서 측정하는 기기와 밀리미터파를 사용하는 무선 기기의 시험방법 삭제 후 내용 수정
c) 부속서 J(전파법 시행령 제25조제4호에 따른 무선설비 중 20 GHz이상의 주파수를 사용하는 무선설비의 적합성평가 항목별 시험방법) 추가
d) 부속서 K(체내이식용 무선설비의 적합성평가 시험방법) 추가
e) 부속서 L(전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법) 추가
f) 부속서 L(전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법)에 거리보정인자 반영
g) 부속서 B(대상 기자재별 적합성평가 적용 구분)에 지능형교통시스템을 추가하고 통합공공망의 수신 선택도 시험항목 추가
h) 부속서 M(지능형교통시스템용 무선설비의 적합성평가 항목별 시험방법) 추가


1. [bookmark: _Toc34227015][bookmark: _Toc36477183]2019년 5차 개정 내용

[bookmark: _Toc34227016][bookmark: _Toc36477184]개정의 취지

a) 현행 “무선설비 적합성평가 시험방법”으로 정확한 측정이 곤란한 주요 비면허 기기에 대하여 세부시험방법을 별도 부속서로 개정안을 마련
b) 부속서 N(레벨측정레이다용 무선기기의 적합성평가 시험방법) 마련
c) 부속서 O(UWB 기술을 사용하는 무선기기의 적합성평가 시험방법) 마련
d) 부속서 P(2.4 GHz대역 주파수호핑 스펙트럼방식을 사용하는 무선기기의 적합성평가 시험방법) 마련

[bookmark: _Toc34227017][bookmark: _Toc36477185]주요 개정 내용

a) 부속서 N 마련
- 레벨측정레이다용 무선기기의 적합성평가 시험방법 마련
- 전자기적 차폐구조물 상태와 76 GHz ~ 81 GHz 주파수 사용 무선기기로 나누고 시험구성도, 전력밀도, 점유주파수 대역폭, 불요발사 측정방법 등으로 구성함
b) 부속서 O 마련
- UWB 기술을 사용하는 무선기기의 적합성평가 시험방법 마련
- 복사전력밀도 제한값이 매우 낮은 UWB 무선기기의 시험방법은 전도시험 사용하기로 함
- 주요 항목: 전력밀도, 점유 주파수대역폭 불요발사 허용치, 송신 및 휴지시간, 간섭회피기술, 부차적 전파발사 등
c) 부속서 P 마련
- 2.4 GHz대역 주파수호핑 스펙트럼방식을 사용하는 무선기기의 적합성평가 시험방법 마련
- 호핑채널수, 호핑채널체류시간 측정 등 주파수 호핑 기능에 대한 시험방법 보강함
- 주요 항목: 주파수 허용편차, 안테나 공급전력, 점유주파수대역폭, 불요발사허용치, 부차적 전파, 호핑채널 등

1. [bookmark: _Toc34227019][bookmark: _Toc36477187]2019년 6차 개정 내용

[bookmark: _Toc34227020][bookmark: _Toc36477188] 개정의 취지

a) 해상업무용 무선설비의 기술기준이 개정됨에 따라 해당 사항을 본 표준에 반영하기 위해 세부 시험방법을 마련함
b) 부속서 B(선박국용 초단파대 무선 전화 장치의 적합성평가 시험방법) 개정
c) 부속서 B(초단파대 해상이동업무용 무선설비의 적합성평가 시험방법) 마련
d) 부속서 B(선상통신국의 무선설비의 적합성평가 시험방법) 마련

[bookmark: _Toc34227021][bookmark: _Toc36477189]주요 개정 내용

a) 부속서 B(선박국용 초단파대 무선 전화 장치의 적합성평가 시험방법)
- 기자재 명칭 수정
- 해상업무용 무선설비의 기술기준 개정에 따른 기자재 분리
b) 부속서 B(초단파대 해상이동업무용 무선설비의 적합성평가 시험방법)
- 해상업무용 무선설비 기술기준 개정에 따른 기자재 추가로 시험방법 마련
- 주요 항목: 점유 주파수대역폭, 스퓨리어스 발사의 허용치, 안테나 공급전력, 전력 저하, 부차적 전파발사 등
c) 부속서 B(선상통신국의 무선설비의 적합성평가 시험방법)
- 해상업무용 무선설비 기술기준 개정에 따른 기자재 추가로 시험방법 마련
- 주요 항목: 점유 주파수대역폭, 스퓨리어스 발사의 허용치, 안테나 공급전력, 전력 저하, 부차적 전파발사 등

1. [bookmark: _Toc34227022][bookmark: _Toc36477190]2020년 7차 개정 내용

[bookmark: _Toc34227023][bookmark: _Toc36477191] 개정의 취지

a) 해상업무용 무선설비의 기술기준이 개정됨에 따라 해당 사항을 본 표준에 반영하기 위해 세부 시험방법을 마련함
b) 부속서 B(해안국용 자동식별장치의 적합성평가 시험방법) 마련
c) 부속서 B(단파대 디지털 송수신 장치의 적합성평가 시험방법) 마련
d) 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선기기 중 레이다 기기가 수신 상태로만 동작할 수 없는 경우 부차적 전파발사 시험을 제외하도록 해당 규정 완화
e) UWB기기의 “항공기, 선박, 위성 및 모형비행기에의 적용을 금지”에 대한 적합확인에 대해 제조자 자체확인서 및 시험성적서 등을 제출받아 확인할 수 있도록 규정 신설 등

[bookmark: _Toc34227024][bookmark: _Toc36477192]주요 개정 내용 

a) 부속서 B(해안국용 자동식별장치의 적합성평가 시험방법)
- 해상업무용 무선설비 기술기준 개정에 따른 기자재 추가로 시험방법 마련
- 주요 항목: 점유 주파수대역폭, 스퓨리어스 발사의 허용치, 부차적 전파발사 등
b) 부속서 B(단파대 디지털 송수신 장치의 적합성평가 시험방법) 
- 해상업무용 무선설비 기술기준 개정에 따른 기자재 추가로 시험방법 마련
- 주요 항목: 점유 주파수대역폭, 스퓨리어스 발사의 허용치, 부차적 전파발사 등
c) 부속서 B(특정 소출력 무선국용 무선설비) 개정
- 차량충돌방지용레이다 및 도로정보감지레이다가 수신상태로만 동작할 수 없는 경우, 수신설비의
부차적 전파발사 시험 제외
- 시각장애인 유도신호용 무선기기의 수신부 성능관련 항목 삭제
d) 부속서 B(물체감지센서용 무선설비의 기기) 개정
  - 기기가 수신상태로만 동작할 수 없는 경우, 수신설비의 부차적 전파발사 시험 제외
e) 부속서 B(레벨측정레이다용 무선기기) 추가
- 본 표준의 제5차 개정(2019년)시 단순 누락된 레벨측정레이다용 무선기기의 전기적 시험항목 적용(5.4관련) 추가
- 레벨측정레이다용 무선기기가 수신상태로만 동작할수 없는 경우, 수신설비의 부차적 전파발사 시험 제외
f) 부속서 O(UWB용 무선기기의 적합성평가 항목별 시험방법) 개정
 - UWB기기의 일반적 조건(항공기, 선박, 위성 및 모형비행기에의 적용을 금지)에 대한 적합확인에 대해 제조자 자체확인서 및 시험성적서 등을 받아 확인할 수 있도록 규정 신설 등

2021년 8차 개정 내용

개정의 취지

a) 6 GHz대역 Wi-Fi 신규 도입에 대한 시험방법을 마련하고, 시험절차 간소화 및 합리적인 시험방법으로 개선하기 위해 개정 추진

주요 개정 내용

a) 부속서 F(무선설비의 안테나 이득 및 시험단자 적용) 개정
- 순환지연다이버시티 기기 등을 다중 입출력 기기에 포함
b) 부속서 G(무선랜 적합성평가 항목별 시험방법) 개정
- 6 GHz 무선랜 기술기준에 도입된 송신 전 신호감지(LBT)에 대한 시험방법 신설
- MU-MIMO 등 무선랜시험에 소요되는 시간이 단축될 수 있도록 시험절차 등 개선
c) 부속서 J(20 GHz 이상 복사시험방법) 개정
- 첨두전력 측정 시 스펙트럼분석기의 분해능대역폭 설정값을 현실화하고 보정계수로 보정하는 방법을 추가
- 시험항목 별 스윕시간 통일
d) 부속서 L(전계강도 및 자계강도 무선기기 시험방법) 개정
- 전계(자계)강도 측정 시 시험주파수 선정방법을 주파수대역을 기준으로 개선
- 30 ∼ 1 000 MHz 대역에서 기기 출력이 작아 10 m 거리에서 측정이 어려울 경우 3 m 거리에서 측정하여 보정하는 방법을 추가
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